<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.3</Version>
    <VersDate>2021-05</VersDate>
    <Date>2026-01-30</Date>
    <Time>11:25:14</Time>
    <ProgSystem>Build 6.1.2509.15</ProgSystem>
    <ProgName>ARCHITEXT Pallas®</ProgName>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>1112</NamePrj>
    <LblPrj>Neubau Kitas am Ostparkstadion, 67227 Frankenthal</LblPrj>
    <Descrip><span>Neubau Kitas am Ostparkstadion, 67227 Frankenthal</span></Descrip>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cat>OpenProc</Cat>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <OWN>
      <Address>
        <Name1>Stadt Frankenthal</Name1>
        <Name2 />
        <Name3 />
        <Name4 />
        <Street>Neumayerring 72</Street>
        <PCode>67227</PCode>
        <City />
      </Address>
      <AwardNo>2026-002</AwardNo>
    </OWN>
    <AddText>
      <OutlineAddText><p><span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">VORBEMERKUNGEN</span><span style="background:#FFFFFF;"></span></p></OutlineAddText>
      <DetailAddText><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">VORBEMERKUNGEN</span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">Nachstehende Vorbemerkungen gelten für die beiden im Leistungsverzeichnis beschriebenen Bauabschnitte</span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">1. Umfang der Bauarbeiten:</span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bei den ausgeschriebenen Bauarbeiten handelt es sich um Tischlerarbeiten zur Errichtung zweier baugleicher Kindertagesstätten am Ostparkstadion in Frankenthal. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Folgende Gliederungspunkte sind in dem Tischler-LV enthalten:</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">- Einbaumöbel</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Nach Abschluß der Montagearbeiten in der Kindertagesstätte Süd Bauabschnitt 1 (Am Kanal) entsteht eine Baupause bis die Arbeiten an der Kindertagesstätte Nord Bauabschnitt 2 (Nachtweideweg) dementsprechend fortgeschritten sind.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">2. Anlagenverzeichnis: </span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Pläne und Dokumente liegen dem Leistungsverzeichnis als Kalkulationsgrundlage bei. Siehe Anlagenverzeichnis als sep. Anhang. Der Bieter hat die Vollständigkeit der Unterlagen anhand der Seitenzahlen zu prüfen und ggf. fehlende Blätter anzufordern. Die Leistungen sind gemäß den zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen und freigegebenen Ausführungsplänen auszuführen. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">3. Baustellenbeschreibung: </span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Projekt:  Neubau Kindertagesstätten am Ostparkstadion Frankenthal, Am Kanal und Nachtweideweg</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bauherr: Stadtverwaltung Frankenthal Neumayerring 72 67227 Frankenthal (Pfalz) </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">|Projekt-Nr.: 1112 Projekt: Neubau zweier Kindertagesstätten am Ostparkstadion </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">Angaben zur Baustelle:</span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Lage der Baustelle (Anschrift): </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Kindertagesstätte am Ostparkstadion Gebäude Süd Am Kanal 67227 Frankenthal </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Kindertagesstätte am Ostparkstadion Gebäude Nord Nachtweideweg 67227 Frankenthal</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Umgebungsbedingungen: </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Das Grundstück ist im Norden über die öffentliche Straße &#8222;Nachtweideweg&#8220;(Gebäude B) und im Süden über die öffentliche Straße &#8222;Am Kanal&#8220; (Gebäude A) zu erreichen. Auf den Nachbargrundstücken (im Osten: Wohngebiet Amselweg; im Westen: Ostparstation) ist Baumbestand mit Höhen von bis zu 35m vorhanden.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Entlang der Westgrenze verläuft ein Weg für Fußgänger und Radfahrer, der während der Bauphase als Baustraße zur Verfügung steht. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Zufahrtsmöglichkeiten zu Gebäude Süd: -öffentliche Straße &#8222;Am Kanal&#8220; - Auf dem Gelände Baustraße (aktuell Fuß-/Radweg) Zufahrtsmöglichkeiten zu Gebäude Nord: -öffentliche Straße &#8222;Nachtweideweg&#8220;- Auf dem Gelände Baustraße (aktuell Fuß-/Radweg)</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Beschaffenheit der Zufahrt: -Öffentliche Straße: asphaltiert, zweispurig -Baustraße: Schotter auf Vlies als Trennlage Unterbau = bestehender Fuß-/Radweg, B=ca.3,00 m</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einschränkungen in der Benutzung: Fahrzeuge &lt; 12 t Gesamtgewicht = mind. 1m Abstand zu Böchungsoberkante (Baugrube) Fahrzuege &gt; 12 t Gesamtgewicht = mind. 2m Abstand zu Böchungsoberkante (Baugrube)</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Entlang der östlichen Grundstücksgrenze ist zum Schutz der Nachbarbebauung (Einfriedungen, Gartenhäuser,etc...) Lastverkehr auf einer Breite von ca. 3m zu vermeiden.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Art der baulichen Anlagen: Bei den zu errichtenden Baukörpern handelt es sich um zwei Kindertagesstätten (Gebäude Süd und Gebäude Nord) mit jeweils 2 Vollgeschossen. Die Gebäude haben jeweils folgende Abmessungen: Höhe = ca. 7,00m, Länge = ca. 64,00m, Breite = ca. 16,65m. Hinzu kommen die je dreiseitig angeordneten Fluchtbalkone und die je beiden stirnseitigen Fluchttreppen. Gesamt also: ca. L = 70,00 m x B = 18,20 m</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Die beiden Kindertagesstätten werden von den Straßen &#8222;Am Kanal&#8220; und &#8222;Nachtweideweg&#8220; erschlossen. Der Neubau erfolgt in konventioneller Bauweise mit Mauerwerk und Beton. Die Außenwände bestehen aus Kalksandsteinmauerwerk (wo statisch erforderlich aus Beton). Die Bodenplatte sowie die Geschossdecken bestehen aus Beton. Nichttragende Innenwände werden in Trockenbau errichtet. Die Gebäudehülle ist als hinterlüftete Holzfassade geplant. Der Eingang des jeweiligen Gebäudes ist zurückgesetzt. Die Fenster werden als Lochfenster mit Dreifachverglasung ausgeführt. Außen- u. Brandschutztüren werden als Metallrahmentüren ausgeführt. Die Fluchtbalkone/-treppen werden in Stahlbau ausgeführt. Zwischen den beiden Gebäuden entsteht eine Spielfläche. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Das Gebäude Süd (Am Kanal) liegt im südlichen Bereich des Baugrundstücks und ist von der straßenseitigen Grundstücksgrenze ca. 10,80 m (Vorderkante Fluchttreppe) eingerückt. Der Abstand zur östlichen Grundstücksgrenze beträgt ca. 3,00m Der Abstand zur westlichen Grundstücksgrenze (Fuß-/Radweg) beträgt ca. 2,65m. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Das Gebäude Nord (Nachtweideweg) liegt im nördlichen Bereich des Baugrundstücks und ist von der straßenseitigen Gründstücksgrenze ca. 5,00 m (Vorderkante Fluchttreppe) eingerückt. Der Abstand zur östlichen Grundstücksgrenze beträgt ca. 3,00 m. Der Abstand zur westlichen Grundstücksgrenze (Fuß-/Radweg) beträgt ca. 2,65m.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Die Geschosshöhe beträgt jeweils ca. 3,50 m. Die OK-Gebäude liegt bei ca. +7,00m ü.OK-Gelände. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Die Baukörper werden auf einer bestehenden Grünfläche errichtet. Teilweise wurde auf dem Baugrundstück ein Bodenaustausch durchgeführt. Diese Flächen wurden ca. 50 cm aufgeschottert. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle: Entlang der westlichen Grundstücksgrenze erstreckt sich ein Fußgänger- bzw. Radweg. Dieser Weg steht während der Bauphase der Baustelle zur Verfügung und liegt innerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Der Weg wird während der Bauphase mit einer Schotterschicht auf Trennlage (Vlies) geschützt. Für den Verkehr auf der Baustelle (Verbindung Nord-Süd, Zufahrt zur Freifläche in der Mitte) ist der Bereich des Fuß-/Radwegs ständig auf einer Breite von mind. 3 m als Baustraße freizuhalten. Entlang der östlichen Grundstücksgrenze (Nachbarbebauung Amselweg) ist Lastverkehr zu vermeiden.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Treppenhaus, nutzbare Breite, Rohbau: ca. 2,40 m</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Geschosshöhe, Rohbau: ca. 3,50 m</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Flure, nutzbare Breite, Rohbau: ca. 2,89 m </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einbringöffnungen, Rohbau: ca. B=2,40 x H=2,30m</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Die maximal zulässige Belastung von Decken durch lagernde Baustoffe beträgt - für die Decke über dem 1. OG: max. 2 kN/m2 - für die Decke über dem EG: max. 3 kN/m2 </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Baustelleneinrichtung: </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Folgende durch den AG gestellte und/oder vorhandene und mitzubenutzende Geräte und/oder Einrichtungen anderer Unternehmer stehen zur Verfügung: </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Baustromverteiler und Bauwasseranschluss werden durch den AG zur Verfügung gestellt, Bedingungen für das Überlassen siehe BVB. Lage: s. beiliegender Baustelleneinrichtungsplan. Versorgung der Baustelle mit Bauwasser erfolgt über Strassenhydranten (Kita Nord/Süd)</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bausstromanschluss an zentralem Anschlußpunkt auf dem Baufeld für 2 Stück Baustellenverteiler.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Lage und Größe der Lagerplätze: begrenzt vorhanden, siehe Baustelleneinrichtungsplan</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Lage und Größe der dem AN zur Benutzung/Mitbenutzung überlassenen Räumen: Es können im Gebäude keine abschließbaren Räume zur Verfügung gestellt werden. Aufenthalts- und Lagerräume sind vom Bieter vorzuhalten. Kosten für entsprechende Einrichtungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Sanitärräume: Es stehen Sanitärcontainer zur Mitbenutzung zur Verfügung</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Baugrund: </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Angaben zum Baugrund (z.B. Bodenverhältnisse, Tragfähigkeit, Versickerung, Grundwasser, Schadstoffe, etc..) sind dem/den beiliegenden Gutachten sowie dem Ergebnisbericht und der Ergebniskarte der Luftbildauswertung von LUFTBILDDATENBANK zu entnehmen. Den vorgenannten Gutachten ist u.a. zu entnehmen, dass das Baugelände innerhalb des per Rechtsverordnung festgelegten, gesetzlichen Überschwemmungsgebiets des Rheins liegt. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Im Gelände verlaufen Grundleitungen. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Zwischen der Baustrasse und dem Baugelände verläuft eine Wasserleitung (DN 400). Diese ist nur in den gekennzeichneten Bereichen überfahrbar.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Eine Kampfmittelsondierung wird, zeitlich vorab und im Zuge der Erdarbeiten im Auftrag des Bauherrn durchge führt. In den Bereichen in denen eine Freimessung nicht im Vorfeld der Baumaßnahme möglich ist (z.B.. entlang von nachbalichen Einfriedungen sowie entlang von Zaunanlagen) wird die Kampfmittelsondierung baubegleitend durchgeführt.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">4. Erdbebenzone: </span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">- in diesem Leistungsverzeichnis nicht relevant</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">5. Angaben über Bauart,Bauteil,Baustoff: </span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften als beschrieben. Hierbei bedeutet Bauart das Herstellen durch Zusammenfügen der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">6. Vorbereitung durch den AG/Gebäudeachsen/Herrichten: </span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">- in diesem Leistungsverzeichnis nicht von relevanz</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">7. Termine, Bauausführung, Arbeitsschritte: </span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Nach erfolgter Auftragserteilung hat der AN dem AG innerhalb von 2 Wochen einen bauteil- und geschossweisen Taktplan im Rahmen der vorgesehenen Fristen zur Prüfung vorzulegen. Der genehmigte Terminplan wird Vertragsbestandteil. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Folgende Termine und Abläufe werden vorgegeben: siehe Besondere Vertragsbedingungen (BVB). </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">8. Arbeitszeiten/Sonstiges: </span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Die Arbeiten können in den Zeiten montags bis freitags von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr ausgeführt werden. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">9. Baustrom, Bauwasser:</span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Regelungen zu Kosten für Baustrom,Bauwasser siehe Besondere Vertragsbedingungen (BVB).</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">10. Baustelleneinrichtung: </span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle einschl. aller dazugehörigen Nebenarbeiten ist gem. VOB/C als Nebenleistung zu berücksichtigen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">11. Gerüste: </span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Fassadengerüst durch AG</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">12. Lagermöglichkeiten: </span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Lagermöglichkeiten von Baustoffen und Geräten auf der Baustelle sehr begrenzt sind. Notwendige kurzfristige Lagerung von Baustoffen und Geräten ist rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bei Zuwiderhandlung ist die Bauleitung berechtigt, nach fruchtloser Aufforderung Materialien/Geräte zu Lasten des AN umsetzen bzw. abfahren zu lassen. Etwa darüberhinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">13. Materialtransport: </span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Grundsätzlich ist der Transport der Materialien zu den Verwendungsstellen, d.h. zum Verarbeitungs-/Einbauort in die jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren, sofern nicht besondere Ansätze in den Positionen enthalten sind. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">14. Mitbenutzung von Flächen und Räumen: </span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Der AG stellt keine Aufenthaltsräume und Lagerräume zur Verfügung. Es ist grundsätzlich nicht zulässig, Bautüren im Gebäude einzubauen. Notwendige Aufenthaltsund Lagerräume zur Durchführung der Leistung des AN sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">15. Beseitigung von Abwasser + Bauabfällen: </span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Die bei den Arbeiten des AN anfallenden Abfälle, Bauschutt, Verpackungsmaterialien und dergleichen sind vorschriftsmäßig zu beseitigen. Die Einheitspreise beinhalten auch die Kosten für die Entsorgung des anfallenden Schuttmaterials (Transport und Kippgebühr), sofern in den jeweiligen Positionen keine abweichenden Festlegungen getroffen sind. Die Entsorgung hat entsprechend den geltenden Vorschriften zu erfolgen. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Hierbei sind zu berücksichtigen:</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt"> - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz KrW-/AbfG</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt"> - Transportgenehmigungsverordnung TgV </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">- Gewerbeabfallverordnung GewAbfV</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">- Altholzverordnung AltholzV </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">- Abfallverzeichnis-Verordnung AVV </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">- Vorgaben der LAGA - EBV </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">- Ersatzbaustoffverordnung </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">- Deponieverordnung </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Die Entsorgung hat außerdem entsprechend den Satzungen/ Richtlinien der zuständigen Verwaltung (Stadt/Kreis) zu erfolgen. Bei Widerspruch zu den Vorbemerkungen des Leistungsverzeichnisses gelten für die Entsorgung diese Vorschriften. Soweit im Leistungsverzeichnis nicht anders vorgeschrieben ist, wird der Auftragnehmer zum Abfallerzeuger und übernimmt alle Rechte und Pflichten des Abfallerzeugers gemäß KrWG und den hierzu erlassenen Verordnungen, insbesondere auch der Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen (Nachweisverordnung NachwV). Die Vorlage der Dokumentation der ordnungsgemäßen Entsorgung aller Abfälle sind Voraussetzung für die Abnahme.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">16. Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:</span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Im Zuge der erweiterten Rohbauarbeiten sind in der Regel zeitgleich keine andere Unternehmer (ausser Kampfmittelräumdienst, Stadtwerke) auf der Baustelle tätig. Im Zuge des weiteren Bauablaufes sind jeweils mehrere Unternehmer zeitgleich tätig.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">17. Winterbauvorkehrungen: </span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Der AG wird keine Winterbauvorkehrungen vornehmen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">18. Anforderungen an Recycling-Materialien:</span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt"> Beabsichtigt der AN Recyclingmaterialien einzubauen, ist zuvor die Zustimmung des AG unter Vorlage der erforderlichen Nachweise, Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Zulassungen vorzulegen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">19. Anforderungen Gesundheits- und Umweltschutz:</span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Es dürfen grundsätzlich keine lösungsmittelhaltigen oder als gesundheitsschädlich eingestuften Materialien verarbeitet werden. Lösungsmittelhaltige Materialien sind nur zulässig, wenn keine technischen Alternativen möglich sind und bei entsprechendem Nachweis die eingesetzten Materialien vor Beginn der Arbeiten vom Auftraggeber genehmigt werden. Die Datenblätter der Materialien sind hierfür vorzulegen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Für alle zum Einbau in Innenräumen kommenden Materialien muss der Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit gemäß ABG - Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich des Gesundheitsschutzes - des DIBt erbracht sein.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bei allen Materialien, die in Boden und Grundwasser eingebaut bzw. durch Niederschlag beaufschlagt werden, ist sicherzustellen, dass die verwendeten Bauteile weder eine schädliche Bodenveränderung noch eine Grundwasserverunreinigung hervorrufen können. Bei der Auswahl der Materialien für die betroffenen Bauteile (z.B. Dachhaut, Fassade, Gründung) und bei der Ausführung der Arbeiten ist die ABuG - Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich der Auswirkungen auf Boden und Gewässer - des DIBt einzuhalten. Die entsprechenden Nachweise sind vom AN dem AG binnen 2 Wochen vor Ausführung vorzulegen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">20. Art und Umfang von Eignungsnachweisen:</span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bei der Verwendung von zulassungspflichtigen Stoffen und Bauteilen ist der gültige Zulassungsbescheid vor Ausführung vorzulegen. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">21.Allgemeiner Hinweis:</span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Grundlage des Angebotes sind die Leistungsbeschreibung und Plananlagen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Der AN ist dazu verpflichtet, im Rahmen seiner Kalkulation alle in den Verdingungsunterlagen enthaltenen Informationen auf inhaltliche Kongruenz zu überprüfen. Dabei sind angegebene Massen, Mengen, Materialien, Termine, begleitende Vertragskonditionen, Einschränkungen, etc. zu berücksichtigen. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">22. Ausführungsunterlagen: </span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Planunterlagen des Auftraggebers (AG) siehe hierzu WBVB`s, Punkt 10.4.1 </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Planunterlagen des Auftragnehmers (AN) sind dem Auftraggeber (AG) bzw. Architekten grundsätzlich jeweils 2-fach in Papierform sowie digital als pdfoder dwg-Dateien rechtzeitig und unaufgefordert zur Prüfung vorzulegen, wenn in der Leistungsbeschreibung keine abweichende Angabe gemacht ist. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">23. Anforderung digitaler Aufmasse:</span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Die Abrechnung und die zugehörigen Aufmaße sind so aufzustellen, dass sie sowohl manuell als auch mit EDV geprüft werden können. Hierfür sind die Aufmaße zusätzlich zur Ausfertigung in Papierform auch digital auf Datenträger im Datei-Format DA11 gemäß REB vorzulegen. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold">24. Koordination nach Baustellenverordnung (SiGeKo):</span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Die Baustelle wird von einem Koordinator nach Baustellenverordnung (SiGeKo) betreut. Der Koordinator nach Baustellenverordnung erstellt einen Sicherheitsund Gesundheitsschutz-Plan. Dieser wird im Bauablauf ständig angepasst. Er ist vom AN bei seiner Arbeitsvorbereitung zu beachten und wird Vertragsbestandteil. Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht seinen arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen (Beachtung u.a. des Arbeitsschutzgesetzes, der PSA-Benutzung, Betriebssicherheitsverordnung, der Lastenhandhabungsverordnung, der Arbeitsstättenverordnung mitzugehörigen Arbeitsstättenregeln etc.). Dem Koordinator nach Baustellenverordnung sind die von ihm im Rahmen der Firmenauskunft zur Arbeitssicherheit abgefragten Informationen vor Ausführungsbeginn zur Verfügung zu stellen. Dies betrifft auch die vom AN erstellten Gefährdungsbeurteilungen gem. Arbeitsschutzgesetz, soweit sie vom Koordinator abgefragt werden. Ebenso sind dem Koordinator im Falle eines Unfalls die Unterlagen über den Hergang des Unfalls (Unfallbericht) zugänglich zu machen. Befähigungsnachweise sind vorzuhalten. Sie sind auf Verlangen dem Koordinator vorzulegen. Die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes sind einzuhalten. Baustellenstillstände aufgrund von Verletzungen des Arbeitszeitgesetzes gehen zu Lasten des AN. Vor Aufnahme der Tätigkeit muss der AN nachweisen, dass er alle seine auf der Baustelle beschäftigten Mitarbeiter auf Grundlage der baustellenbezogenen Gefährdungsanalyse unterwiesen hat. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /></DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="B6985">
      <BoQInfo>
        <Name>VE 601</Name>
        <LblBoQ>Einbaumöbel</LblBoQ>
        <Date>2025-12-16</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn>Bereich1</LblBoQBkdn>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn>Bereich2</LblBoQBkdn>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <LblBoQBkdn>Position</LblBoQBkdn>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="C0" RNoPart="1">
          <LblTx><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Titel 1, Kita Nachtweideweg (Gebäude Nord)</span></LblTx>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="C1" RNoPart="1">
              <LblTx><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbaumöbel</span></LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <PerfDescr ID="P0">
                    <PerfNo>1</PerfNo>
                    <PerfLbl>Ausführungsbeschreibung</PerfLbl>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Die nachfolgenden Konstruktionsbeschreibungen gelten in Ergänzung zu den Angaben der Legenden der Planunterlagen für sämtliche nachfolgenden Positionen zu Einbaumöbeln; die jeweils geltenden Angaben zu Abmessungen, Plattenmaterial, Farbe/Dekor, Ausstattungen und ggf. Elektroeinbauten sind den Einzelpositionen und Planunterlagen zu entnehmen. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Erforderliche Stoßfugen in Plattenmaterialien und Oberfläche in Abstimmung mit Architekt angeordnet.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Alle Anschlussfugen sind dauerelastisch auf PUR- bzw. Silikon-Basis zu verfugen, alle Fugenmassen grundsätzlich desinfektions- und reinigungsmittelbeständig. Diese Leistung ist in die jeweilige Position einzukalkulieren.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Alle Schnittkanten sind gegen Eindringen von Feuchtigkeit abzudichten. Ggf. erforderliche Schrägschnitte sind in die jeweilige Position einzukalkulieren.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">SCHRÄNKE:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schrankkonstruktionen (Korpus, Blenden, Fachböden) mit Trägerplatten aus Spanplatte P2 Emissionsklasse E1 gemäß DIN EN 13986 und DIN EN 312-2 (alt: V20 E1 gemäß DIN 68763), in Feuchtbereichen als Spanplatte P3 E1 gemäß DIN EN 13986 und DIN EN 312-3, (alt: V100 E1 gemäß DIN 68763), Plattendicke 19 mm, Rückwand aus Spanplatte P2 E1 bzw. P3 in Feuchtbereichen, Plattendicke 8 mm, 4-seitig eingenutet, alle Korpuskanten zum Fußboden wasserdicht versiegelt.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schrankinnenflächen mit Melaminharzbeschichtung (ML) nach DIN EN 14322, Oberfläche kratz-, stoß- und abriebfest, Farbton: nach Wahl des AG und Standard-Farbkarte.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Kanten mit 2 mm dickem Kunststoff-Anleimer (ABS), alle sichtbaren Kanten im Farbton und Dekor der Fronten.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Fronten (Türen, Schubladen- und Auszugsblenden etc.) mit Trägerplatten aus Spanplatte P2 E1, Plattendicke 19 mm. Alle sichtbaren Front-Oberflächen, Blenden und sichtbare Korpus-Seiten mit HPL-Beschichtung aus HPL nach DIN EN 438, HPL-Dicke mind. 0,8 mm, Türen, Schubladen- und Auszugsblenden beidseitig im Frontdekor beschichtet, Kanten allseitig umlaufend mit 2 mm dickem Kunststoff-Anleimer im Farbton und Dekor der Fronten beschichtet, HPL-Beschichtung der Fronten in Farbton/Dekor aus HPL-Herstellerkatalog, bei Holzdekor: Anordnung der Maserungsrichtung (vertikal oder horizontal) nach Angabe des Architekten, Einbau mit durchlaufender Holzstruktur über Materialstöße hinweg.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Fachböden verstellbar, Farbe und Material wie Korpus, Vorderkanten mit 2 mm dickem Kunststoff-Anleimern, die anderen 3 Seiten mit 0,7 mm dickem Kunststoff-Anleimer, Plattendicke gemäß statischem Erfordernis: bei Fachboden-Breite bis 700 mm: mind. 19 mm, bei Fachboden-Breite &gt; 700 - 900 mm: mind. 22 mm, bei Fachboden-Breite &gt; 900 mm: mind. 25 mm, mit Bodenträgern aus Metall, die jeweils 2 vorderen Träger mit Einsteckzapfen gegen Herausrutschen des Fachbodens, höhenverstellbar durch Lochreihen im Korpus, Raster 32 mm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Möbelsockel: Sockelkonstruktion aus Spanplatten P3 E1 nach DIN EN 312-3, wasserfest verleimt, Plattendicke 19 mm, alle Sockelkanten zum Fußboden wasserdicht versiegelt, alle sichtbaren Sockelseiten mit HPL-Beschichtung in in Farbton/Dekor gemäß Angabe in der Einzelposition, Sockelhöhe: 80 mm bzw. gemäß Planangabe.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Drehtüren mit Bändern als Ganzmetall-Topfbänder, 3-D-justierbar, mind. 110° Öffnungswinkel, Anzahl entsprechend Türgröße nach Erfordernis, mind. 2 Stück je Tür, schrankhohe Türen (Höhe bis ca. 2,20 m) mit 4 Stück Bändern. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Bandvariante bei Schränken in modulfähiger Ausführung (z.B. für Modul-Typ ISO-MODUL SYSTEM) gemäß Angabe in der Einzelposition: Ausführung der Bänder der modulfähigen Schränke als Ganzmetall-Axialbänder mit außenliegendem Drehpunkt mit 180° Öffnungswinkel, Oberflächen silberfarbig matt.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Die Modul-Einsatzelemente werden bauseits eingebaut, sofern in der Einzelposition nicht anders angegeben.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Alle Schlösser sind als Drehstangenschloss oder Möbelschloss entsprechend der Erfordernis zu kalkulieren. In den Positionen wird nur "abschließbar" stehen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Griffe bei den Schränken: Knöpfe, Aluminium matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Ausnahmen: Alle Auszüge, Schubladen und alle Griffe in der Mensa sind mit Bügelgriffen aus Edelstahl, Güte 1.4301, Oberflächen matt gebürstet, Durchmesser: mind. 10 mm, Grifflänge: ca. 138 mm, Grifftiefe: ca. 35 mm (entsprechend den Griffen in der Kinderküche im EG)</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Alle Türen etc. mit Dämpfern zum geräuscharmen Schließen. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Frontauszüge als Tandem-Vollauszüge, Belastung bis mind. 50 kg, mit Auszugsrahmen incl. Fronthalter als Ganzmetall-Konstruktion, mit Softeinzug und Dämpfung, Boden mit Antirutsch-Beschichtung, umlaufende Reling aus verchromtem Stahl.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schubläden mit Führungen als Ganzmetall-Konstruktion mit Selbsteinzug und Dämpfung. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Wandanschluss mit Passblenden: flächenbündig mit Front-Vorderkante, gleiches Material wie Front, unsichtbar befestigt, Anschlussfugen an bauseitige Wände dauerelastisch ausgefugt mit überstreichbarer Acryl-Fugenmasse, Farbton wie Front bzw. nach Abstimmung, Blendenbreite entsprechend Planangaben, für den Ausgleich von Bautoleranzen ist je Blende eine Mehrbreite von bis zu 50 mm in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Deckenanschluss mit Passblenden: Blenden über Einbauschränken flächenbündig mit Front-Vorderkante, gleiches Material wie Front, unsichtbar befestigt, freiliegende Ecken auf Gehrung gearbeitet,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Anschlussfugen an Decke und Wände dauerelastisch ausgefugt mit überstreichbarer Acryl-Fugenmasse, Farbton Weiß bzw. nach Abstimmung. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Allgemeiner Hinweis zu Blenden: Die Fugen aller Blenden müssen rückseitig durchgehend mit Rahmen hinterlegt werden, die Fugen müssen umlaufend dicht geschlossen sein. Die Blenden müssen mit den Fronten absolut bündig sein, bei Schränken mit Türdichtungen ist hierbei der entsprechend erhöhte Abstand zu berücksichtigen. Sichtbare Flächen der Blenden-Unterkonstruktion müssen mit der gleichen Beschichtung wie die Blenden-Oberflächen versehen sein. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">ARBEITSPLATTEN:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Arbeitsplatten mit Trägerplatte aus Spanplatte P2 E1 bzw. Arbeitsplatten mit Ausschnitten für Spülen und Waschbecken aus Multiplex gemäß EN 636-2, wasserfest verleimt, Plattendicke gemäß Angabe in der Einzelposition, Oberseite mit HPL-Beschichtung gemäß DIN EN 438, Dicke mind. 0,8 mm, Dekor und Farbton nach Wahl des AG </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">aus Gesamtkollektion des Herstellers, alle Kanten umlaufend mit Kunststoff-Anleimern (ABS) eingefasst, Dicke 2 mm, Farbton jeweils zum HPL-Farbton/Dekor passend, bzw. verdeckt liegende Kanten an Arbeitsplatten wasserfest versiegelt mit Kunststoff-Anleimer, Vorderkante gerade, gefast, alle Anschlussfugen dauerelastisch verfugt.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">WANDSCHUTZ:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Wandbekleidung als Wandschutz mit Trägerplatten aus Spanplatte P2 E1, Plattendicke 12-15 mm, Oberflächen mit HPL-Beschichtung gemäß DIN EN 438, Dicke mind. 0,8 mm, Dekor und Farbton nach Wahl des AG </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">aus Gesamtkollektion des Herstellers, bei Holzdekor: Einbau mit durchlaufender Holzstruktur über Materialstöße hinweg, alle Kanten umlaufend mit Kunststoff-Anleimern (ABS) eingefasst, Farbton jeweils zum HPL-Farbton passend, Einbau auf Arbeitsplatte aufstehend (die Arbeitsplatte läuft unter Wandschutzplatte weiter bis zur Wand), und verdeckt mit Unterkonstruktion auf Wand befestigt, erforderliche Stoßfugen in Abstimmung mit Architekt angeordnet, alle Anschlussfugen dauerelastisch verfugt. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">SCHIBETÜREN:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schiebetürbeschlag mit oben laufendem Laufwerk, Doppellaufschiene oben, Einfachlaufschiene unten, Schienen auf Gewicht der Türen vom AN abgestimmt, Einzugsdämpfung für Schiebetüren für beide Endanschläge (Öffnen und Schließen),Türblatt bis 80 kg Gewicht, mit automatischem Einzug, alle Schiebetüren (pro Schiebetür eine beidseitige Einzugsdämpfung) Die Schließung ist so einzustellen, dass ein Spalt zu jeder Seite/Wand von 25 mm bleibt (Anforderung Unfallkasse bzgl. Fingerklemmschutz), die gegenläufig öffnen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Die nachfolgenden Positionen verstehen sich inklusive Aufbau/Montage.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Alle Maße sind vom AN vor Ort eigenständig zu prüfen. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG - EINBAUMÖBEL: </span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </PerfDescr>
                  <Item ID="I0" RNoPart="1">
                    <RefPerfNo IDRef="P0" />
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank insgesamt ca. 576 cm lang, mit Schiebetüren in der Nische einbauen. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schrankhöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Türen mit Materialwechsel gemäß Zeichnung: formaldehydfreie Magnethaftplatten, ca. 90 cm hoch, mit Boardmarkern beschreibbar und abwischbar, Farbton hellgrau.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Es handelt sich um 5 Schrankelemente</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Von links nach rechts:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe ca. 65 cm, Breite ca. 87 cm, 2-flügelige Drehtüren, Türhöhe ca. 207 cm, innen 1 Regalboden und 1 Garderobenstange (ca. 87 cm), Türen abschließbar. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Darüber 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe ca. 65 cm, Breite ca. 87 cm, 2-flügelige Drehtüren, Türhöhe ca. 207 cm, innen 4 Regalböden.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Darüber 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 3 - Offenes Regalfach: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe ca. 65 cm, Breite ca. 87 cm. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Unterteilung:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">unten: 2 offene Regalfächer, mittig: 4 gleich große Eigentumsfächer (je ca. 43,5 x 38,5 cm), jeweils mit Tür, abschließbar, verschiedenschließend, </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">oben: 3 offene Regalfächer.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 4 - Schiebetürenschrank: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe ca. 65 cm, Breite ca. 200 cm, mit 2 gegenläufige Schiebetüren, Türhöhe ca. 207 cm, innen 4 Regalböden.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Darüber 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 5 - Einbauschrank für Waschbecken: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe ca. 45 cm, Breite ca. 105 cm, Drehtür DIN R oder L (Türanschlag zur Wand), Türhöhe ca. 215 cm, Push-to-Open-Beschlag für griffloses Öffnen (Öffnung mit Ellenbogen möglich), Mindest-Öffnungsmaß 5 cm, Aufgrund der Breite ist eine stärkere Türblattstärke (ca. 24 mm) vorzusehen. Die Bänder müssen vom AN darauf abgestimmt werden, innen 1 Regalboden, ohne Rückwand, ohne Sockel.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Darüber 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG und OG, Gruppenräume</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit Schiebetüren und Eigentumsfächern</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I1" RNoPart="2">
                    <RefPerfNo IDRef="P0" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren und darunterliegenden 2 Schübe vor der Wand einbauen, bestehend aus 4 Schrankelementen mit jeweils ca. 105 cm Breite.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 60 cm, Gesamtbreite ca. 420 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Bügelgriffe entsprechend den in der Kinderküche ausgeführten Griffen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Seitenteile sichtbar</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1 (links): </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">2-flügelige Drehtüren, Türhöhe ca. 207 cm, innen 4 Regalböden</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2-4: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Unten 2 Schubkästen (Höhe je ca. 41 cm), darüber Drehtüren (Türhöhe ca. 125 cm), innen 2 Regalböden</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Obere Schrankzeile: Durchgehende 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG, Speisesaal</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit Drehtüren und unteren Schubkästen</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I2" RNoPart="3">
                    <RefPerfNo IDRef="P0" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren in der Nische einbauen. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 60 cm, Schrankbreite: ca. 90 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Bügelgriffe entsprechend den in der Kinderküche ausgeführten Griffen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Eine Schrankseite ist sichtbar.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Unterer Schrankbereich: 2-flügelige Drehtüren, Türhöhe ca. 207 cm, innen 4 Regalböden, </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Oberer Schrankbereich: 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG, Speisesaal</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I3" RNoPart="4">
                    <RefPerfNo IDRef="P0" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren und einer Blende in der Nische einbauen, bestehend aus 2 Schrankelementen mit jeweils ca. 90 cm Breite.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 55 cm, Gesamtbreite: ca. 205 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Bügelgriffe entsprechend den in der Kinderküche ausgeführten Griffen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Eine Schrankseite ist sichtbar.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Unterer Schrankbereich: 2-flügelige Drehtüren, Türhöhe ca. 207 cm, innen 4 Regalböden, </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Oberer Schrankbereich: 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Blende links: Vor der Installation, ca. 25 cm breit und ca. 262 cm hoch.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG, Speisesaal</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I4" RNoPart="5">
                    <RefPerfNo IDRef="P0" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren und offenen Regalen in der Nische einbauen, bestehend aus 3 Schrankelementen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 45 cm, Gesamtbreite ca. 300 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1 (links): </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">2-flügelige Drehtüren, Türhöhe ca. 207 cm, Breite ca. 90 cm, innen 4 Regalböden</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2-3: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Offene Regale, Höhe ca. 207 cm, Bereite je ca. 100 cm, je 5 Fächer</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Obere Schrankzeile: Durchgehende 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG und OG, Nebenraum</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeliegen Drehtüren und offenen Regalen</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I5" RNoPart="6">
                    <RefPerfNo IDRef="P0" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren und offenen Regalen in der Nische einbauen, bestehend aus 3 Schrankelementen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 45 cm, Gesamtbreite ca. 300 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1-2: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Offene Regale, Höhe ca. 207 cm, Bereite je ca. 100 cm, je 5 Fächer</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 3 (rechts): </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">2-flügelige Drehtüren, Türhöhe ca. 207 cm, Breite ca. 90 cm, innen 4 Regalböden</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Obere Schrankzeile: Durchgehende 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG und OG, Nebenraum</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeliegen Drehtüren und offenen Regalen</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I6" RNoPart="7">
                    <RefPerfNo IDRef="P0" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren und offenen Regalen in der Nische einbauen, bestehend aus 3 Schrankelementen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 45 cm, Gesamtbreite ca. 290 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1 (links): </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">2-flügelige Drehtüren, Türhöhe ca. 207 cm, Breite ca. 90 cm, innen 4 Regalböden</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2-3: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Offene Regale, Höhe ca. 207 cm, Bereite je ca. 95 cm, je 5 Fächer</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Obere Schrankzeile: Durchgehende 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG und OG, Nebenraum</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeliegen Drehtüren und offenen Regalen</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I7" RNoPart="8">
                    <RefPerfNo IDRef="P0" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank insgesamt ca. 591 cm lang, mit Schiebetüren in der Nische einbauen. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schrankhöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Es handelt sich um 4 Schrankelemente.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1 (links) - Einbauschrank für Waschbecken: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe ca. 45 cm, Breite ca. 105 cm, Drehtür DIN R oder L (Türanschlag zur Wand), Türhöhe ca. 215 cm, Push-to-Open-Beschlag für griffloses Öffnen (Öffnung mit Ellenbogen möglich), Mindest-Öffnungsmaß 5 cm, Aufgrund der Breite ist eine stärkere Türblattstärke (ca. 24 mm) vorzusehen. Die Bänder müssen vom AN darauf abgestimmt werden, innen 1 Regalboden, ohne Rückwand, ohne Sockel</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Darüber 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2-4 - Schiebetürenschrank: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe ca. 65 cm, Breite je ca. 158 cm, mit 2 gegenläufige Schiebetüren, Türhöhe ca. 207 cm, innen 4 Regalböden,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Darüber 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG und OG, Schlafraum</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit Schiebetüren</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I8" RNoPart="9">
                    <RefPerfNo IDRef="P0" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Großer Wickeltisch: B / H / T: ca. 265 / 90 / 95 cm inkl. einer Treppe und seitlichen Regalen (links und rechts)</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Aufteilung von links nach rechts:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1-2:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Geschlossene Front, je ca. 70 cm breit. 2 Schubladen je Element, insgesamt 5 Schubkästen pro Element. Schubkastenmaß (H x B x T): ca. 15,6 x 68 x 65 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 3: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Herausziehbare Treppen (mit Rollen, arretierbar) hinter einer abschließbaren Drehtür, Türmaß: ca. 90 x 50 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Treppe: Drehtür mit Schleppsockel. Maximale Steigung pro Stufe 15 cm, seitliche Wand mit Griff oder Loch zum Herausziehen, entsprechend der Laufbewegung abgeschrägt. Beidseitiger Kinderhandlauf (Edelstahlbügel auf der Schräge oder Ausfräsung). Rollen leichtgängig und arretierbar. Stufenvorderkanten mit Antirutschband bekleben.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 4:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Geschlossene Front, ca. 70 cm breit, 1 Schublade mit 5 Schubkästen, Schubkastenmaß (H x B x T): ca. 15,6 x 68 x 65 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schubladen: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Alle Schübe sind mit Einzugsdämpfern zu versehen; Belastbarkeit nach DIN EN 15338, Level 3; Stahl verzinkt und feuchtraumgeeignet.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Die Schübe sind mit Vollauszug/Teleskopschienen und Schubladenstopp auszustatten und das Innere der Schubladen ist mit zwei Zwischenstegen (wie ein Kreuz) aus Kunststoff aufgeteilt.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Wickeltischplatte: Ca. 295 x 95 cm, Wickeltischplattenstärke: 38-40 mm, HPL-Beschichtung, feuchtraumgeeignet</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Bügelgriffe entsprechend den in der Kinderküche ausgeführten Griffen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Sockel: Höhe 8 cm, 5 cm zurückversetzt, um ergonomisches Stehen beim Wickeln zu ermöglichen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Alle Passleisten/Blenden zu Wänden und Decke</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Seitliche offene Regale auf dem Tisch (links und rechts):</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Jeweils</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Breite ca. 95 cm, Tiefe ca. 30 cm, Höhe ca. 100 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">3 offene Fächer</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Wandschutz: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Rückseitige Aufkantung, Höhe 30 cm, unsichtbar befestigt. Spanplatte 8-12 mm, ohne vertikale Stöße. Schnittkanten mit Umleimer versehen</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG Wickelraum</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Großer Wickeltisch EG</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I9" RNoPart="10">
                    <RefPerfNo IDRef="P0" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Kleiner Wickeltisch: B / H / T: ca. 143,5 / 90 / 95 cm inkl. einer Treppe und linke Seite ein offenes Regal</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Aufteilung von links nach rechts:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Geschlossene Front, ca. 83,5 cm breit, 1 Schublade mit 5 Schubkästen, Schubkastenmaß (H x B x T): ca. 15,6 x 81 x 65 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Herausziehbare Treppen (mit Rollen, arretierbar) hinter einer abschließbaren Drehtür, Türmaß: ca. 90 x 50 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Treppe: Drehtür mit Schleppsockel. Maximale Steigung pro Stufe 15 cm, seitliche Wand mit Griff oder Loch zum Herausziehen, entsprechend der Laufbewegung abgeschrägt. Beidseitiger Kinderhandlauf (Edelstahlbügel auf der Schräge oder Ausfräsung). Rollen leichtgängig und arretierbar. Stufenvorderkanten mit Antirutschband bekleben.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schubladen: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Alle Schübe sind mit Einzugsdämpfern zu versehen; Belastbarkeit nach DIN EN 15338, Level 3; Stahl verzinkt und feuchtraumgeeignet.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Die Schübe sind mit Vollauszug/Teleskopschienen und Schubladenstopp auszustatten und das Innere der Schubladen ist mit zwei Zwischenstegen (wie ein Kreuz) aus Kunststoff aufgeteilt.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Wickeltischplatte: Ca. 143 x 95 cm, Wickeltischplattenstärke: 38-40 mm, HPL-Beschichtung, feuchtraumgeeignet</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Bügelgriffe entsprechend den in der Kinderküche ausgeführten Griffen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Sockel: Höhe 8 cm, 5 cm zurückversetzt, um ergonomisches Stehen beim Wickeln zu ermöglichen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Alle Passleisten/Blenden zu Wänden und Decke</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Seitliche offene Regale auf dem Tisch (links):</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Breite ca. 95 cm, Tiefe ca. 30 cm, Höhe ca. 100 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">3 offene Fächer</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Wandschutz: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Rück- und rechtsseitige Aufkantung, Höhe 30 cm, unsichtbar befestigt. Spanplatte 12-15 mm, ohne vertikale Stöße. Schnittkanten mit Umleimer versehen</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: OG Wickelraum</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Kleiner Wickeltisch OG</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I10" RNoPart="11">
                    <RefPerfNo IDRef="P0" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren in der Nische einbauen, bestehend aus 2 Schrankelementen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 270 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamtbreite: ca. 227 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Eine Schrankseite ist sichtbar.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Unterer Schrankbereich: 2-flügelige Drehtüren, Türhöhe ca. 210 cm, innen 4 Regalböden, </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Oberer Schrankbereich: 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 47 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1 (links):</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 25 cm, Breite ca. 42 cm, </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2 :</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 45 cm, Breite ca. 180 cm, </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG, Büro Leitung</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I11" RNoPart="12">
                    <RefPerfNo IDRef="P0" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren in der Nische einbauen, bestehend aus 3 Schrankelementen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 60 cm, Gesamtbreite ca. 261 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1 und 3 (links und rechts): Breite je ca. 100 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Unterteilung:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">unten: offene Regalfächer, Höhe ca. 32 cm, </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">mittig: 3 gleich große Eigentumsfächer (je ca. 40 x 33,5 cm), jeweils mit Tür, abschließbar, verschiedenschließend, </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">oben: 2-flügeliege Drehtüren, Höhe ca. 190 cm, innen 2 Regalboden und 1 Garderobenstange (Breite ca. 100 cm)</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2 (mittig): Breite ca. 51,5 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Oberer Schrankbereich: einflügelige Drehtür, Türhöhe ca. 190 cm, innen 4 Regalböden, </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Unterer Schrankbereich: einflügelige Drehtüre, Türhöhe ca. 72 cm, innen 1 Regalboden</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG, Umkleide Pers. Küche</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeliegen Drehtüren und Eigentumsfächern</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I12" RNoPart="13">
                    <RefPerfNo IDRef="P0" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit Schiebetüren und offenem Regal in der Nische einbauen, bestehend aus 2 Schrankelementen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 50 cm, Gesamtbreite ca. 260 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Eine Schrankseite ist sichtbar.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1 (links): </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Offenes Regal, Höhe ca. 262 cm, Breite ca. 55 cm, 7 Fächer</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2 - Schiebetürenschrank: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Breite ca. 200 cm, mit 2 gegenläufige Schiebetüren, Türhöhe ca. 207 cm, innen 4 Regalböden. Türen mit Materialwechsel gemäß Zeichnung: formaldehydfreie Magnethaftplatten, ca. 90 cm hoch, mit Boardmarkern beschreibbar und abwischbar, Farbton hellgrau.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Darüber 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: OG, Themenraum</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit Schiebetüren und offenem Regal</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I13" RNoPart="14">
                    <RefPerfNo IDRef="P0" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit Schiebetüren und offenem Regal in der Nische einbauen, bestehend aus 2 Schrankelementen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 50 cm, Gesamtbreite ca. 260 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Eine Schrankseite ist sichtbar.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1 - Schiebetürenschrank: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Breite ca. 200 cm, mit 2 gegenläufige Schiebetüren, Türhöhe ca. 207 cm, innen 4 Regalböden. Türen mit Materialwechsel gemäß Zeichnung: formaldehydfreie Magnethaftplatten, ca. 90 cm hoch, mit Boardmarkern beschreibbar und abwischbar, Farbton hellgrau.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Darüber 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2 (rechts): </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Offenes Regal, Höhe ca. 262 cm, Breite ca. 55 cm, 7 Fächer</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: OG, Hausaufgabenraum</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit Schiebetüren und offenem Regal</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I14" RNoPart="15">
                    <RefPerfNo IDRef="P0" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit offenen Regalen und integrierter Sitzbank in der Nische einbauen, bestehend aus 3 Schrankelementen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe: ca. 188 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 50 cm, Gesamtbreite: ca. 345 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Eine Regalseite ist sichtbar.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1 und 3 (links und rechts):</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Jeweils offenes Regal, Höhe ca. 188 cm, Breite ca. 120 cm, 6 Fächer</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2 (mittig):</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Sitzbank:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Direkt an der Wand (Mauerwerk) montiert</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Sitzbank und deren vertikale Bestandteile 38-40 mm stark</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">HPL- beschichtet, vordere Kante mit 5 mm starkem Massivholzanleimer (überbelegt)</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Tiefe: ca. 50 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Höhe: 35 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Breite: ca. 100 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Oberes Offenes Regal, Höhe ca. 62 cm, Breite ca. 100 cm, 2 Fächer</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Rückwandverkleidung sichtbar zwischen Fächern und Sitzfläche, unsichtbare Befestigung, sichtbare Höhe ca. 91 cm, Breite ca. 100 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Kapazität: für 65-70 Paar Schuhe</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG, Schmutzschleuse</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Stiefelschrank mit Sitzbank</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I15" RNoPart="16">
                    <RefPerfNo IDRef="P0" />
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit zwei einflügeligen Drehtüren in der Nische einbauen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 25 cm, Gesamtbreite ca. 36 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Unterteilung:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">unten: Blende, B x H: ca. 36 x 55 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">mittig: einflügelige Drehtür, Türhöhe ca. 74 cm; an dieser Stelle ist die Unterbringung eines Feuerlöschers vorgesehen. Die Montage erfolgt bauseits durch eine andere Fachfirma.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">oben: einflügelige Drehtür, Türhöhe ca. 141 cm, innen 2 Regalböden</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG und OG, Flur</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank Feuerlöscher, Schmal</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I16" RNoPart="17">
                    <RefPerfNo IDRef="P0" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren vor der Wand einbauen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 50 cm, Schrankbreite: ca. 125 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Beide Schrankseiten sind sichtbar.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Unterer Schrankbereich: 2-flügelige Drehtüren, Türhöhe ca. 207 cm, innen 4 Regalböden, </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Oberer Schrankbereich: 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG und OG, Iso Raum / Erste Hilfe</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I17" RNoPart="18">
                    <Qty>700.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Versiegelung aller Boden- und Wandanschlussfugen der vorgenannten Positionen mit zum Oberflächendekor abgestimmten Farben nach Wahl des AG aus Standardfarbkarte des AN.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Acryl- bzw. Silikonfuge</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I18" RNoPart="19">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Möbeltürpuffer für Schranktüren, die gegen Wände schlagen und Türen, die gegen Möbelstücke schlagen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Möbeltürpuffer</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C2" RNoPart="2">
              <LblTx><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Dokumentation</span></LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="I19" RNoPart="1">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Zusatzaufwand für geordnete Übergabe der Bestandsunterlagen </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Die Bestandsunterlagen sind 2-fach in je einem DIN-A4-Ordner und 1-fach auf digitalem Datenträger (CD, DVD oder USB-Stick) mit gleicher, nachstehender Ordnerstruktur rechtzeitig vor Abnahme an die zuständige Objektüberwachung zur Prüfung zu übergeben. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Als Dateiformat ist grundsätzlich "pdf" zu verwenden. Planunterlagen sind im Format "dwg" oder "dxf" und "pdf" zu speichern.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Die Unterlagen sind gemäß nachstehender Liste in die jeweiligen Register einzusortieren. Sollte ein DIN-A4-Ordner nicht ausreichen, so sind die Ordner in entsprechender Reihenfolge und mit der Gesamtanzahl an Ordnern zu nummerieren. Auf den Rückenschildern sind ferner das Bauvorhaben, die Gewerkenummer, das Gewerk und die ausführende Firma zu verzeichnen. Je nach Gewerk kann es zu einzelnen Abschnitten keine Angaben geben. Dies ist kenntlich zu machen (z.B. durch Hinweis: "entfällt") und die entsprechenden Register sind leer zu lassen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Auf den Rückenschildern sind ferner das Bauvorhaben, die Gewerkenummer, das Gewerk und die ausführende Firma zu verzeichnen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Die Dokumente sind jeweils mit Angabe der betreffenden LV-Positionsnummer direkt auf den zugehörigen Dokumenten (Datenblätter etc.) zu versehen. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Eine Abnahme ohne vollständige Bestandsunterlagen wird vom Auftraggeber verweigert.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Register-Nr. - Ordnerinhalt: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">0 - Inhaltsverzeichnis </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">1 - Bauvorhaben, LV-Nummer und Gewerk, Firmenangaben und Ansprechpartner</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">2 - Fachunternehmererklärung / Konformitätserklärungen / Übereinstimmungserklärungen/ Leistungserklärungen </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">3 - Kopie Abnahmeprotokoll(e) - wird vom AG eingefügt Bestätigung der Mängelbeseitigung - wird ggf. vom AN nachgereicht</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">4 - Einweisungsprotokolle </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">5 - Reinigungs-/Wartungs- und Pflegehinweise </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">6 - Herstellernachweise / Systembeschreibungen / Produktdatenblätter / Sicherheitsdatenblätter</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">7 - Prüfzeugnisse / Zulassungsbescheide (z.B. für Brandschutz, Schallschutz, Dämmwerte, Druckprüfungen, Spülprotokolle, etc.), Prüfbescheinigung Standfestigkeit</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">8 - TÜV-Zertifikate / TÜV-Abnahmen / Sachverständigenabnahmen / Gutachterliche Stellungnahmen</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">9 - Vollständige Liste der verwendeten Werkstoffe bzw. Materialien inkl. der genauen Herstellerbezeichnung </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">10 - Bedienungsanleitungen </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">11 - Planverzeichnis und Bestandspläne, wie Werkpläne mit Eintragung tatsächlicher (ggf. abweichender) Ausführung, Werkstattzeichnungen, Verlegepläne, Aufbauzeichnungen, Schemata, Verteilerpläne, etc.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">12 - Zusätzlich bei Technischen Anlagen: Für den Betrieb der Technischen Anlagen erforderliche Unterlagen (wie z.B. Prüfbücher etc.) </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Zusatzaufwand für geordnete Übergabe der Bestandsunterlagen (Formatierung ohne Tabelle) </span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="C3" RNoPart="2">
          <LblTx><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Titel 2, Kita Am Kanal (Gebäude Süd)</span></LblTx>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="C4" RNoPart="1">
              <LblTx><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbaumöbel</span></LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <PerfDescr ID="P2">
                    <PerfNo>2</PerfNo>
                    <PerfLbl>Ausführungsbeschreibung</PerfLbl>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Die nachfolgenden Konstruktionsbeschreibungen gelten in Ergänzung zu den Angaben der Legenden der Planunterlagen für sämtliche nachfolgenden Positionen zu Einbaumöbeln; die jeweils geltenden Angaben zu Abmessungen, Plattenmaterial, Farbe/Dekor, Ausstattungen und ggf. Elektroeinbauten sind den Einzelpositionen und Planunterlagen zu entnehmen. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Erforderliche Stoßfugen in Plattenmaterialien und Oberfläche in Abstimmung mit Architekt angeordnet.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Alle Anschlussfugen sind dauerelastisch auf PUR- bzw. Silikon-Basis zu verfugen, alle Fugenmassen grundsätzlich desinfektions- und reinigungsmittelbeständig. Diese Leistung ist in die jeweilige Position einzukalkulieren.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Alle Schnittkanten sind gegen Eindringen von Feuchtigkeit abzudichten. Ggf. erforderliche Schrägschnitte sind in die jeweilige Position einzukalkulieren.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">SCHRÄNKE:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schrankkonstruktionen (Korpus, Blenden, Fachböden) mit Trägerplatten aus Spanplatte P2 Emissionsklasse E1 gemäß DIN EN 13986 und DIN EN 312-2 (alt: V20 E1 gemäß DIN 68763), in Feuchtbereichen als Spanplatte P3 E1 gemäß DIN EN 13986 und DIN EN 312-3, (alt: V100 E1 gemäß DIN 68763), Plattendicke 19 mm, Rückwand aus Spanplatte P2 E1 bzw. P3 in Feuchtbereichen, Plattendicke 8 mm, 4-seitig eingenutet, alle Korpuskanten zum Fußboden wasserdicht versiegelt.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schrankinnenflächen mit Melaminharzbeschichtung (ML) nach DIN EN 14322, Oberfläche kratz-, stoß- und abriebfest, Farbton: nach Wahl des AG und Standard-Farbkarte.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Kanten mit 2 mm dickem Kunststoff-Anleimer (ABS), alle sichtbaren Kanten im Farbton und Dekor der Fronten.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Fronten (Türen, Schubladen- und Auszugsblenden etc.) mit Trägerplatten aus Spanplatte P2 E1, Plattendicke 19 mm. Alle sichtbaren Front-Oberflächen, Blenden und sichtbare Korpus-Seiten mit HPL-Beschichtung aus HPL nach DIN EN 438, HPL-Dicke mind. 0,8 mm, Türen, Schubladen- und Auszugsblenden beidseitig im Frontdekor beschichtet, Kanten allseitig umlaufend mit 2 mm dickem Kunststoff-Anleimer im Farbton und Dekor der Fronten beschichtet, HPL-Beschichtung der Fronten in Farbton/Dekor aus HPL-Herstellerkatalog, bei Holzdekor: Anordnung der Maserungsrichtung (vertikal oder horizontal) nach Angabe des Architekten, Einbau mit durchlaufender Holzstruktur über Materialstöße hinweg.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Fachböden verstellbar, Farbe und Material wie Korpus, Vorderkanten mit 2 mm dickem Kunststoff-Anleimern, die anderen 3 Seiten mit 0,7 mm dickem Kunststoff-Anleimer, Plattendicke gemäß statischem Erfordernis: bei Fachboden-Breite bis 700 mm: mind. 19 mm, bei Fachboden-Breite &gt; 700 - 900 mm: mind. 22 mm, bei Fachboden-Breite &gt; 900 mm: mind. 25 mm, mit Bodenträgern aus Metall, die jeweils 2 vorderen Träger mit Einsteckzapfen gegen Herausrutschen des Fachbodens, höhenverstellbar durch Lochreihen im Korpus, Raster 32 mm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Möbelsockel: Sockelkonstruktion aus Spanplatten P3 E1 nach DIN EN 312-3, wasserfest verleimt, Plattendicke 19 mm, alle Sockelkanten zum Fußboden wasserdicht versiegelt, alle sichtbaren Sockelseiten mit HPL-Beschichtung in in Farbton/Dekor gemäß Angabe in der Einzelposition, Sockelhöhe: 80 mm bzw. gemäß Planangabe.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Drehtüren mit Bändern als Ganzmetall-Topfbänder, 3-D-justierbar, mind. 110° Öffnungswinkel, Anzahl entsprechend Türgröße nach Erfordernis, mind. 2 Stück je Tür, schrankhohe Türen (Höhe bis ca. 2,20 m) mit 4 Stück Bändern. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Bandvariante bei Schränken in modulfähiger Ausführung (z.B. für Modul-Typ ISO-MODUL SYSTEM) gemäß Angabe in der Einzelposition: Ausführung der Bänder der modulfähigen Schränke als Ganzmetall-Axialbänder mit außenliegendem Drehpunkt mit 180° Öffnungswinkel, Oberflächen silberfarbig matt.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Die Modul-Einsatzelemente werden bauseits eingebaut, sofern in der Einzelposition nicht anders angegeben.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Alle Schlösser sind als Drehstangenschloss oder Möbelschloss entsprechend der Erfordernis zu kalkulieren. In den Positionen wird nur "abschließbar" stehen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Griffe bei den Schränken: Knöpfe, Aluminium matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Ausnahmen: Alle Auszüge, Schubladen und alle Griffe in der Mensa sind mit Bügelgriffen aus Edelstahl, Güte 1.4301, Oberflächen matt gebürstet, Durchmesser: mind. 10 mm, Grifflänge: ca. 138 mm, Grifftiefe: ca. 35 mm (entsprechend den Griffen in der Kinderküche im EG)</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Alle Türen etc. mit Dämpfern zum geräuscharmen Schließen. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Frontauszüge als Tandem-Vollauszüge, Belastung bis mind. 50 kg, mit Auszugsrahmen incl. Fronthalter als Ganzmetall-Konstruktion, mit Softeinzug und Dämpfung, Boden mit Antirutsch-Beschichtung, umlaufende Reling aus verchromtem Stahl.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schubläden mit Führungen als Ganzmetall-Konstruktion mit Selbsteinzug und Dämpfung. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Wandanschluss mit Passblenden: flächenbündig mit Front-Vorderkante, gleiches Material wie Front, unsichtbar befestigt, Anschlussfugen an bauseitige Wände dauerelastisch ausgefugt mit überstreichbarer Acryl-Fugenmasse, Farbton wie Front bzw. nach Abstimmung, Blendenbreite entsprechend Planangaben, für den Ausgleich von Bautoleranzen ist je Blende eine Mehrbreite von bis zu 50 mm in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Deckenanschluss mit Passblenden: Blenden über Einbauschränken flächenbündig mit Front-Vorderkante, gleiches Material wie Front, unsichtbar befestigt, freiliegende Ecken auf Gehrung gearbeitet,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Anschlussfugen an Decke und Wände dauerelastisch ausgefugt mit überstreichbarer Acryl-Fugenmasse, Farbton Weiß bzw. nach Abstimmung. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Allgemeiner Hinweis zu Blenden: Die Fugen aller Blenden müssen rückseitig durchgehend mit Rahmen hinterlegt werden, die Fugen müssen umlaufend dicht geschlossen sein. Die Blenden müssen mit den Fronten absolut bündig sein, bei Schränken mit Türdichtungen ist hierbei der entsprechend erhöhte Abstand zu berücksichtigen. Sichtbare Flächen der Blenden-Unterkonstruktion müssen mit der gleichen Beschichtung wie die Blenden-Oberflächen versehen sein. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">ARBEITSPLATTEN:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Arbeitsplatten mit Trägerplatte aus Spanplatte P2 E1 bzw. Arbeitsplatten mit Ausschnitten für Spülen und Waschbecken aus Multiplex gemäß EN 636-2, wasserfest verleimt, Plattendicke gemäß Angabe in der Einzelposition, Oberseite mit HPL-Beschichtung gemäß DIN EN 438, Dicke mind. 0,8 mm, Dekor und Farbton nach Wahl des AG </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">aus Gesamtkollektion des Herstellers, alle Kanten umlaufend mit Kunststoff-Anleimern (ABS) eingefasst, Dicke 2 mm, Farbton jeweils zum HPL-Farbton/Dekor passend, bzw. verdeckt liegende Kanten an Arbeitsplatten wasserfest versiegelt mit Kunststoff-Anleimer, Vorderkante gerade, gefast, alle Anschlussfugen dauerelastisch verfugt.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">WANDSCHUTZ:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Wandbekleidung als Wandschutz mit Trägerplatten aus Spanplatte P2 E1, Plattendicke 12-15 mm, Oberflächen mit HPL-Beschichtung gemäß DIN EN 438, Dicke mind. 0,8 mm, Dekor und Farbton nach Wahl des AG </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">aus Gesamtkollektion des Herstellers, bei Holzdekor: Einbau mit durchlaufender Holzstruktur über Materialstöße hinweg, alle Kanten umlaufend mit Kunststoff-Anleimern (ABS) eingefasst, Farbton jeweils zum HPL-Farbton passend, Einbau auf Arbeitsplatte aufstehend (die Arbeitsplatte läuft unter Wandschutzplatte weiter bis zur Wand), und verdeckt mit Unterkonstruktion auf Wand befestigt, erforderliche Stoßfugen in Abstimmung mit Architekt angeordnet, alle Anschlussfugen dauerelastisch verfugt. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">SCHIBETÜREN:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schiebetürbeschlag mit oben laufendem Laufwerk, Doppellaufschiene oben, Einfachlaufschiene unten, Schienen auf Gewicht der Türen vom AN abgestimmt, Einzugsdämpfung für Schiebetüren für beide Endanschläge (Öffnen und Schließen),Türblatt bis 80 kg Gewicht, mit automatischem Einzug, alle Schiebetüren (pro Schiebetür eine beidseitige Einzugsdämpfung) Die Schließung ist so einzustellen, dass ein Spalt zu jeder Seite/Wand von 25 mm bleibt (Anforderung Unfallkasse bzgl. Fingerklemmschutz), die gegenläufig öffnen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Die nachfolgenden Positionen verstehen sich inklusive Aufbau/Montage.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Alle Maße sind vom AN vor Ort eigenständig zu prüfen. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG - EINBAUMÖBEL: </span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </PerfDescr>
                  <Item ID="I20" RNoPart="1">
                    <RefPerfNo IDRef="P2" />
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank insgesamt ca. 576 cm lang, mit Schiebetüren in der Nische einbauen. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schrankhöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Türen mit Materialwechsel gemäß Zeichnung: formaldehydfreie Magnethaftplatten, ca. 90 cm hoch, mit Boardmarkern beschreibbar und abwischbar, Farbton hellgrau.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Es handelt sich um 5 Schrankelemente</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Von links nach rechts:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe ca. 65 cm, Breite ca. 87 cm, 2-flügelige Drehtüren, Türhöhe ca. 207 cm, innen 1 Regalboden und 1 Garderobenstange (ca. 87 cm), Türen abschließbar. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Darüber 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe ca. 65 cm, Breite ca. 87 cm, 2-flügelige Drehtüren, Türhöhe ca. 207 cm, innen 4 Regalböden.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Darüber 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 3 - Offenes Regalfach: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe ca. 65 cm, Breite ca. 87 cm. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Unterteilung:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">unten: 2 offene Regalfächer, mittig: 4 gleich große Eigentumsfächer (je ca. 43,5 x 38,5 cm), jeweils mit Tür, abschließbar, verschiedenschließend, </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">oben: 3 offene Regalfächer.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 4 - Schiebetürenschrank: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe ca. 65 cm, Breite ca. 200 cm, mit 2 gegenläufige Schiebetüren, Türhöhe ca. 207 cm, innen 4 Regalböden.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Darüber 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 5 - Einbauschrank für Waschbecken: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe ca. 45 cm, Breite ca. 105 cm, Drehtür DIN R oder L (Türanschlag zur Wand), Türhöhe ca. 215 cm, Push-to-Open-Beschlag für griffloses Öffnen (Öffnung mit Ellenbogen möglich), Mindest-Öffnungsmaß 5 cm, Aufgrund der Breite ist eine stärkere Türblattstärke (ca. 24 mm) vorzusehen. Die Bänder müssen vom AN darauf abgestimmt werden, innen 1 Regalboden, ohne Rückwand, ohne Sockel.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Darüber 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG und OG, Gruppenräume</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit Schiebetüren und Eigentumsfächern</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I21" RNoPart="2">
                    <RefPerfNo IDRef="P2" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren und darunterliegenden 2 Schübe vor der Wand einbauen, bestehend aus 4 Schrankelementen mit jeweils ca. 105 cm Breite.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 60 cm, Gesamtbreite ca. 420 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Bügelgriffe entsprechend den in der Kinderküche ausgeführten Griffen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Seitenteile sichtbar</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1 (links): </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">2-flügelige Drehtüren, Türhöhe ca. 207 cm, innen 4 Regalböden</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2-4: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Unten 2 Schubkästen (Höhe je ca. 41 cm), darüber Drehtüren (Türhöhe ca. 125 cm), innen 2 Regalböden</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Obere Schrankzeile: Durchgehende 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG, Speisesaal</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit Drehtüren und unteren Schubkästen</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I22" RNoPart="3">
                    <RefPerfNo IDRef="P2" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren in der Nische einbauen. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 60 cm, Schrankbreite: ca. 90 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Bügelgriffe entsprechend den in der Kinderküche ausgeführten Griffen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Eine Schrankseite ist sichtbar.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Unterer Schrankbereich: 2-flügelige Drehtüren, Türhöhe ca. 207 cm, innen 4 Regalböden, </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Oberer Schrankbereich: 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG, Speisesaal</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I23" RNoPart="4">
                    <RefPerfNo IDRef="P2" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren und einer Blende in der Nische einbauen, bestehend aus 2 Schrankelementen mit jeweils ca. 90 cm Breite.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 55 cm, Gesamtbreite: ca. 205 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Bügelgriffe entsprechend den in der Kinderküche ausgeführten Griffen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Eine Schrankseite ist sichtbar.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Unterer Schrankbereich: 2-flügelige Drehtüren, Türhöhe ca. 207 cm, innen 4 Regalböden, </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Oberer Schrankbereich: 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Blende links: Vor der Installation, ca. 25 cm breit und ca. 262 cm hoch.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG, Speisesaal</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I24" RNoPart="5">
                    <RefPerfNo IDRef="P2" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren und offenen Regalen in der Nische einbauen, bestehend aus 3 Schrankelementen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 45 cm, Gesamtbreite ca. 300 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1 (links): </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">2-flügelige Drehtüren, Türhöhe ca. 207 cm, Breite ca. 90 cm, innen 4 Regalböden</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2-3: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Offene Regale, Höhe ca. 207 cm, Bereite je ca. 100 cm, je 5 Fächer</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Obere Schrankzeile: Durchgehende 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG und OG, Nebenraum</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeliegen Drehtüren und offenen Regalen</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I25" RNoPart="6">
                    <RefPerfNo IDRef="P2" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren und offenen Regalen in der Nische einbauen, bestehend aus 3 Schrankelementen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 45 cm, Gesamtbreite ca. 300 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1-2: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Offene Regale, Höhe ca. 207 cm, Bereite je ca. 100 cm, je 5 Fächer</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 3 (rechts): </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">2-flügelige Drehtüren, Türhöhe ca. 207 cm, Breite ca. 90 cm, innen 4 Regalböden</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Obere Schrankzeile: Durchgehende 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG und OG, Nebenraum</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeliegen Drehtüren und offenen Regalen</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I26" RNoPart="7">
                    <RefPerfNo IDRef="P2" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren und offenen Regalen in der Nische einbauen, bestehend aus 3 Schrankelementen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 45 cm, Gesamtbreite ca. 290 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1 (links): </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">2-flügelige Drehtüren, Türhöhe ca. 207 cm, Breite ca. 90 cm, innen 4 Regalböden</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2-3: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Offene Regale, Höhe ca. 207 cm, Bereite je ca. 95 cm, je 5 Fächer</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Obere Schrankzeile: Durchgehende 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG und OG, Nebenraum</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeliegen Drehtüren und offenen Regalen</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I27" RNoPart="8">
                    <RefPerfNo IDRef="P2" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank insgesamt ca. 591 cm lang, mit Schiebetüren in der Nische einbauen. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schrankhöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Es handelt sich um 4 Schrankelemente.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1 (links) - Einbauschrank für Waschbecken: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe ca. 45 cm, Breite ca. 105 cm, Drehtür DIN R oder L (Türanschlag zur Wand), Türhöhe ca. 215 cm, Push-to-Open-Beschlag für griffloses Öffnen (Öffnung mit Ellenbogen möglich), Mindest-Öffnungsmaß 5 cm, Aufgrund der Breite ist eine stärkere Türblattstärke (ca. 24 mm) vorzusehen. Die Bänder müssen vom AN darauf abgestimmt werden, innen 1 Regalboden, ohne Rückwand, ohne Sockel</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Darüber 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2-4 - Schiebetürenschrank: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe ca. 65 cm, Breite je ca. 158 cm, mit 2 gegenläufige Schiebetüren, Türhöhe ca. 207 cm, innen 4 Regalböden,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Darüber 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG und OG, Schlafraum</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit Schiebetüren</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I28" RNoPart="9">
                    <RefPerfNo IDRef="P2" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Großer Wickeltisch: B / H / T: ca. 265 / 90 / 95 cm inkl. einer Treppe und seitlichen Regalen (links und rechts)</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Aufteilung von links nach rechts:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1-2:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Geschlossene Front, je ca. 70 cm breit. 2 Schubladen je Element, insgesamt 5 Schubkästen pro Element. Schubkastenmaß (H x B x T): ca. 15,6 x 68 x 65 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 3: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Herausziehbare Treppen (mit Rollen, arretierbar) hinter einer abschließbaren Drehtür, Türmaß: ca. 90 x 50 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Treppe: Drehtür mit Schleppsockel. Maximale Steigung pro Stufe 15 cm, seitliche Wand mit Griff oder Loch zum Herausziehen, entsprechend der Laufbewegung abgeschrägt. Beidseitiger Kinderhandlauf (Edelstahlbügel auf der Schräge oder Ausfräsung). Rollen leichtgängig und arretierbar. Stufenvorderkanten mit Antirutschband bekleben.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 4:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Geschlossene Front, ca. 70 cm breit, 1 Schublade mit 5 Schubkästen, Schubkastenmaß (H x B x T): ca. 15,6 x 68 x 65 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schubladen: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Alle Schübe sind mit Einzugsdämpfern zu versehen; Belastbarkeit nach DIN EN 15338, Level 3; Stahl verzinkt und feuchtraumgeeignet.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Die Schübe sind mit Vollauszug/Teleskopschienen und Schubladenstopp auszustatten und das Innere der Schubladen ist mit zwei Zwischenstegen (wie ein Kreuz) aus Kunststoff aufgeteilt.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Wickeltischplatte: Ca. 295 x 95 cm, Wickeltischplattenstärke: 38-40 mm, HPL-Beschichtung, feuchtraumgeeignet</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Bügelgriffe entsprechend den in der Kinderküche ausgeführten Griffen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Sockel: Höhe 8 cm, 5 cm zurückversetzt, um ergonomisches Stehen beim Wickeln zu ermöglichen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Alle Passleisten/Blenden zu Wänden und Decke</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Seitliche offene Regale auf dem Tisch (links und rechts):</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Jeweils</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Breite ca. 95 cm, Tiefe ca. 30 cm, Höhe ca. 100 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">3 offene Fächer</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Wandschutz: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Rückseitige Aufkantung, Höhe 30 cm, unsichtbar befestigt. Spanplatte 8-12 mm, ohne vertikale Stöße. Schnittkanten mit Umleimer versehen</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG Wickelraum</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Großer Wickeltisch EG</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I29" RNoPart="10">
                    <RefPerfNo IDRef="P2" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Kleiner Wickeltisch: B / H / T: ca. 143,5 / 90 / 95 cm inkl. einer Treppe und linke Seite ein offenes Regal</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Aufteilung von links nach rechts:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Geschlossene Front, ca. 83,5 cm breit, 1 Schublade mit 5 Schubkästen, Schubkastenmaß (H x B x T): ca. 15,6 x 81 x 65 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Herausziehbare Treppen (mit Rollen, arretierbar) hinter einer abschließbaren Drehtür, Türmaß: ca. 90 x 50 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Treppe: Drehtür mit Schleppsockel. Maximale Steigung pro Stufe 15 cm, seitliche Wand mit Griff oder Loch zum Herausziehen, entsprechend der Laufbewegung abgeschrägt. Beidseitiger Kinderhandlauf (Edelstahlbügel auf der Schräge oder Ausfräsung). Rollen leichtgängig und arretierbar. Stufenvorderkanten mit Antirutschband bekleben.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schubladen: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Alle Schübe sind mit Einzugsdämpfern zu versehen; Belastbarkeit nach DIN EN 15338, Level 3; Stahl verzinkt und feuchtraumgeeignet.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Die Schübe sind mit Vollauszug/Teleskopschienen und Schubladenstopp auszustatten und das Innere der Schubladen ist mit zwei Zwischenstegen (wie ein Kreuz) aus Kunststoff aufgeteilt.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Wickeltischplatte: Ca. 143 x 95 cm, Wickeltischplattenstärke: 38-40 mm, HPL-Beschichtung, feuchtraumgeeignet</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Bügelgriffe entsprechend den in der Kinderküche ausgeführten Griffen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Sockel: Höhe 8 cm, 5 cm zurückversetzt, um ergonomisches Stehen beim Wickeln zu ermöglichen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Alle Passleisten/Blenden zu Wänden und Decke</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Seitliche offene Regale auf dem Tisch (links):</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Breite ca. 95 cm, Tiefe ca. 30 cm, Höhe ca. 100 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">3 offene Fächer</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Wandschutz: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Rück- und rechtsseitige Aufkantung, Höhe 30 cm, unsichtbar befestigt. Spanplatte 12-15 mm, ohne vertikale Stöße. Schnittkanten mit Umleimer versehen</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: OG Wickelraum</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Kleiner Wickeltisch OG</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I30" RNoPart="11">
                    <RefPerfNo IDRef="P2" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren in der Nische einbauen, bestehend aus 2 Schrankelementen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 270 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamtbreite: ca. 227 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Eine Schrankseite ist sichtbar.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Unterer Schrankbereich: 2-flügelige Drehtüren, Türhöhe ca. 210 cm, innen 4 Regalböden, </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Oberer Schrankbereich: 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 47 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1 (links):</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 25 cm, Breite ca. 42 cm, </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2 :</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 45 cm, Breite ca. 180 cm, </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG, Büro Leitung</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I31" RNoPart="12">
                    <RefPerfNo IDRef="P2" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren in der Nische einbauen, bestehend aus 3 Schrankelementen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 60 cm, Gesamtbreite ca. 261 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1 und 3 (links und rechts): Breite je ca. 100 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Unterteilung:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">unten: offene Regalfächer, Höhe ca. 32 cm, </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">mittig: 3 gleich große Eigentumsfächer (je ca. 40 x 33,5 cm), jeweils mit Tür, abschließbar, verschiedenschließend, </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">oben: 2-flügeliege Drehtüren, Höhe ca. 190 cm, innen 2 Regalboden und 1 Garderobenstange (Breite ca. 100 cm)</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2 (mittig): Breite ca. 51,5 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Oberer Schrankbereich: einflügelige Drehtür, Türhöhe ca. 190 cm, innen 4 Regalböden, </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Unterer Schrankbereich: einflügelige Drehtüre, Türhöhe ca. 72 cm, innen 1 Regalboden</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG, Umkleide Pers. Küche</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeliegen Drehtüren und Eigentumsfächern</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32" RNoPart="13">
                    <RefPerfNo IDRef="P2" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit Schiebetüren und offenem Regal in der Nische einbauen, bestehend aus 2 Schrankelementen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 50 cm, Gesamtbreite ca. 260 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Eine Schrankseite ist sichtbar.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1 (links): </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Offenes Regal, Höhe ca. 262 cm, Breite ca. 55 cm, 7 Fächer</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2 - Schiebetürenschrank: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Breite ca. 200 cm, mit 2 gegenläufige Schiebetüren, Türhöhe ca. 207 cm, innen 4 Regalböden. Türen mit Materialwechsel gemäß Zeichnung: formaldehydfreie Magnethaftplatten, ca. 90 cm hoch, mit Boardmarkern beschreibbar und abwischbar, Farbton hellgrau.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Darüber 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: OG, Themenraum</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit Schiebetüren und offenem Regal</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33" RNoPart="14">
                    <RefPerfNo IDRef="P2" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit Schiebetüren und offenem Regal in der Nische einbauen, bestehend aus 2 Schrankelementen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 50 cm, Gesamtbreite ca. 260 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Eine Schrankseite ist sichtbar.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1 - Schiebetürenschrank: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Breite ca. 200 cm, mit 2 gegenläufige Schiebetüren, Türhöhe ca. 207 cm, innen 4 Regalböden. Türen mit Materialwechsel gemäß Zeichnung: formaldehydfreie Magnethaftplatten, ca. 90 cm hoch, mit Boardmarkern beschreibbar und abwischbar, Farbton hellgrau.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Darüber 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2 (rechts): </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Offenes Regal, Höhe ca. 262 cm, Breite ca. 55 cm, 7 Fächer</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: OG, Hausaufgabenraum</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit Schiebetüren und offenem Regal</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34" RNoPart="15">
                    <RefPerfNo IDRef="P2" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit offenen Regalen und integrierter Sitzbank in der Nische einbauen, bestehend aus 3 Schrankelementen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe: ca. 188 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 50 cm, Gesamtbreite: ca. 345 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Eine Regalseite ist sichtbar.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 1 und 3 (links und rechts):</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Jeweils offenes Regal, Höhe ca. 188 cm, Breite ca. 120 cm, 6 Fächer</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Element 2 (mittig):</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Sitzbank:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Direkt an der Wand (Mauerwerk) montiert</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Sitzbank und deren vertikale Bestandteile 38-40 mm stark</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">HPL- beschichtet, vordere Kante mit 5 mm starkem Massivholzanleimer (überbelegt)</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Tiefe: ca. 50 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Höhe: 35 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Breite: ca. 100 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Oberes Offenes Regal, Höhe ca. 62 cm, Breite ca. 100 cm, 2 Fächer</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Rückwandverkleidung sichtbar zwischen Fächern und Sitzfläche, unsichtbare Befestigung, sichtbare Höhe ca. 91 cm, Breite ca. 100 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Kapazität: für 65-70 Paar Schuhe</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG, Schmutzschleuse</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Stiefelschrank mit Sitzbank</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I35" RNoPart="16">
                    <RefPerfNo IDRef="P2" />
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit zwei einflügeligen Drehtüren in der Nische einbauen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 25 cm, Gesamtbreite ca. 36 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Unterteilung:</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">unten: Blende, B x H: ca. 36 x 55 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">mittig: einflügelige Drehtür, Türhöhe ca. 74 cm; an dieser Stelle ist die Unterbringung eines Feuerlöschers vorgesehen. Die Montage erfolgt bauseits durch eine andere Fachfirma.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">oben: einflügelige Drehtür, Türhöhe ca. 141 cm, innen 2 Regalböden</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG und OG, Flur</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank Feuerlöscher, Schmal</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36" RNoPart="17">
                    <RefPerfNo IDRef="P2" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren vor der Wand einbauen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Gesamthöhe bis zur abgehängten Decke: ca. 275 cm, inkl. Sockelhöhe 8 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Schranktiefe: ca. 50 cm, Schrankbreite: ca. 125 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Runde Griffmuscheln aus Aluminium, matt.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Beide Schrankseiten sind sichtbar.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Unterer Schrankbereich: 2-flügelige Drehtüren, Türhöhe ca. 207 cm, innen 4 Regalböden, </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Oberer Schrankbereich: 2-flügelige Drehtüren, Höhe ca. 55 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauort: EG und OG, Iso Raum / Erste Hilfe</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Einbauschrank mit 2-flügeligen Drehtüren</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37" RNoPart="18">
                    <Qty>700.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Versiegelung aller Boden- und Wandanschlussfugen der vorgenannten Positionen mit zum Oberflächendekor abgestimmten Farben nach Wahl des AG aus Standardfarbkarte des AN.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Acryl- bzw. Silikonfuge</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I38" RNoPart="19">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Möbeltürpuffer für Schranktüren, die gegen Wände schlagen und Türen, die gegen Möbelstücke schlagen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Möbeltürpuffer</span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C5" RNoPart="2">
              <LblTx><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Dokumentation</span></LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="I39" RNoPart="1">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Zusatzaufwand für geordnete Übergabe der Bestandsunterlagen </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Die Bestandsunterlagen sind 2-fach in je einem DIN-A4-Ordner und 1-fach auf digitalem Datenträger (CD, DVD oder USB-Stick) mit gleicher, nachstehender Ordnerstruktur rechtzeitig vor Abnahme an die zuständige Objektüberwachung zur Prüfung zu übergeben. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Als Dateiformat ist grundsätzlich "pdf" zu verwenden. Planunterlagen sind im Format "dwg" oder "dxf" und "pdf" zu speichern.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Die Unterlagen sind gemäß nachstehender Liste in die jeweiligen Register einzusortieren. Sollte ein DIN-A4-Ordner nicht ausreichen, so sind die Ordner in entsprechender Reihenfolge und mit der Gesamtanzahl an Ordnern zu nummerieren. Auf den Rückenschildern sind ferner das Bauvorhaben, die Gewerkenummer, das Gewerk und die ausführende Firma zu verzeichnen. Je nach Gewerk kann es zu einzelnen Abschnitten keine Angaben geben. Dies ist kenntlich zu machen (z.B. durch Hinweis: "entfällt") und die entsprechenden Register sind leer zu lassen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Auf den Rückenschildern sind ferner das Bauvorhaben, die Gewerkenummer, das Gewerk und die ausführende Firma zu verzeichnen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Die Dokumente sind jeweils mit Angabe der betreffenden LV-Positionsnummer direkt auf den zugehörigen Dokumenten (Datenblätter etc.) zu versehen. </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Eine Abnahme ohne vollständige Bestandsunterlagen wird vom Auftraggeber verweigert.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Register-Nr. - Ordnerinhalt: </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">0 - Inhaltsverzeichnis </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">1 - Bauvorhaben, LV-Nummer und Gewerk, Firmenangaben und Ansprechpartner</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">2 - Fachunternehmererklärung / Konformitätserklärungen / Übereinstimmungserklärungen/ Leistungserklärungen </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">3 - Kopie Abnahmeprotokoll(e) - wird vom AG eingefügt Bestätigung der Mängelbeseitigung - wird ggf. vom AN nachgereicht</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">4 - Einweisungsprotokolle </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">5 - Reinigungs-/Wartungs- und Pflegehinweise </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">6 - Herstellernachweise / Systembeschreibungen / Produktdatenblätter / Sicherheitsdatenblätter</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">7 - Prüfzeugnisse / Zulassungsbescheide (z.B. für Brandschutz, Schallschutz, Dämmwerte, Druckprüfungen, Spülprotokolle, etc.), Prüfbescheinigung Standfestigkeit</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">8 - TÜV-Zertifikate / TÜV-Abnahmen / Sachverständigenabnahmen / Gutachterliche Stellungnahmen</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">9 - Vollständige Liste der verwendeten Werkstoffe bzw. Materialien inkl. der genauen Herstellerbezeichnung </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">10 - Bedienungsanleitungen </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">11 - Planverzeichnis und Bestandspläne, wie Werkpläne mit Eintragung tatsächlicher (ggf. abweichender) Ausführung, Werkstattzeichnungen, Verlegepläne, Aufbauzeichnungen, Schemata, Verteilerpläne, etc.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">12 - Zusätzlich bei Technischen Anlagen: Für den Betrieb der Technischen Anlagen erforderliche Unterlagen (wie z.B. Prüfbücher etc.) </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /></Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Zusatzaufwand für geordnete Übergabe der Bestandsunterlagen (Formatierung ohne Tabelle) </span></TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>

