<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20230829;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2024.07.02  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.2</Version>
  <VersDate>2013-10</VersDate>
  <Date>2026-05-18</Date>
  <Time>08:17:42</Time>
  <ProgSystem>/ GXML Toolbox V3.3 R20230829</ProgSystem>
  <ProgName>iTWO_64 V24.0.667</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>2207-00481</NamePrj>
  <LblPrj>Julius-Küchler-Straße</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <BoQ ID="AAAAAAAAIAJCAAAA">
   <BoQInfo>
    <Name>01</Name>
    <LblBoQ>Julius Küchler Straße</LblBoQ>
    <Date>2026-05-18</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Bereich</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Abschnitt</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>4</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <Length>1</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <NoUPComps>4</NoUPComps>
    <LblUPComp1 Type="Unknown">Löhne</LblUPComp1>
    <LblUPComp2 Type="Unknown">Stoffe</LblUPComp2>
    <LblUPComp3 Type="Unknown">Geräte</LblUPComp3>
    <LblUPComp4 Type="Unknown">Sonstiges</LblUPComp4>
    <Ctlg>
     <CtlgID>AAAAAAAAIAJBBFBI</CtlgID>
     <CtlgType>cost unit</CtlgType>
     <CtlgName>Kostenträger</CtlgName>
    </Ctlg>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <Remark ID="AAAAAAAAIAJCEBJI">
     <Description ID="R20250924081812088000054">
      <CompleteText>
       <DetailTxt>
        <Text>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Baubeschreibung</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">1.1 Allgemein</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Stadt Kaiserslautern beabsichtigt den Ausbau der Julius Küchler Straße. </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Ausbaubereich beginnt an der Feuerbachstraße und endet am Pfeifertälchen. </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Ausbaulänge beträgt somit ca. 170 m. </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Julius-Küchler-Straße weist im Bestand Fahrbahnbreiten zwischen ca. 7,00 m auf. </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Gehwegbreite beträgt auf der Nordseite ca.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2,20 bis 2,40 m. Auf der Südseite ist lediglich im westlichen Bereich ein Gehweg</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vorhanden. Dieser wird durch die vorhandenen Baumstandorte auf ca. 1,50 m</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite eingeschränkt. Im östlichen Abschnitt der Straße dient der Seitenbereich</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zwischen den vorhandenen Baumstandorten als Parkbereich für die angrenzende</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kita sowie der Schillerschule.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Julius-Küchler-Straße erhält eine befestigte Breite von 3,80 m, bestehend</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus einer 3,20 m breiten Fahrbahn und beidseitig jeweils 30 cm breite Rinnen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufgrund der gewählten Fahrbahnbreite ist eine Befahrung im Einrichtungsverkehr</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vorgesehen. Die Befahrbarkeit für Radverkehr in Gegenrichtung bleibt</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">möglich. Der nördliche Gehweg bleibt in seiner vorhandenen Breite von ca.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2,20 m erhalten. Auf der Südseite ist ein Längsparkstreifen vorgesehen, der im</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bereich der vorhandenen Baumstandorte, sowie der geplanten Zufahrten zum</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lehrerparkplatz der Schillerschule unterbrochen wird. Im unmittelbaren Bereich</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">des Zugangstores zur Kita, ist anstelle des Parkstreifens eine Hol- und Bringzone</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(Kiss &#x26; Ride) vorgesehen. Außerhalb der Hol- bzw. Bringzeiten, wird diese</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fläche auch für die Belieferung (während des Be- und Entladens) des</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kindergartens genutzt. Aufgrund der vorhandenen Baumstandorte mit den</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">hochliegenden Wurzeln, ist im westlichen Bereich zwischen Parkstreifen und</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">dem Gelände der Schillerschule kein Gehweg mehr möglich. Lediglich östlich des</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Haupteinganges der Schillerstraße ist ein 2,20 m breiter Gehweg vorgesehen,</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der entlang der Einfriedungsmauer verläuft. Im Bereich des Zugangs zur Kita</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verspringt dieser dann an den Fahrbahnrand. Alle restlichen Flächen werden entsiegelt</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und als Grünflächen gestaltet.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die barrierefreie Querung der Julius-Küchler-Straße ist im Bereich von zwei Plateauzonen</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">in der Fahrbahn möglich, vor denen die Fahrzeugführer abbremsen</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">müssen. Die Lage der beiden Plateaus wurde so gewählt, dass diese im Bereich</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Zugänge zur Schillerschule liegen und so hier die Geschwindigkeiten gezielt</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">reduziert werden.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Untersuchungsgebiet bzw. die Grenzen des möglichen Planungsbereiches ori­entieren sich an den vorh. Grundstücksgrenzen. </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die geplante Maßnahme wird in einem Bauabschnitten unter Vollsperrung erfolgen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fahrbahnbefestigung:</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Herstellung der Fahrbahnflächen sowie der Gehwege erfolgt im Vollausbau.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fahrbahn Asphaltbauweise: Vollgebundener Oberbau</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <image width="196" Type="image/jpeg" Encoding="base64">/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEB
[encoded data, 13032 characters]
oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA/9k=</image>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);"> </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Parkplatz Pflasterbauweise gemäß RStO 12 BK 1,8</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">:</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <image width="196" Type="image/jpeg" Encoding="base64">/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEB
[encoded data, 19224 characters]
iigAooooAKKKKACiiigAooooA//Z</image>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Gehwegflächen wurde gem. RStO12 Gehweg: Tafel 6, Zeile 2 gewählt</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <image width="317" Type="image/jpeg" Encoding="base64">/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEB
[encoded data, 78768 characters]
QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAf/9k=</image>
         </p>
         <page/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.2 Straßenbeleuchtung</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In der Straße werden 13 neue Lichtmaste mit LED Leuchten aufgestellt. Zusätzlich zur Kabelverlegung der Straßenbeleuchtung wird ein Leerrohrsystem für zukünftige Medien verlegt.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.3 Bauabschnitte</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Maßnahme soll in einem Bauabschnitt  gebaut werden.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Dauer der Baumaßnahme wird der jeweiligen Bauabschnitt voll gesperrt. Der fußläufige Anliegerverkehr muss während der Bauzeit aufrechterhalten werden, die Befahrung durch Rettungsfahrzeuge muss jederzeit gewährleistet sein. Dem AN obliegt die Verkehrssicherungspflicht, sowie die Verkehrsregelungen im Bereich der Baustelle. Die verkehrsrechtliche Anordnung ist frühzeitig bei den zuständigen Stellen einzuholen. </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.4 Baugrund</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Ingenieurbüro ICP mbH hat im Vorfeld in der Julius-Küchler-Straße geotechnische- und abfalltechnische Untersuchungen durchgeführt. Auf dieser Grundlage wurde ein Baugrundgutachten erstellt. Dieser Bericht inklusive den darin enthaltenen Deklarationsanalysen ist Gegenstand der Ausschreibungsunterlagen und Vertragsbestandteil.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufgrund verschiedener Steifemodule der unterlagernden Böden ist zusätzlich ein knotensteifes Geogitter zur Tragschichtstabilisierung vorgesehen. Die Überprüfung der Tragfähigkeit des Untergrundes (Planumshöhe) erfolgt durch das Anlegen von Probefeldern unmittelbar nach den Aufbruch- / Entsiegelungsarbeiten.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.5 Baustelleneinrichtung</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat sich vor Beginn der Baumaßnahme eine Fläche für die Baustelleneinrichtung / Lagerfläche eigenständig zu organisieren und vom Referat Recht und Ordnung, Abteilung Straßenverkehrsbehörde, freigeben zu lassen. Für gewöhnlich sind die Platzverhältnisse im Stadtbereich stark eingeschränkt. Entsprechend darauf ist die BE-Fläche abzustimmen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.6 Vorhandene Ver- und Entsorgungsanlagen</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufgrund der Lage im kommunalen Kerngebiet muss unmittelbar im Ausbaubereich mit Kabeln und Leitungen der Ver- und Entsorgungsträger gerechnet werden. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass von einer nicht ausreichenden Überdeckung in diesen Bereichen zu rechnen ist!</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Kenntnisstand des AG befinden sich im Baufeld </span>
          <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wenigstens</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> folgende Leitungen:</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">SWK AG: Gas, Wasser, Strom, </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR: Entwässerungskanalsystem</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Telekom AG und Kabel Deutschland</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenbeleuchtung</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lau­fen­de Maß­nah­men Drit­ter:</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vodafone Ka­bel Deutsch­land GmbH führt  baubegleitend fol­gen­de Leis­tun­gen aus:</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tausch Ab­zwei­ger/Kupp­lun­gen. </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.7 Sonstiges</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-style:italic;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lager des Eigenbetriebes Stadtbildpflege</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zentraler Betriebshof der Stadt Kaiserslautern, Daennerstraße 11, einfache Entfernung zur Baustelle ca. 7 km.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-style:italic;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lager Stadtentwässerung</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR, Blechhammerweg 50, einfache Entfernung zur Baustelle ca. 3 km.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-style:italic;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lager SWK</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs AG, Karcherstraße 28, einfache Entfernung zur Baustelle ca. 4,5 km.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.8 Bauabschnitte, Verkehrsregelung</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zu Kalkulationszwecken sind der Leistungsbeschreibung die Verkehrszeichenpläne für jede Maßnahme beigefügt. Die Einzelheiten zur Verkehrssicherung, Verkehrsregelung sind unter Punkt 1.2 der Leistungsbeschreibung detailliert aufgeführt.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Beschilderung ist nach RUB unter Berücksichtigung der RSA, sowie der ASR (jeweils neuste Fassung) auszuführen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Umleitungs-Vorankündigungsplantafeln (VZ 458) sind mindestens 8 Werktage vor Baubeginn, in Absprache mit AG, allerdings im deaktivierten Zustand oder mit einer separaten Hinweistafel mit Text nach Vorgabe des AG, aufzustellen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es ist grundsätzlich sicherzustellen, dass Kranken-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge jederzeit Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten vorfinden.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dem AN obliegt die Verkehrssicherungspflicht im Bereich innerhalb der Baustelle und den unmittelbar angrenzenden Bereichen, sowie den anfallenden Umleitungsstrecken.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verkehrszeichenpläne und -einrichtungen sind zur Genehmigung bei der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Kaiserslautern (</span>
          <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">straßenverkehrsbehoerde@kaiserslautern.de</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">) einzureichen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat alle Maßnahmen, die zur Koordinierung der Arbeiten anderer Unternehmer und Nachunternehmer auf der Baustelle erforderlich sind, so durchzuführen, dass ein reibungsloser Fortschritt der Baumaßnahme gewährleistet ist.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
        </Text>
       </DetailTxt>
       <OutlineText>
        <OutlTxt>
         <TextOutlTxt>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>1. Baubeschreibung</span>
          </p>
         </TextOutlTxt>
        </OutlTxt>
       </OutlineText>
      </CompleteText>
     </Description>
    </Remark>
    <Remark ID="AAAAAAAAIAJCEMHI">
     <Description ID="R20250924081812088000055">
      <CompleteText>
       <DetailTxt>
        <Text>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2</span>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">. Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.0 Gestaltung:</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grundsätzlich gilt, dass der Auftragnehmer den Nachweis zu erbringen hat, dass seine angebotenen Fabrikate in technischer und gestalterischer Hinsicht mindestens gleichwertig sind. Die Gleichwertigkeit ist auch anhand von Produktmustern zu belegen. Ein Nachweis der Gleichwertigkeit entfällt bei designgeschützten Produkten.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.1 Stoffe, Bauteile</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stoffe und Materialien, die bezüglich ihrer Eigenschaften und Abmessungen nicht im LV enthalten sind, dürfen nur nach besonderer Genehmigung durch die örtliche Bauüberwachung geliefert und montiert werden.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei als gleichwertig angebotenen Erzeugnissen sind die Fabrikatsnamen mit Angabe der Typen und den technischen Daten als Anlage zum Angebot beizufügen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umfasst die Bauleistung auch die Lieferung von Böden, Bodenersatzstoffen oder sonstigen Baustoffgemischen darf, falls im LV nichts anderes vereinbart ist, der Zuordnungswert  gem. </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">BM-0* nicht überschritten werden. Entsprechende Nachweise sind vor Einbau unaufgefordert vorzulegen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:ArialNarrow;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Folgende Umrechnungsfaktoren werden für die Entsorgung bzw. Verwertung bei den Erdarbeiten zugrunde gelegt, wenn kein Einzelnachweis der Proctor-Dichte durch ein anerkanntes Prüflabor vorgelegt wird:</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Böden sowie bereits verwendete Böden: 1,80 t/m³</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schottermaterial: 2,10 t/m³</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.2 Preisbildung</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sofern nicht ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung anders beschrieben, sind alle Preise für die komplette Ausführung der Arbeiten, einschl. Lieferung aller Stoffe, Lagerung inkl. deren Wetterschutz, zu kalkulieren und einzutragen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Einheitspreise umfassen die fix und fertige Leistung.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.3 Texthinweise</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Texthinweise vor den Positionen gelten für alle entsprechenden Nachfolgepositionen mit gleichen Leistungsmerkmalen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.4 Produktangaben</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Produktangabe mit dem Zusatz &#x22;oder gleichwertig&#x22; und wird vom Bieter dazu eine Produktangabe verlangt, ist das Fabrikat (insbesondere Herstellerangabe und genaue Typenbezeichnung) anzugeben.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verzichtet der Bieter auf die Angabe, so erklärt er im Angebotsschreiben, dass er das vorgesehene Produkt anbietet.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.5 Verwertung und Entsorgung von Abfällen</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.5.1 Allgemeines </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Zusammenhang mit der Leistungserbringung des Auftragnehmers (AN) fallen auf der Baustelle Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) an. </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Beauftragung des Auftragnehmers (AN) durch den Auftraggeber (AG) beinhaltet die Übertragung der Pflichten zum Umgang mit den Abfällen gemäß dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG).</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gemäß diesem Gesetz wird der AN, soweit im Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgeschrieben ist, mit dem Abbrechen, Abklopfen, Lösen, Ausbauen, Aufbrechen oder Aufnehmen von Materialien sowie Hecken, Büschen, Wurzelwerk, Wurzelstöcke, Unrat u.ä. Räumgut Abfallbesitzer.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat die Abfälle zur Verwertung dem Wertstoffkreislauf zurückzuführen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Nachweis der Zuführung der Abfälle zu einer zugelassenen Entsorgungsanlage ist spätestens vor Beginn der Entsorgungsleistung zu führen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erfolgt die Verwertung im eigenen Betrieb, so hat dies der AN schriftlich anzuzeigen und zu bestätigen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sollte der AN ein zusätzliches Bereitstellungslager als notwendig erachten, so hat er dieses auf seine eigenen Kosten, einschließlich den zusätzlichen Leistungen (transportieren, kippen, laden etc.) bereit zustellen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Begriffsbestimmungen</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">a) Abfälle zur Verwertung/Abfälle zur Beseitigung </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfälle im Sinne dieses Gesetzes sind alle Stoffe oder Gegenstände, die der Besitzer entsorgen will oder entsorgen muss. Hierbei handelt es sich um Abfälle, die weiter verwertet werden können und Abfälle, die nicht verwertet werden können. </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">b) Gefährliche Abfälle </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfälle, an deren Entsorgung und Überwachung nach dem Gesetz besondere Anforderungen zu stellen sind. </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.5.2 Besondere Vorbemerkungen zur Verwertung / Entsorgung von nicht gefährlichen Abfällen</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbringt der AN nicht gefährliche Abfälle zu einem Entsorger, so hat er dies mittels Übernahmescheine nachzuweisen. Diese sind vom AN, seinem Beförderer und seinem Entsorger auszufüllen. Die erforderlichen Vordrucke stehen bei der SAM als Download bereit. Der AG erhält den Originalübernahmeschein. Der AN erhält hierfür keine besondere Vergütung, die Kosten sind in die entsprechenden Entsorgungspositionen einzukalkulieren.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbringt der AN nicht gefährliche Abfälle zu einem Verwerter oder beabsichtigt der AN nicht gefährliche Abfälle (Boden oder Bauschutt) in technischen Bauwerken (Verfüllmaterial, gem. LAGA M20 TR Boden oder TR Bauschutt) einzubauen, so hat er zu bestätigen, dass die Maßnahme (Verwertungsstelle) für die deklarierten Abfälle zugelassen ist. Der Auftraggeber stellt die erforderlichen Vordrucke bereit, diese sind vom AN und seinem Verwerter auszufüllen. Der AG erhält das Originaldokument. Der AN erhält hierfür keine besondere Vergütung, die Kosten sind in die entsprechenden Entsorgungspositionen einzukalkulieren. </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Von der Probenahme zur abfallrechtlichen Deklaration bis zum Vorliegen der Analyseergebisse ist im Regelfall eine Zeitspanne von 7 bis 10 Werktage einzuplanen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.5.3 Besondere Vorbemerkungen zur Verwertung / Entsorgung von gefährlichen Abfällen</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für gefährliche Abfälle hat der Auftragnehmer (AN) der Andienungspflicht bei der SAM nachzukommen.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Stadt Kaiserslautern nimmt an dem elektronischen Abfall Nachweisverfahren der Länder (Länder-eANV) mit der Erzeugernummer G08446977 teil. Die Stadt überträgt die Verfahrensbevollmächtigung einem qualifizierten Fachbüro in der Rolle des Bevollmächtigten des Erzeugers (BEVERZ). Die Kosten zur Erstellung der Entsorgungsnachweise gehen zu Lasten der Stadt Kaiserslautern als AG. Alle übrigen Gebühren und Bescheide infolge der Entsorgung  (Transport, Entsorgung, Deponierung, etc.) sind Sache des Auftragnehmers.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Beförderung von gefährlichen Abfällen über öffentliche Verkehrswege zur Bereitstellungsfläche oder zur Entsorgungsanlage benötigt der AN eine Beförderungserlaubnis nach § 54 KrWG.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Auftragserteilung hat der AN dem Auftraggeber bzw. dem Bevollmächtigten des Erzeugers (BEVERZ) </span>
          <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">schnellstmöglich</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> die Entsorgungsstätte zu nennen. Das Genehmigungsverfahren für die Entsorgung gefährlicher Abfälle nimmt zusätzlich bis zu 4 Wochen in Anspruch. Der BEVERZ erstellt die elektronischen Begleitscheine. Hierzu hat der AN dem BEVERZ die Anzahl der erforderlichen Begleitscheine gem. Baufortschritt mindestens 2 Arbeitstage im Voraus zu nennen. Es ist darauf zu achten, dass möglichst alle erstellten Begleitscheine in Anspruch genommen werden. Die Gültigkeit der Begleitscheine erlischt 14 Tage nach Erstellung. Der Rechnung ist eine tabellarische Auflistung der Entsorgungsmengen mit den dazugehörigen Begleitscheinen beizulegen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.6 Entsorgungskosten</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Soweit im Leistungsverzeichnis keine Positionen für die Entsorgung der anfallenden Abfälle bei</span>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mengen über 1 m³ und des Bodenaushubs enthalten sind, gehören Transport, Verwertung bzw. Beseitigung der Materialien sowie die daraus entstehenden Kosten zur vertraglichen Leistung des AN und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.7 Wasserhaltung</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Kosten der Wasserhaltung bis 2 l/sec sind einzukalkulieren.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.8 Winterdienst</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für den Fall, dass durch winterliche Witterungsbedingungen Bauunterbrechungen entstehen, ist die Baustelle ohne gesonderte Vergütung für den Zeitraum des Baustillstandes vertragsgerecht abzusichern. In den Zeiten der Arbeitsunterbrechung während der Wintermonate sind offene Baugruben vollständig zu verfüllen und die aufgebrochen Oberflächen sind in Abstimmung mit dem AG zubefestigen. Der Winterdienst innerhalb der Baustellenbereiche obliegt dem AN.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.9 Anlagen der Ver- und Entsorgungsträger</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In Teilbereichen reicht der Aufbau der neuen Verkehrsanlage, auch bedingt durch unzureichende Überdeckung, bis in die Leitungszone der in Betrieb befindlichen Ver- und Entsorgungsanlagen. In diesem Fall sind die Maßnahmen mit dem Betreiber abzustimmen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Erdarbeiten für etwaige Umlegung und Neuverlegung von Kabel und Leitungen der SWK, Telekom, Vodafone Kabel Deutschland GmbH, etc. sind entsprechend mit dem jeweiligen Versorgungsträger abzustimmen. Koordination und Behinderungen durch die Maßnahmen der Versorgungsträger sind einzukalkulieren.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtliche (zeitmäßig) erforderliche Koordinierungsarbeiten sind durch den AN zu leisten und mit einzukalkulieren.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat alle Maßnahmen, die zur Koordinierung der Arbeiten anderer Unternehmen auf der Baustelle erforderlich sind, so durchzuführen, dass ein reibungsloser Fortschritt der Baumaßnahme gewährleistet ist.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.10 Eigenüberwachungsprüfungen</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verdichtungs- bzw. Tragfähigkeitswerte sind vom AN mittels statischem Lastplattendruckversuch nachzuweisen.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Ergebnisse der Eigenüberwachung (Ergebnisprotokolle und Niederschriften) sind dem AG ohne besondere Aufforderung für alle durchgeführten Prüfungen vorzulegen.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Termine der Eigenüberwachung sind dem AG zwei Tage vorab anzuzeigen und im Bautagebuch zu dokumentieren. Der AG behält sich eine Teilnahme an den Eigenüberwachungsprüfungen vor, damit die Ergebnisse ggf. als Kontrollprüfung übernommen werden können.</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.11 Arbeitsraum, beengte Verhältnisse</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zum Großteil sind die im Baubereich zur Verfügung stehenden Arbeitsraumbreiten stark begrenzt. Entsprechend sind Arbeitsgeräte einzusetzen, die für das zur Verfügung stehende Baufeld geeignet sind.  Die Grenzwerte nach DIN 4150-3 „Erschütterungen im Bauwesen  Einwirkungen auf bauliche Anlagen“ sind zu beachten. Aufgrund beengter Verhältnisse durch die angrenzende Bebauung wird dem Auftragnehmer vor der Kalkulation eine Ortsbegehung empfohlen. </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.12 Sicherung Grenzzeichen</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor Beginn der Bauarbeiten werden die sichtbaren Grenzmarkierungen durch den AN und den AG gemeinsam in der Örtlichkeit aufgesucht und ihr Bestand in einem Lageplan dokumentiert. Der AN hat die im Lageplan kenntlich gemachten Grenzzeichen für die Dauer die Bauarbeiten zu sichern. Nach Beendigung der Maßnahme wird festgestellt, ob die zu Baubeginn vorhandenen Grenzzeichen verloren gegangen sind. Eine eventuell erforderliche Wiederherstellung von widerrechtlich entfernten Grenzzeichen, die auf unzureichende Sicherung während der Bauarbeiten zurückzuführen ist, geht zu Lasten des AN.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.15 Straßenreinigung</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verunreinigungen der vorhandenen Verkehrsanlagen sind durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Nicht vermeidbare Verunreinigen durch den Baustellenbetrieb sind täglich über die gesamte Bauzeit umgehend zu beseitigen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.16 Kampfmittel</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Kampfmitteluntersuchung wurde vom Bürp IBH Weimar durchgeführt. Im Ergebnis der Luftbildauswertung wurden keine Hinweise auf Bombenabwürfe in das Untersuchungsgebiet festgestellt. </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.17 Abrechnung</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei dieser Ausschreibung handelt es sich um eine Maßnahme der Stadt Kaiserslautern:</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.90mm 59.90mm 80.00mm 103.00mm;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Auftraggeber </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.90mm 59.90mm 103.00mm;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stadtverwaltung Kaiserslautern</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Referat Tiefbau</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                 </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Willy-Brandt-Platz 1</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">67657 Kaiserslautern</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">        </span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Rechnungen sind auf die Kostenträger Straßen- und Wegebau, Straßenbeleuchtung, Grünflächen, STE und SWK aufzuteilen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer übergibt dem Auftraggeber zur jeweiligen Rechnungsprüfung die Mengenermittlung im Datenaustausch- format DA11 (Norm REB-VB 23.003:2009).</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hierzu gerechtfertigte Korrekturen oder Änderungen stellt der Auftraggeber zur Verfügung und sind vom Auftragnehmer zur nächsten Rechnungsstellung entsprechend zu berichtigen. </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsprechendes ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.  </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.18 Ver- und Entsorgungsträger</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fallen zeitgleich weitere Arbeiten der Ver- und Entsorgungsträger im Baufeld an, verpflichtet sich der AN zur Mitwirkung bei der Koordinierung eines geregelten Bauablaufes.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsprechendes ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.19 Allgemeines</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufgrund der örtlichen, beengten Verhältnisse wird dem Auftragnehmer zur Kalkulation eine Ortsbegehung empfohlen. Die direkt angrenzende Bebauung und die damit verbundenen Erschwernisse bei der Ausführung aller Leistungen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.20 Information der Anlieger</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dem AN obliegt die Benachrichtigung der vor Ort betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner spätestens 5 Kalendertage vor dem tatsächlichen Baubeginn im jeweiligen Bauabschnitten und Bauphasen. In dem Anschreiben sind wesentliche Informationen, verantwortliche Ansprechpartner des AN (Polier, Bauleiter) und die voraussichtliche Bauzeit zu nennen. </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Referat Tiefbau informiert zusätzlich und einmalig die Anwohnerinnen und Anwohner ca. zwei Wochen vor dem geplanten Baubeginn. Hierzu notwendige Informationen sind dem  AG frühzeitig zur Verfügung zu stellen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.21 Bautagesberichte</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sind.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.22 Aufmaße</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Aufmaße sind gemäß dem Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA B-StB, aktuellste Fassung) zu führen. </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Insbesondere ist zu beachten:</span>
         </p>
         <ul style="margin-left:-14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Feldaufmaße dürfen keine Berechnungen enthalten </span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Feldaufmaße dürfen keine Zuordnung zu Leistungspositionen enthalten</span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Feldaufmaße sind in Anwesenheit des AG zu führen</span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es ist darauf zu achten, dass die Angaben im Aufmaßblatt eindeutig und übersichtlich sind </span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit dem Aufmaß ordnet der AN die aufgemessenen Leistungen (Feldaufmaß) den entsprechenden Leistungspositionen im LV zu</span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ist ein Aufmaßblatt fehlerhaft oder unvollständig, ist diesbezüglich ein neues Aufmaßblatt zu fertigen. In dem alten Aufmaßblatt ist die betreffende Stelle mit Hinweis auf das neue Aufmaßblatt zu kennzeichnen. Gegebenenfalls ist das gesamte alte Aufmaßblatt als „ungültig&#x22; zu kennzeichnen und durch ein neues zu ersetzen; das alte Aufmaßblatt darf nicht vernichtet werden und ist mit dem Hinweis „Ersetzt durch Auf-maßblatt Nr. Y&#x22; zu versehen </span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Originale der Aufmaßblätter sind dem AG sowohl schriftlich als auch in digitaler Form zu übergeben. </span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In die Originale dürfen nachträglich keine Eintragungen vom AN vorgenommen werden (außer bei Ungültigkeit des Aufmaßes).</span>
           <br/>
          </li>
         </ul>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.23 Nachträge</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachtragsangebote müssen vollständig sein und in sich geschlossene Leistungen enthalten, d.h. sie müssen alle für die Zusatzleistung zu erbringenden Aufwendungen sowie die baubetrieblichen Auswirkungen auf die Vertragsleistungen (z.B. Kosten aus gestörtem Bauablauf, produktionsmindernde Auswirkung auf den Bauablauf usw.) beinhalten.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Weiterhin sind die aus dem Hauptauftrag entfallenden Leistungen (auch monetär) aufzuführen.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auswirkungen von Nachträgen auf die Bauzeit sind bei jedem Nachtrag mit anzugeben.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.24 Aufrechterhaltung Rettungswege</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Zufahrt für Rettungsdienste muss in der Baustelle zu jeder Zeit gewährleistet werden. Entsprechend sind die jeweiligen Arbeitsschritte vom AN zu planen und koordinieren.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grundsätzlich gilt: Nach Arbeitsende dürfen keine Baufahrzeuge, Gerätschaften, Maschinen, Materialien, etc. Feuerwehrzufahrten oder Rettungswege blockieren.  </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Aufwand ist in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen einzukalkulieren.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.25 Baubeginn  </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Maßnahme ist innerhalb von 140 Werktagen, spätestens jedoch bis zum 31.05.2027, fertigzustellen.  Es ist jedoch ein längerer Baustopp aufgrund von Schlechtwetter zu vermeiden</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">.</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.26 Arbeit und Sicherung an den Wurzeln</span>
         </p>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-14pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufgrund des Baumsituation und des vorliegenden Berichtes, ist besondere Vorsicht beim Ausbaggern und Einbauen im Bereich der Bäume/Wurzeln einzubehalten. Der Einsatz eines Saugbaggers als auch eine baubegleitende Einschätzung eines Dentrologens wird bei dieser Maßnahme benötigt. </span>
         </p>
        </Text>
       </DetailTxt>
       <OutlineText>
        <OutlTxt>
         <TextOutlTxt>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>2. Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis</span>
          </p>
         </TextOutlTxt>
        </OutlTxt>
       </OutlineText>
      </CompleteText>
     </Description>
    </Remark>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAJEAAAA" RNoPart="1">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Baustelleneinrichtung,</span>
       <br/>
       <span>Verkehrssicherung,</span>
       <br/>
       <span>Verkehrsregelung, Schutzmaßnahmen,</span>
       <br/>
       <span>Sicherung baulicher Anlagen</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAJEAOOA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Baustelleneinrichtung für sämtliche in</span>
         <br/>
         <span>der Leistungsbeschreibung enthaltenen</span>
         <br/>
         <span>Leistungen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJEBNLI" RNoPart="10">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924081811568000004">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lagerflächen werden nicht vom AG zur Verfügung gestellt, sondern sind vom AN selbst zu beschaffen.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">enthalten sind, gilt die Pauschale</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">tungsverzeichnisses.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vergütung 1 mal mit der Gesamtmaßnahme.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baustelle einrichten, sämtl. LV-Abschn. *Zufahrt herst.AN</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJEDJII" RNoPart="20">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924081811578000005">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vergütung 1 mal mit der Gesamtmaßnahme.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baustelle räumen, sämtl. LV-Abschn.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJEFDAI" RNoPart="30">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924081811728000006">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallbehälter der Anlieger entsprechend der Abfuhrtermine während der Bauzeit an eine für Müllfahrzeuge erreichbare Sammelstelle transportieren und wieder dem Besitzer zurückzubringen. Die Abstimmung der Sammelstelle mit dem Entsorgungsbetrieb der Stadtbildpflege Kaiserslautern obliegt dem Auftragnehmer.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abfallbehälter der Anlieger</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJEGNLI" RNoPart="40">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924081811738000007">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat die Absteckung der geplanten Verkehrsanlage,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der örtlichen Grenzpunkte sowie einen Höhenfestpunkt herzustellen und zu sichern, so dass während der Bauarbeiten jederzeit eine Kontrollmessung stattfinden kann.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bestandssituation (Lage und Höhe) ist zu sichern.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Deckenendhöhen sind gemäß der Planung und unter Berücksichtigung der Bestandssituation durch Abschnüren zu bestimmen. Die Grenzwerte der allgemein anerkannten Regeln der Technik für die resultierende Neigung aus Längs- und Quergefälle müssen hierzu beachtet und kontrolliert werden. Bei Über- bzw. Unterschreitung müssen die Deckenendhöhen in der Örtlichkeit entsprechend angepasst werden. Die Freigabe wird ausschließlich durch die örtliche Bauüberwachung erteilt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Absteckung hat in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung des AG zu erfolgen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die hierfür erfordlichen Daten der Vermessungspunkte (Lage- und Höhenfestpunkte) werden bei der</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustelleneinweisung dem Auftragnehmer übergeben.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat die übergebenen Unterlagen und</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Koordinaten auf Plausibilität zu prüfen und alle für</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">die Baumaßnahme erforderlichen Vermessungsleistungen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">eigenverantwortlich zu erbringen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Erhöhter Aufwand Vermessung, Sicherung, Absteckung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJEIKLI" RNoPart="50">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924081811738000008">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vom AN ist mit der Baubeginnsanzeige, jedoch spätestens 6 Werktage vor Aufname der Verkehrswegebauarbeiten ein detaillierter Bauzeitenplan unter Berücksichtigung der Vertragsfristen, der Bauabschnitte und der Vorgaben des AG zur Freigabe vorzulegen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Aktualisierung und Fortschreibung des Bauzeitenplanes über die gesamte Bauzeit ist mit dieser Position abgegolten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bauzeitenplan erstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJEKFFI" RNoPart="60">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924081811748000009">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Ist-Zustand der unmittelbar an das Baufeld angrenzenden baulichen Anlagen, Zuwegungen und Bepflanzungen ist mittels fotografischen Aufnahmen vor Beginn der Baumaßnahme zu dokumentieren. Insbesondere bereits erkennbare Vorschäden wie Risse, Schiefstellungen oder Anzeichen von Nässe sind aufzunehmen. Bei Gebäuden werden lediglich die, dem Baufeld zugewandten Fassaden aufgenommen. Innenräume sind nicht zu betreten. Bei Bedenken bezüglich Vorschäden, ist der Auftraggeber zu informieren.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Dokumentation ist dem Auftraggeber in digitalisierter Form (Auflösung von mindestens  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.976x1.984 Pixeln</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">) auf einem mit dem Auftraggeber abgestimmten Datenträger zu übergeben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dokumentation des Ist-Zustandes von baulichen Anlagen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJELPKI" RNoPart="70">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924081811758000010">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssichere Instandhaltung der Straßenflächen, Zufahrten und Gehwege über die gesamte Bauzeit. Hierzu zählt die Reinigung der Flächen mind. 2 mal wöchentlich, bei stärkeren Verschmutzungen sind die Flächen täglich zu reinigen; einschl. ggf. erforderlicher Schneeräumung. Für die ausreichende Wegbeleuchtung ist zu sorgen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Instandhaltung von Verkehrsflächen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAJENMII" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Verkehrssicherung, Verkehrsregelung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAJEOLGI">
          <Description ID="R20250924081811778000012">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Vorbemerkungen zur Verkehrssicherung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dem AN obliegt die Verkehrssicherungspflicht im Bereich innerhalb der Baustelle und den unmittelbar angrenzenden Bereichen, sowie entlang den Umleitungsstrecken.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Auf- und Abbauen, Vorhalten, Warten, Instand setzen und Betreiben, sowie das Umsetzen und Kontrollieren der erforderlichen Verkehrssicherung gehören zur vertraglichen Leistung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die der Ausschreibung beigefügten Verkehrszeichenpläne dienen als Grundlage für die Kalkulation, sowie der Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ergibt sich zu Baubeginn oder während des Baufortschritts der Bedarf, ist die Verkehrsbehörde berechtigt eine Anpassung der</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssicherung nach Rücksprache mit dem AG und dem AN zu verlangen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die vorab abgestimmten und dieser Ausschreibung zu Grunde liegenden Bauabschnitte sind zwingend zu berücksichtigen. Der AG behält sich allerdings vor, die Reihenfolge der Bauabschnitte zu ändern</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die verkehrsrechtliche Anordnung ist mindestens 12 Werktage vor Baubeginn bei der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Kaiserslautern zu beantragen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kontaktdaten:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stadtverwaltung Kaiserslautern</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Referat 30 - Recht und Ordnung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abt. 30.5 - Straßenverkehrsbehörde</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Benzinoring 1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">67657 Kaiserslautern</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">strassenverkehrsbehoerde@kaiserslautern.de</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen gemäß dem &#x27;Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)&#x27; </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ist spätestens mit Beantragung der VRAO dem AG nachzuweisen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrszeichen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinsichtlich der Ausführung und Aufstellung der Verkehrszeichen sind die Vorgaben der ZTV-SA, RSA und MVAS -neuste Fassung zu beachten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grundsätzlich sind alle Verkehrszeichen, ausgenommen Verkehrszeichen, die der Regelung des ruhenden Verkehrs dienen, in der Refelxionsklasse RA2 auszuführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dies betrifft auch alle auf den Verkehrseinrichtungen wiedergegebenen Verkehrszeichen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Haltverbote (VZ 283 und 286) sind mindestens drei volle Werktage vor Beginn der Maßnahmen mit einem Hinweis auf den Beginn der Verkehrsbeschränkung aufzustellen. Die Standorte sind mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es sind Beweissicherungen beim Aufstellen der verkehrsrechtlich angeordneten Haltverbote durchzuführen. Dies beinhaltet das Protokollieren des Zeitpunktes des Aufstellens, der Name der aufstellenden Person(en), der amtlichen Kennzeichen der in den betroffenen Breichen parkenden Fahrzeuge sowie die Aufbewahrung der Aufzeichnungen. Die Aufzeichnungen sind auf Verlangen dem AG vorzulegen. Hierfür erfolgt keine gesonderte Vergütung, die</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kosten sind ggf. in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der Einrichtung werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:11pt;Color:rgb(255,0,0);">Besondere Vorbemerkungen Verkehrssicherung, Verkehrsregelung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Dem Leistungsverzeichnis liegen Verkehrszeichenpläne bei, welche der Kalkulation und der Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung dienen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Die vorab abgestimmten und dieser Ausschreibung zu Grunde liegenden Bauabschnitte sind zwingend zu berücksichtigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Es ist grundsätzlich sicherzustellen, dass Kranken-, Rettungs-, und Feuerwehrfahrzeuge jederzeit Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten vorfinden.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Verkehrsrechtliche Anordung (VRAO)</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Mindestens 12 Werktage vor Baubeginn ist auf Grundlage der beigefügten Verkehrszeichen- sowie gegebenfalls Regelpläne eine VRAO bei der Straßenverkehrsbehörde Kaiserslautern (Referat 30.5) per Email (</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">strassenverkehrsbehoerde@kaiserslautern.de</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">) </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">zu beantragen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Die Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen gemäß dem &#x27;Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS -neuste Fassung)&#x27; ist spätestens mit Beantragung der VRAO dem AG nachzuweisen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Verkehrszeichen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Haltverbote (VZ 283 und 286) sind mindestens drei volle Werktage vor Beginn der Maßnahmen mit einem Hinweis auf den Beginn der Verkehrsbeschränkung aufzustellen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Es sind Beweissicherungen beim Aufstellen der verkehrsrechtlich angeordneten Haltverbote durchzuführen. Dies beinhaltet das Protokollieren des Zeitpunktes des Aufstellens, der Name der aufstellenden Person(en), der amtlichen Kennzeichen der in den betroffenen Breichen parkenden Fahrzeuge sowie die Aufbewahrung der Aufzeichnungen. Die Aufzeichnungen sind auf Verlangen dem AG vorzulegen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Umleitungsbeschilderung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Alle VZ 455, 422 und 442 (Umleitungsbeschilderung) sind in Größe 2 (900x600 mm) auszuführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Genaue Standorte sind laut RUB (neuste Fassung) sowie der örtlichen Bauüberwachung festzulegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Die Umleitungsvorankündigungen (VZ 457 mit ZZ 1004-x) sind innerorts ca. 80 m und außerorts ca. 400 m vor mit jeder Plantafel ( VZ 458) aufzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Plantafeln (VZ 458) sind mit der Schriftgröße 126 mm anzufertigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Dies Plantafeln sind mindestens 8 Werktage vor Baubeginn</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">, in Absprache mit der örtlichen Bauüberwachung im deaktivierten Zustand oder mit einer separaten Hinweistafel (VZ 458 mit Text nach Vorgabe des AG)</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);"> aufzustellen und vorzuhalten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Einzäunung des Arbeitsbereichs bzw. Baufeldes</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Gemäß RSA Teil B 2.2.5 und 2.4.3 sind Fußverkehrsflächen durch Absperrschrankengitter gegenüber Arbeitsbereichen zu sichern und somit das Betreten der Fahrbahn in Bereichen von Arbeitsstellen zu verhindern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Verkehrszeichen deaktivieren</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Die nicht mehr zutreffende wegweisende Beschilderung ist</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">außer Kraft zu setzen .</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Die Beschilderung ist mit geeigneten Auskreuzvorrichtungen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">berührungsfrei und nach Rücksprache mit der örtlichen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Bauüberwachung abzudecken .</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">(Keine Verwendung von Klebeband ).</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Kontrolle</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Die Kontrolle ist mittels elektronischer Hilfsmittel nach Vorgabe der ZTV-SA (neuste Fassung) durchzuführen und zu dokumentieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Die Kontrolle wird gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Sonstiges</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Wenn erforderlich, werden stationäre Lichtsignalanlagen im Bereich der Maßnahme nach Absprache zwischen AG und AN durch Mitarbeiter des AG&#x27;s außer Betrieb gesetzt,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">sofern hierfür eine verkehrsrechtliche Anordnung vorliegt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Einrichtung wird nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Allgemeiner Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Die Besonderen Vorbemerkungen zur Verkehrssicherung/ Verkehrsregelung gelten für den kompletten LV-Abschnitt 1.2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">und auch für die entsprechenden Positionen in LV-Abschnitt 9</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Besondere Vorbemerkungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJFAAAA" RNoPart="10">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QtySplit>
           <Qty>1.000</Qty>
           <CtlgAssign>
            <CtlgID>AAAAAAAAIAJBBFBI</CtlgID>
            <CtlgCode>1</CtlgCode>
           </CtlgAssign>
          </QtySplit>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924081811848000013">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">strecke.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Verkehrszeichenplan des AG.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ßer Kraft setzen.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorzeitige Aufstellung Plantafeln gemäß Vorbemerkungen.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">über 300,00 Euro bis 400,00 Euro.</span>
               <br/>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</span>
                <br/>
                <span>Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG</span>
                <br/>
                <span>außer Kraft ges.*Anordnung Unt. AG</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJFBJPI" RNoPart="20">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QtySplit>
           <Qty>1.000</Qty>
           <CtlgAssign>
            <CtlgID>AAAAAAAAIAJBBFBI</CtlgID>
            <CtlgCode>1</CtlgCode>
           </CtlgAssign>
          </QtySplit>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081811858000014">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssicherung an Arbeitsstellen und Umleitungsstrecken von längerer Dauer umsetzen.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssicherung der Baumaßnahmen gemäß </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umleitungs-/ Verkehrszeichenplan nach AG.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die gesamte Beschilderung des Verkehrszeichen- /Umleitungsplans sowie alle erforderlichen An- und Abfahrten sind in diese OZ einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensicherung wird gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verkehrssicherung umsetzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJFDDNI" RNoPart="30">
          <Qty>140.000</Qty>
          <QtySplit>
           <Qty>120.000</Qty>
           <CtlgAssign>
            <CtlgID>AAAAAAAAIAJBBFBI</CtlgID>
            <CtlgCode>1</CtlgCode>
           </CtlgAssign>
          </QtySplit>
          <QtySplit>
           <Qty>20.000</Qty>
           <CtlgAssign>
            <CtlgID>AAAAAAAAIAJBBFBI</CtlgID>
            <CtlgCode>1</CtlgCode>
           </CtlgAssign>
          </QtySplit>
          <QU>d</QU>
          <Description ID="R20250924081811868000015">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssicherung an Arbeitsstellen und Umleitungsstrecken von längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Verkehrszeichenplan des AG.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;Vorhaltung der gesamten Beschilderung&#x27;</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDBIHHA" RNoPart="40">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251010050130984000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vergütet.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Verkehrszeichenplan des AG.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Verkehrsschilder wieder in Kraft setzen wird</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</span>
                <br/>
                <span>VZ-Plan des AG*in Kraft ges.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJFENCI" RNoPart="50">
          <Qty>140.000</Qty>
          <QtySplit>
           <Qty>120.000</Qty>
           <CtlgAssign>
            <CtlgID>AAAAAAAAIAJBBFBI</CtlgID>
            <CtlgCode>1</CtlgCode>
           </CtlgAssign>
          </QtySplit>
          <QtySplit>
           <Qty>20.000</Qty>
           <CtlgAssign>
            <CtlgID>AAAAAAAAIAJBBFBI</CtlgID>
            <CtlgCode>1</CtlgCode>
           </CtlgAssign>
          </QtySplit>
          <QU>d</QU>
          <Description ID="R20250924081811868000016">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen und Umleitungsstrecken</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich temporärer Verkehrsschilder,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu machen. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kontrolle mit elektronischem GPS-gesteuertem Erfassungsgerät dokumentieren.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Dokumentation der Kontrolle ist mindestens einmal wöchentlich dem AG vorzulegen.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</span>
                <br/>
                <span>u. Uml.str*zwei bzw. einmal*elektron. Gerät</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAJFGGMI">
          <Description ID="R20250924081811878000017">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachfolgende Position wird gesondert zur pauschalen Verkehrssicherung (Position 1.2.10) vergütet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDAACNI" RNoPart="60">
          <Qty>200.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250930121322034000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Längsabsperrung zwischen Rad- und Gehweg und Fahrbahn betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Absperrschranke H = 100 mm, mit Tastleiste und Aufstellvorrichtung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Folie Typ 1, da keine richtungsweisende Funktion.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Längsabsperrung aufstellen und abbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDACGHA" RNoPart="70">
          <Qty>19800.000</Qty>
          <QU>md</QU>
          <Description ID="R20250930121322039000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Längsabsperrung vorhalten, warten,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">instand setzen und betreiben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Längsabsperrung vorhalten, warten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAJFIMHI">
          <Description ID="R20250924081811888000019">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">H</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">inweis:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei den nachfolgenden Verkehrszeichen, Absperrungen usw. handelt es sich um zusätzliche Leistungen, welche über die Verkehrszeichen, Absperrungen usw. der vorliegenden Verkehrszeichen- und Umleitungsplänen hinausgehen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vergütet werden die nachfolgenden Positionen nur dann, wenn das Aufstellen vom AG zusätzlich zu den Verkehrs-</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zeichen in den Verkehrszeichen- und Umleitungsplänen angeordnet wird. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für eigenmächtig ausgeführte Leistungen erfolgt keine Vergütung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle nachfolgenden </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Positionen dieses Untertiels sind ausschließlich nach ausdrücklicher Anweisung des AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung auszuführen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDAEDMA" RNoPart="80">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250930121830297000003">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bau-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnah-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">men durchführen. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Zeichen 454 (Umleitungswegweiser), 455 (nummerierte Umleitung), 457 (Umleitungsankündigung, Ende der Umleitung), 442 (Vorwegweiser für Lastkraftwagen) und Zusatzschilder, wie z.B. &#x22;Anlieger frei bis Baustelle&#x22;, &#x22;keine Wendemöglichkeit&#x22;, &#x22;Busverkehr frei&#x22;, usw. Retroreflektierend mit Folie der Klasse RA2.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellhöhe = 2,00 - 2,25 m, je nach Erfordernis.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellen auf Anordnung des AG, zusätzlich der Beschilderung der Verkehrszeichenplänen. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verkehrsschild aufstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDAFOOA" RNoPart="90">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250930121830307000004">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrsschild umsetzen. Vorübergehende</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sicherungsmaßnahmen durchführen.Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Zeichen 454 (Umleitungswegweiser), 455 (nummerierte Umleitung), 457 (Umleitungsankündigung, Ende der Umleitung), 442 (Vorwegweiser für Lastkraftwagen) und Zusatzschilder, wie z.B. &#x22;Anlieger frei bis Baustelle&#x22;, &#x22;keine Wendemöglichkeit&#x22;, &#x22;Busverkehr frei&#x22;, usw. Retroreflektierend mit Folie der Klasse </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.</span>
               <TextComplement MarkLbl="41" Kind="Owner">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellhöhe </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;= unterschiedlich, je nach Erfordnis.</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellen auf Anordnung des AG, zusätzlich der Beschilderung der Verkehrszeichenplänen.&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verkehrsschild umsetzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDAHHNA" RNoPart="100">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250930121830307000005">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und besei-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">tigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">seitigen vergütet.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Absperrschranke Größe 250x1200 mm mit Aufstellvorr.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht. Energieversorgung  nach Wahl des AN.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellen auf Anordnung des AG, zusätzlich der Beschilderung der Verkehrszeichenpläne. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDAJCDA" RNoPart="110">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250930121830317000006">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und besei-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">tigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">seitigen vergütet.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Absperrschranke Größe 250x2400 mm mit Aufstellvorr.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Energieversorgung nach Wahl des AN.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellen des Absperrgeräts auf Anordnung des AG, zusätzlich der Beschilderung der Verkehrszeichenpläne.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDAKMNA" RNoPart="120">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250930121830317000007">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und besei-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">tigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">seitigen vergütet.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Absperrschranke Größe 250x1200 mm mit Aufstellvorr.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Energieversorgung  nach Wahl des AN.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellen des Absperrgeräts auf Anordnung des AG, zusätzlich zur Beschilderung der Verkehrszeichenpläne </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDAMHGA" RNoPart="130">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250930121830327000008">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und besei-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">tigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">seitigen vergütet.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Absperrschranke Größe 500x2400 mm mit Aufstellvorr.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Energieversorgung nach Wahl des AN.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellen des Absperrgeräts auf Anordnung des AG, zusätzlich der Beschilderung der Verkehrszeichenpläne</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDAOCAA" RNoPart="140">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250930121830327000009">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Absperrgerät oder Warneinrichtung umsetzen. Vorüberge-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">hende Sicherungsmaßnahmen durchführen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Absperrschranke.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellen auf Anordnung des AG, zusätzlich der Beschilderung der Verkehrszeichenpläne.&#x27;</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Absperrger. oder Warneinr. umsetzen</span>
                <br/>
                <span>Absperrschranke</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDBAAAA" RNoPart="150">
          <Qty>120.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250930121830340000010">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumran-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">dung als vorübergehende Markierung herstellen, war-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Striche.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung oder Fahrstreifenbegrenzungslinie.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Strichbreite = 0,12 m.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Markierungssystem aus Folie.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrsklasse mindestens P 5.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Streckenlängen und innerhalb von Knotenpunkten</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Markierung entfernen nach Fertigstellung der jeweiligen Baumaßnahmen oder Bauabschnitten. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Längsmarkierung Typ II herstellen, 12er Str. durchgeh.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDBGGMA" RNoPart="160">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250930121830358000014">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fußgängerbehelfsbrücken mit Absturzsicherungen gemäß DIN 4420 und Sicherheitskennzeichnung, auch für Radfahrer, Rollstuhlfahrer und Blinde geeignet, lichte Durchgangsweite mind. 1,0 m. Die seitlichen Absicherungen der Arbeitsstellen allseitig, lückenlos und feststehend an die Behelfsbrücke anschließend. Behelfsbrücken längs oder quer zur Gehrichtung aufstellen, über die gesamte Bauzeit des jeweiligen Streckenab-schnittes vorhalten, warten, betreiben und mehrmals im gesamten Baufeld infolge des Baufortschrittes oder der einzelnen Bauabschnitte umsetzen. Nach Bauende wieder abbauen und abtransportieren. Lichte Grabenbreite bis 2,0 m.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vergütet wird jede auf der Baustelle vorhandene Abdeckung bzw. Überfahrt nur einmal.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Behelfsbrücken für Radfahrer/Fußgänger</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJGGGGA" RNoPart="170">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081811948000028">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche An- und Abfahrt, sowie An- und Abtransport für den Umbau der Verkehrsführung während der Bauzeit und auf Anordnung des AG, zusätzlich zur Beschilderung der Entwurf- Verkehrszeichenplänen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zusätzliche An- und Abfahrt</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJGHOKI" RNoPart="180">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081811968000029">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befahrbare Abdeckung für Baugruben oder Bauwerken verkehrssicher herstellen, vorhalten und wieder ausbauen. Einschließlich der erforderlichen Auflagerausbildung und Herstellen der Anrampungen. Breite der Abdeckung entsprechend den Breiten der abzudeckenden Gräben. Grabenbreite: bis 2,00 m, Verkehrslast SLW 60, Fahrbahnbreite: bis 4,00 m.  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die befahrbaren Abdeckungen bis zu 10 mal ohne weitere Vergütung umsetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baugrubenabdeckungen / Straßenübergänge</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAJGLDPI" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Sicherung von Leitungen und baulichen</span>
         <br/>
         <span>Anlagen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAJGMCNI">
          <Description ID="R20250924081811978000032">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufgrund unzureichender Überdeckung von Ver- und Entsorgungsleitungen ist im direkten Ausbaubereich mit dem Anstehen von Kabel und Leitungen zu rechnen. Dementsprechend müssen Kabel und Leitungen zur Herstellung des Erdplanums (ggf. mit Maßnahmen zur Baugrundverbesserung) freigelegt werden. Insofern die geforderten Mindestdicken des frostsicheren Oberbaus durch bestehende Kabel und Leitungslagen nicht erzielt werden können, sind mit dem AG weitere Schritte abzustimmen (ggf. Anpassung des frostsicheren Oberbau´s an die örtlichen Gegebenheiten). Maßnahmen zur Sicherung, Umlegung, etc. sind ausschließlich mit dem jeweiligen Versorgungsträger abzustimmen und auf Grundlage deren Anweisung zu tätigen. </span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet werden ausschließlich freigelegte Kabel- oder Leitungslängen. Das physische Vorhandensein eines Kabels oder Leitung löst noch keinen Vergütungsanspruch im Sinne der nachfolgenden Positionen aus, siehe hierzu Position Erschwernisse über Kabel und Leitungen.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die nachfolgenden Positionen gelten für die Ausführung sämtlicher Arbeiten im Leistungsverzeichnis. Die hierfür erforderlichen Sicherungsarbeiten werden nur </span>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einmal</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> für die Gesamtleistung vergütet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Allgemeiner Hinweis</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAJGNCBI">
          <Description ID="R20250924081811978000033">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass Kabel und Leitungen aufgrund unzureichender Überdeckung (keine Regeltiefen nach heutigem Standard) im direkten Ausbaubereich anstehen.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ebenso darf nicht darauf vertraut werden, dass die Planunterlagen der Leitungsträger den exakten Trassenverlauf widerspiegeln, noch darf auf das Vorhandensein von einem Trassenwarnband etc. vertraut werden. Entsprechende Maßnahmen zur Ortung von Kabel- und Leitungslagen sind mit der nachfolgenden Position abgegolten. </span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beim Antreffen von Leitungen sind erforderliche Maßnahmen zwingend mit dem Betreiber abzustimmen.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die nachfolgende Position gilt für die Ausführung sämtlicher Arbeiten im Leistungsverzeichnis und wird nur </span>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einmal</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> für die Gesamtleistung vergütet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis Leitungslage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJGOAAA" RNoPart="10">
          <Qty>3000.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20250924081811988000034">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse beim Ausführen aller Arbeiten über Kabel und Leitungen der Ver- und Entsorgungsträger unter Beachtung der jeweiligen Schutzanweisungen.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche Suchschachtung bzw. -schlitze (Handschachtung) zur Ortung der Kabel und Leitungen sowie die Wiederherstellung der Leitungszone sind mit dieser Position abgegolten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Erschwernisse über Kabeln oder Leitungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJHAAAA" RNoPart="20">
          <Qty>850.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081811988000035">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sicherung von Kabel der Versorgungsträger einschließlich der </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">erforderlichen Materialien, Geräte, Werkzeuge, etc. und deren</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhaltung.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In Einzellängen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit eingeschlossen sind alle Erschwernisse für das Freilegen in</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Handschachtung, sowie das Aufnehmen, Umlegen (bis 1 m) der</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel in die neue Trasse.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelzone ordnungsgemäß verfüllen und abdecken. </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelbündel bis 30 cm Durchmesser werden als </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">eine Einheit behandelt.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung auf gesonderte Anordnung des AG oder Versorgungsträgers.</span>
              </p>
              <p style="text-indent:5pt;margin-left:-5pt;margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sicherung von Kabeln,Kreuzungswinkel 0-45°</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJHBHFI" RNoPart="30">
          <Qty>60.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081812000000036">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sicherung von Leitungen der Ver- und Entsorgungsträger einschließlich der erforderlichen Materialien, Geräte, Werkzeuge, etc. und deren Vorhaltung.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In Einzellängen.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit eingeschlossen sind alle Erschwernisse für das Freilegen in</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Handschachtung.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leitungszone ordnungsgemäß verfüllen und abdecken. </span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leitungsbündel bis 10 cm Durchmesser werden als </span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">eine Einheit behandelt.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung auf gesonderte Anordnung des AG oder Versorgungsträgers.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sicherung Leitungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJHDAMI" RNoPart="40">
          <Qty>60.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081812004000037">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fehlende Kunststoffabdeckplatten,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite 30 cm, Länge 100 cm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß den Angaben der entsprechenden Versorgungsträger liefern und verlegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kunststoffabdeckplatten verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJHEJEI" RNoPart="50">
          <Qty>850.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081812007000038">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Warnband / Trassenband gemäß den Angaben der entsprechenden Versorgungsträger liefern und verlegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Warnband / Trassenband  verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJHGAPI" RNoPart="60">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20250924081812008000039">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverteilerschrank der Versorgungsträger inklusive Betonfundament während der Bauausführung sichern und vor Beschädigung schützen.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschließlich der erforderlichen Materialien, Geräte, Werkzeuge, etc. und deren Vorhaltung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabelverteilerschrank sichern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDBNAAA" RNoPart="70">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260401084807394000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauliche Anlagen und Einfriedungen sichern. Höhe bis 1,5 m, gegen Beschädigung und Abrutschen sichern. Sicherungsmaßnahmen nach Wahl des AN und nach Beendigung der Arbeiten zurückbauen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung in Einzellängen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung nur auf gesonderte Anordnung des AG.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorhandene Bauliche Anlagen sichern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJHHKCA" RNoPart="80">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20250924081812008000040">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ortbeton einschließlich erforderlicher Schalung für abschnittsweise Unterfangungen </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(z. B. Eingangstreppen, Einfriedungen, etc.) aus unbewehrtem Beton C20/25, X0, in Einzel- und Kleinflächen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ortbeton für abschnittsweise Unterfangungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAJHJGFI" RNoPart="4">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Übergeordnete Erschwernisse</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAJHKFDI">
          <Description ID="R20250924081812008000042">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:3pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die nachfolgenden Positionen gelten für die Ausführung sämtlicher Arbeiten im Leistungsverzeichnis und werden nur </span>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einmal</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> für die Gesamtleistung vergütet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis Erschwernisse</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAJHLBPI">
          <Description ID="R20250924081812008000043">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufgrund unzureichender Überdeckung von Ver- und Entsorgungsleitungen ist im direkten Ausbaubereich mit dem Anstehen von Kabel und Leitungen zu rechnen. Dementsprechend müssen Kabel und Leitungen zur Herstellung des Erdplanums (ggf. mit Maßnahmen zur Baugrundverbesserung) freigelegt werden. Insofern die geforderten Mindestdicken des frostsicheren Oberbaus durch bestehende Kabel und Leitungslagen nicht erzielt werden können, sind mit dem AG weitere Schritte abzustimmen (ggf. Anpassung des frostsicheren Oberbau´s an die örtlichen Gegebenheiten). Maßnahmen zur Sicherung, Umlegung, etc. sind ausschließlich mit dem jeweiligen Versorgungsträger abzustimmen und auf Grundlage deren Anweisung zu tätigen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet werden ausschließlich freigelegte Kabel- oder Leitungslängen. Das physische Vorhandensein eines Kabels oder Leitung löst noch keinen Vergütungsanspruch im Sinne der nachfolgenden Positionen aus, siehe hierzu Position Erschwernisse über Kabel und Leitungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die nachfolgenden Positionen gelten für die Ausführung sämtlicher Arbeiten im Leistungsverzeichnis. Die hierfür erforderlichen Sicherungsarbeiten werden nur </span>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einmal</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> für die Gesamtleistung vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Allgemeiner Hinweis</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJHMAGI" RNoPart="10">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924081812018000044">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse bei der Ausführung aller Leistungen, sofern nicht</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">anders beschrieben, aufgrund beengter Verhältnisse (eingeschränkter Lichtraum) während der gesamten Bauausführung durch die beidseitig vorhandene Bebauung, Mauern, Zufahrten, Bewuchs, Bäume, etc.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtliche Mehraufwendungen bei der Ausführung aller Leistungen durch die Verwendung entsprechender Arbeitsgeräte, Fahrzeuge, Personal oder dergleichen sind in diese Position einzukalkulieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Erschwernisse beengter Verhältnisse</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDBKECI" RNoPart="20">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260217074449983000003">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse bei der Ausführung aller Leistungen, sofern nicht</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">anders beschrieben, aufgrund der Baum- und Wurzelsituation (eingeschränkter Lichtraum) während der gesamten Bauausführung.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtliche Mehraufwendungen bei der Ausführung aller Leistungen durch die Verwendung entsprechender Arbeitsgeräte, Fahrzeuge, Personal oder dergleichen sind in diese Position einzukalkulieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Erschwenisse wegen der Wurzel- und Baumsituation</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJHNLEI" RNoPart="30">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924081812028000045">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Während der gesamten Bauzeit muss die Zugänglichkeit (fußläufig) für die anliegenden Anwohner (Anwohnerwege) verkehrssicher aufrechterhalten bleiben. Insbesondere muss auch die Zufahrt für Rettungsdienste zu jeder Zeit sichergestellt sein.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die jeweiligen Arbeitstakte, sowie ggf. das abschnittsweise Herstellen von Straßenzügen in den einzelnen Bauabschnitten müssen entsprechend geplant und koordiniert werden.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle anfallenden Leistungen wie das Herstellen, Betreiben, Unterhalten und Kontrollieren von bauzeitlichen Anrampungen aus Natursteinschotter der Körnung 0/32 o. g. für Grundstückszugänge und -zufahrten der Anwohner werden mit dieser Position vergütet.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Material kann nach dem Rückbau bei entsprechender Eignung in die unterste Lage der Frostschutzschicht eingebaut werden.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Überschüssiges Material ist aufzunehmen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aufrechterhaltung Anliegerverkehr, Feuerwehr, Krankenwagen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJHPGNI" RNoPart="40">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924081812028000046">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse beim Ausführen aller Arbeiten entlang der Bebauung einschließlich Vor- und Rücksprüngen (Lichtschächte, Treppen, Bordsteine, Mauern und ähnliche bauliche Anlagen).</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Erschwernisse entlang von Bebauung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJIBFLA" RNoPart="50">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812028000047">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse beim Ausführen aller Arbeiten im Bereich von</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauten bis 1 m2 Grundfläche (z. B. Lichtmaste, Aufstellvorrichtungen,  Verteilerschränke, Kabelschächte, Parkscheinautomaten).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Etwaige Erschwerniskosten an Einbauten von Ver- und Entsorgungsträgern sind vom jweiligen Betreiber zu tragen.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Erschwernisse bis 1m2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJICOJI" RNoPart="60">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812038000048">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Grenzsteine und Grenzpunkte gegen Lageänderung sichern.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein Ausbau der Grenzsteine/-punkte erfolgt nur nach Rücksprache mit Referat Stadtentwicklung, Abteilung Kataster und Ingenieurvermessung.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Falls ein Grenzstein irrtümlicherweise ausgebaut wurde ist der AG umgehend zu informieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Grenzsteine/Grenzpunkte sichern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAJIEOII" RNoPart="5">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Leistungen nach Baustellenverordnung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAJIFNGI">
          <Description ID="R20250924081812038000050">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator darf kein Mitarbeiter des Auftragnehmers sein.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wichtiger Hinweis</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJIGJNI" RNoPart="10">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924081812048000051">
           <StLNo Type="StLK">15101508</StLNo>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">anpassen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorankündigung erstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJIICJI" RNoPart="20">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924081812058000052">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">heitsschutzkoordinator dieser und weiterer betroffener</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>SiGe-Plan erstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJIJLHI" RNoPart="30">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924081812058000053">
           <StLNo Type="StLK">15101528</StLNo>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">lagen des AG stellen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>SiGe-Koordinator stellen.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAJJAAAA" RNoPart="2">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Abbruch- und Aufbrucharbeiten</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <Remark ID="AAAAAAAAIAJJAOOA">
       <Description ID="R20250924081812088000057">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verwertungs- / und Entsorgungskosten für Abfälle</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gilt für alle Gruppenstufen gleichen Inhalt,</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">insbesondere 3. Erdarbeiten</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Soweit im Leistungsverzeichnis keine Positionen für die Entsorgung der anfallenden Abfälle bei</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mengen über 1 m³ und des Bodenaushubs enthalten sind, gehören Transport, Verwertung bzw. Beseitigung der Materialien sowie die daraus entstehenden Kosten zur vertraglichen Leistung des AN und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Vorbemerkungen zur Entsorgung von nicht gefährlichen und gefährlichen Abfällen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auf die Vorbemerkungen unter dem Punkt </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.5 &#x22; Verwertung und Entsorgung von Abfällen&#x22; wird an dieser Stelle </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ausdrücklich hingewiesen</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">. </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auf eine Wiederholung wird an dieser Stelle verzichtet.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Rechnung ist eine tabellarische Auflistung der Entsorgungsmengen mit den den zugehörigen Begleitscheinen (Kopien) beizulegen.</span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt/>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <Remark ID="AAAAAAAAIAJJBNPI">
       <Description ID="R20250924081812099000058">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="margin-right:26pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Vorbemerkungen Abrechnung</span>
           </p>
           <p style="margin-right:26pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="margin-right:26pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnungs/-tiefen, -dicken ergeben sich grundsätzlich aus den tatsächlichen Maßen der</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">jeweiligen Position, also abzüglich bereits aufgebrochener oder aufgenommener Schichten bzw. Beläge.</span>
           </p>
           <p style="margin-right:26pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="margin-right:26pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zu den Abbruch- und Aufbrucharbeiten gehören auch, sofern nicht anders beschrieben, die erforderlichen Erdarbeiten.</span>
           </p>
           <p style="margin-right:26pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="margin-right:26pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur vertraglichen Leistung gehört auch das Aufbrechen und Aufnehmen der Mörtelanschlussfuge an der vorhandenen Bebauung.</span>
           </p>
           <p style="margin-right:26pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="margin-right:26pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Aufwand für das Separieren der Aufbruchpositionen , Abfallschlüssel, Abfallart etc. ist in den entsprechenden Positionen kalkulatorisch zu berücksichtigen.</span>
           </p>
           <p style="margin-right:26pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Auf- und Abbrucharbeiten sind einschl. der erforderlichen Erdarbeiten.</span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>Besondere Vorbemerkung Abrechnung</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAJJCLPA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Oberbauschichten trennen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJJDKMI" RNoPart="10">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081812108000060">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bituminöse Befestigung trennen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Deckschicht und bituminöse Unterlage geradlinig schneiden.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der bituminösen Befestigung 20 cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bitu.Befest.trennen, Dicke bis 20 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAJJHAOI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Betonflächen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBDFBLAI">
          <Description ID="R20260217074400005000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Einzelflächen der nachfolgenden Position sind durch den AN nachzuweisen und den Aufmaßen zur Rechnung beizulegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDFAAAA" RNoPart="10">
          <Qty>500.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260217074400001000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beton unter Plattenbelag oder Asphalt aufbrechen und aufnehmen. Dicke bis 15 cm, Beton ohne Bewehrung, Masse bis 375 kg/m². </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In Einzelflächen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Beton unter dem Plattenbelag o. Asphalt aufbrechen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAJJMCNI" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Bituminöse Befestigungen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAJJNBLI">
          <Description ID="R20250924081812141000067">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweise zum Trennen, Aufnehmen und Abfräsen des Asphaltes:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für das ggf. vorab notwendige Entfernen von bestehenden Fahrbahnmarkierungen (z. B. für die Verwertung) erfolgt keine gesonderte Vergütung, dies ist in die jeweilige Asphalt Aufbruch- oder Fräspositionen einzukalkulieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis Markierung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBDFCHCI">
          <Description ID="R20260217094214231000004">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweise zu teerhaltigem Straßenaufbruch:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Laut vorliegenden Untersuchungsergebnissen ist davon auszugehen, dass bei dem abzufräsenden/auszubauenden Straßenaufbruch der Einzelparameter Benzo(a)pyren ca. 710 mg/kg und der Gesamt-PAK-Gehalt ca. 1.000 mg/kg beträgt. Alle weiteren Parameter sind den Untersuchungsergebnisse im Anhang zu entnehmen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle bezüglich den festgestellten Parametern geltenden</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Arbeits-, Naturschutz,- und Immisionsschutz-</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bestimmungen sowie sämtliche Vorgaben zum Schutz von Arbeitskräften und Anwohnern sind vom AN einzuhalten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat alle hierzu erforderlichen Schutzmaßnahmen zu treffen. Falls Fräsarbeiten durchgeführt werden, muss eine Absaugvorrichtung an der Fräse angebracht werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diese Hinweise gelten für alle nachfolgenden Positionen dieses LV-Abschnittes und sind in die LV-Positionen einzukalkulieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweise zu teerhaltigem Straßenaufbruch</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJJNOFI" RNoPart="10">
          <Qty>130.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20250924081812148000068">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="21" Kind="Owner">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fläche </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;Einzelflächen, Hausanschlüsse SWK und STE, </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">in Gehwegen&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="31" Kind="Owner">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der Asphaltbefestigung </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;bis 10 cm &#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="41" Kind="Owner">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gesamtaufbruchtiefe </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;bis 10 cm &#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="51" Kind="Owner">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufbruchgut </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;Asphalt &#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Asphaltbefestigung aufnehmen bis 10 cm, Gehweg</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPEBCCI" RNoPart="20">
          <Qty>1200.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20250924081812155000070">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kohlenteerhaltige Befestigungen</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> aufbrechen und aufnehmen.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="21" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fläche </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;Fahrbahn, einschließlich Kreuzungs-</span>
                <br/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und Einmündungsbereichen, Gehwegen sowie</span>
                <br/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">in Einzel- und Kleinflächen einschließlich Zwickeln</span>
                <br/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und Streifen.&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufbruchtiefe </span>
               <TextComplement MarkLbl="31" Kind="Owner">
                <ComplCaption/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;gebundenes Material bis ca. 5 cm,</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gesamtaufbruchtiefe mit ungebundenem Material (einschließlich Packlage) bis ca. 15 cm.&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="42" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;variabel.&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="51" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;Bituminöses Mischgut und ungebundene Tragschicht,</span>
                <br/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">kohlenteerhaltige Material,</span>
                <br/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsorgung über separate Position. AVV 17 03 01*&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kohlenteerhaltige Befestigungen einschließlich angespritztem Schotter</span>
                <br/>
                <span>aufbrechen,Dicke bis 15 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPECLHI" RNoPart="30">
          <Qty>360.000</Qty>
          <QU>t</QU>
          <Description ID="R20250924081812164000071">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsorgung von kohlenteerhaltigen Bitumengemischen gemäß abfallrechtlicher Deklaration. Aufbruchgut von der Ausbaustelle entfernen und einer von der SAM genehmigten Deponie oder Aufbereitungsstätte zuführen, einschließlich aller Kosten, Gebühren, etc.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">AVV-Nummer </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">17 03 01*,</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> gefährlicher Abfall</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zum Nachweis der Entsorgung hat der AN den entsprechenden Entsorgungsnachweis sowie die Begleitscheine seinen Rechnungen beizulegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt über die Menge in t des Begleitscheines.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Entsorgung von kohlenteerhaltigem Straßenaufbruch</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAPEEGCI" RNoPart="4">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Bordsteine und Einfassungen aufnehmen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAPEFFAI">
          <Description ID="R20250924081812167000073">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Vorbemerkungen</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Zur vertraglichen Leistung gehört auch das Aufbrechen und    Aufnehmen der Bettung (Fundament) einschließlich  Rückenstütze aus Beton.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPEGBOI" RNoPart="10">
          <Qty>340.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081812175000074">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordsteine aus Beton aufbrechen und aufnehmen,entsorgen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verschiedene Größenund Formate.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In Einzellängen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bordsteine Beton, aufbrechen, verschiedene Größen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOFNENA" RNoPart="20">
          <Qty>365.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251203102115982000010">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Natursteinpflaster aufbrechen und aufnehmen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Läufer , einschließlich Bettung und Unterbeton aufbrechen, </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ort: Rinne, Breite ca. 0,30 m.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Natursteinpflaster  aufbrechen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAPEMNMI" RNoPart="5">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Plattenbeläge aufnehmen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAPENMKI">
          <Description ID="R20250924081812191000080">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-indent:-14pt;margin-left:7pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Zur vertraglichen Leistung gehört auch das Aufbrechen und    Aufnehmen des Bettungsmaterials.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPEOJDI" RNoPart="10">
          <Qty>1500.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20250924081812197000081">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gehwegplatten aus Beton einschließlich Bettung aus ungebundenem Baustoffgemisch und Estrichfuge zur Bebauung aufbrechen und aufnehmen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Größe 30/30/4,5 cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Platten aufbrechen, Gr. 30/30/4,5cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOFAFHI" RNoPart="6">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Entwässerungsanlagen aufnehmen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAOFBEFA">
          <Description ID="R20250924081812200000083">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bestehende Anschlussleitungen zurückgebauter Straßenabläufe, die nicht mehr in Betrieb genommen werden, sind ordnungsgemäß bis zum Anschlussstutzen des Hauptsammlers zurückzubauen und zu verschließen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOFCBBI" RNoPart="10">
          <Qty>9.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812208000084">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenabläufe einschließlich Aufsatz vollständig ausbauen u. aufnehmen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Größe: 0,5*0,5 m oder 0,3*0,5 m, Straßenablauf aus Betonfertigteilen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorhandene Straßenabläufe aufnehmen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOFDKOI" RNoPart="20">
          <Qty>35.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081812212000085">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entwässerungsrohrleitung (alte Anschlussleitung Straßenabläufe) abbrechen. Entwässerungsrohr-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten werden gesondert vergütet.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet.</span>
               <TextComplement MarkLbl="21" Kind="Owner">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohr DN </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;bis DN 200 &#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohr aus Steinzeug oder Stahlbeton.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fließsohlentiefe bis 1,75.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderlichen Verbau herstellen. Verbau wird gesondert</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vergütet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Entwässerungsrohrleitung abbrechen</span>
                <br/>
                <span>Tiefe bis 1,75*Abbr. verwerten</span>
                <br/>
                <span>Verbau ges. verg.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOFFECI" RNoPart="30">
          <Qty>25.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081812218000086">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entwässerungsrohrleitung (alte Anschlussleitung Straßenabläufe) abbrechen. Entwässerungsrohr-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten werden gesondert vergütet.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet.</span>
               <TextComplement MarkLbl="21" Kind="Owner">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohr DN </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;bis DN 200 &#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohr aus Steinzeug oder Stahlbeton.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fließsohlentiefe über 1,75 bis 4,50 m.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderlichen Verbau herstellen. Verbau wird gesondert</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Entwässerungsrohrleitung abbrechen</span>
                <br/>
                <span>Steinzeug oder Stahlbeton</span>
                <br/>
                <span>Tiefe bis 4,50m, Abbruch verwerten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOFGPFI" RNoPart="40">
          <Qty>9.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812223000087">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss am Hauptkanal (Stutzen bzw. Abzweig) fachgerecht mit Verschlussteller verschließen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN bis DN 200 Stz. oder Beton</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stutzen/Abzweig verschließen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOFILDI" RNoPart="7">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Sonstige bauliche Anlagen aufnehmen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOFJKBI" RNoPart="10">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20250924081812231000089">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorspringendes, oberflächennahes Mauerwerk bzw. Fundamente aus Sandstein oder Beton mit Elektrohammer geradlinig abbrechen. Einschließlich dem Vorschnitt mit dem Trennschneidegerät. Tiefe (Vorsprung) bis 10 cm, Höhe bis 20 cm. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abbruchmaterial aufnehmen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird die senkrecht, abgebrochene Fläche.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Mauerwerk bzw. vorspringende Fundamente abbrechen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIANNAAAA" RNoPart="3">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Erdarbeiten (DIN 18300)</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <Remark ID="AAAAAAAAIANNAOOA">
       <Description ID="R20250924081812241000091">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Vorbemerkungen</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.  Lieferung und Lagerung von Boden</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Leistung gehört auch die Lieferung von Boden  und Fels, sofern in den nachfolgenden Positionen nichts anderes vorgeschrieben ist.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN verpflichtet sich, Böden die zum Wiedereinbau herangezogen werden können, während der Zwischenlagerung, fachgerecht abzudecken um Witterungseinflüsse die die Verdichtungeingenschaften des Bodens beeinflussen können abzuwenden.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hierzu benötigtes Material wird nicht gesondert vergütet und ist auf die Einheitspreise umzulegen</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.  Abrechnungsbestimmungen</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.1 Grundsatz</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung der Erdarbeiten erfolgt grundsätzlich mit</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">senkrechten Wänden.</span>
            <br/>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.2 Rohrgrabenbreiten</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Rohrgrabenbreiten für Abwasserleitungen und -kanäle ergibt sich aus den Festlegungen der DIN EN 1610.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unter Beachtung der Mindestgrabenbreiten für verbaute Gräben werden für Rohrleitungen bis DN/OD 300 folgende Grabenbreiten Vertragsbestandteil:</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für den Verbau werden beidseitig jeweils 15 cm in Ansatz gebracht.</span>
            <br/>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabentiefe bis 1,00 m:</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabenbreite: 0,80 m </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabentiefe über 1,00 m bis 1,75 m:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabenbreite: 1,10 m </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">    </span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabentiefe über 1,75 m bis 4,00 m:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabenbreite: 1,20 m</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">   </span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabentiefe über 4,00 m</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabenbreite: 1,30 m</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">     </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">    </span>
            <br/>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.4 Grabentiefen</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Grabentiefe ergibt sich aus UK Leitung, zuzüglich 15 cm untere Bettungsschicht.   </span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.5 Abrechnungs/-tiefen, -dicken</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
           </p>
           <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnungstiefen, -dicken ergeben sich</span>
           </p>
           <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">grundsätzlich, wenn nichts anderes angegeben ist,</span>
           </p>
           <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus den tatsächlichen Maßen der jeweiligen Position,</span>
           </p>
           <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">abzüglich bereits aufgebrochener oder aufgenommener Schichten oder Beläge, also ü</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">blicherweise ab OK Planum.</span>
           </p>
           <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3.  Preisbildung</span>
           </p>
           <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Soweit im Leistungsverzeichnis keine Positionen für die</span>
           </p>
           <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsorgung der anfallenden Abfälle bei Mengen über 1 m³</span>
           </p>
           <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und des Bodenaushubs enthalten sind, gehören Transport,</span>
           </p>
           <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verwertung bzw. Beseitigung der Materialien sowie die</span>
           </p>
           <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">daraus entstehenden Kosten zur vertraglichen Leistung des</span>
           </p>
           <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">AN und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
           </p>
           <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Kosten für die ordnungsgemäße Einbettung von</span>
           </p>
           <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">freigelegten oder eingebauten Kabel, Leitungen und Rohre</span>
           </p>
           <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sind in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren und</span>
           </p>
           <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">werden nicht gesondert vergütet.</span>
           </p>
           <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4.  Separierung nach LAGA Zuordnung und Abfallverzeichnis</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:5.90mm 25.90mm 45.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">   Der Aufwand für das Separieren der Aushubpositionen für                                                 </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden und Abfall, gemäß Auffälligkeiten im Zuge der </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Inaugenscheinnahme, ist in den entsprechenden Positionen </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">kalkulatorisch zu berücksichtigen. </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:5.90mm 25.90mm 45.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">      </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sofern im Leistungsverzeichnis keine weiteren Angaben </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemacht werden, ist bei den Aushubmaterialien </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">grundsätzlich mit einer Materialklasse gem. EBV </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">von BM-0* zu rechnen. </span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt/>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <Remark ID="AAAAAAAAIANNCENI">
       <Description ID="R20250924081812243000092">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Maßnahmen zum Schutz von wasserempfindlichen Böden</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sind die aufgeschlossenen Böden mäßig bis sehr stark wasserempfindlich, sind folgende Vorgaben zu beachten.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es sind </span>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">geeignete Verdichtungsgeräte</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> (statische) vorzuhalten und ggf. einzusetzen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zum Schutz der frostempfindlichen Unterlage ist der Aushub so zu planen, dass innerhalb eines Arbeitstages der Einbau bis zur 1. Lage der Frostschutzschicht, einschließlich Einbau Geokunsstoff, abgeschlossen ist. Der Bauablauf ist so zu planen, dass der Eintrag von Oberflächenwasser in den Aushubbereich so gering wie möglich gehalten wird. </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Lösen der feinkörnigen Böden (Herstellen Sohle für Bodenaustausch oder OK Erplanum) hat mit einem Schneidlöffel zu erfolgen. </span>
           </p>
           <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt/>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIANNDDCA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Abtrag und Aushub</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIANNEBPI">
          <Description ID="R20250924081812245000094">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Soweit im Leistungsverzeichnis keine Positionen für die Entsorgung der anfallenden Abfälle bei Mengen über 1 m3 und des Bodenaushubs enthalten sind, gehören Transport, Verwertung bzw. Beseitigung der Materialien sowie die daraus entstehenden Kosten zur vertraglichen Leistung des AN und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sofern im Leistungsverzeichnis keine weiteren Angaben gemacht werden, ist bei den Materialien grundsätzlich mit einer Materialklasse gem. EBV von BM-0* zu rechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verwertungs- / Entsorgungskosten für Abfälle</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIANNLIJI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Bodenbewegung, Abtrag und Aushub, Vorarbeiten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIANNMHHI" RNoPart="10">
          <Qty>800.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20250924081812283000100">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden bzw. Fels, Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Abtragsbereichen lösen und laden. Entsorgung wird</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">len.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Homogenbereiche gemäß Baugrundgutachten, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sowie bereits verwendete Böden,</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> profilgerecht lösen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zum genehmigten Zwischenlager mit Freigabe nach BImschG</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und nach Wahl des AN fördern und in Haufwerken gem. Angabe AG abladen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Boden lösen*profilger. lösen,</span>
                <br/>
                <span>Zwischenlager*Planum gesondert</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOGPAAA" RNoPart="20">
          <Qty>140.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description ID="R20251007092706487000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Saugbagger mit Bedienung, luftbereift, für den Einsatz im</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bereich von Bestandsbäumen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zum Aufnehmen von Erdreich bzw. sandigen/schluffigen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auffüllungen im Bereich von Wurzeln.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Abtragsbereichen lösen und laden. Entsorgung wird</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gesondert vergütet</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zum genehmigten Zwischenlager mit Freigabe nach BImschG und nach Wahl des AN fördern und in Haufwerken gem. Angabe AG abladen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Saugbagger</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANNOBHI" RNoPart="30">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20250924081812289000101">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wie Position 3.2.10. jedoch für die Ausführung in</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Handarbeit nach gesonderter Abstimmung mit dem AG</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">im Bereich von Wurzeln und/oder Kabel-/Leitungstrassen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Abtragsprofilen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In die Position ist zusätzlich das Laden und Verbringen auf das bereits verwendete Zwischenlager einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsorgung erfolgt gemäß vorhergehender Positionen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Handaushub</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPHAAAA" RNoPart="40">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20250924081812298000102">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wie Position 3.1.10. jedoch</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">kombinierter Hand-/Maschinenaushub</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>kombinierter Hand-/Maschinenaushub</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPHBFPA" RNoPart="50">
          <RefDescr>Ref</RefDescr>
          <Qty>115.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20250924081812302000103">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenaushub für Leitungsgräben und Schachtbauwerke profilgerecht lösen und ausheben, </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsorgung wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Grabentiefe wird abgerechnet ab</span>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Planumshöhe.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden bzw. Fels, Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG sowie bereits verwendete Böden.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabentiefe bis 1,75 m, Grabenbreite für Rohre bis  DN 200,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Überschussmassen aufnehmen, </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zum genehmigten Zwischenlager mit Freigabe nach BImschG</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und nach Wahl des AN fördern und in Hauwerken gem. Angabe AG abladen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse beim Aushub und Einbau des Bodens infolge vorhandener Versorgungsleitungen in der gleichen Leitungstrasse im Längsverlauf und bei Kreuzungen sind mit einzukalkulieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aushub f.Leitungsgr.  ab OF Planum</span>
                <br/>
                <span>Grabentiefe bis 1,75m.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPHDBCI" RNoPart="60">
          <RefDescr>Rep</RefDescr>
          <RefRNo IDRef="AAAAAAAAIAPHBFPA"/>
          <Qty>100.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20250924081812305000104">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wie zuvor, jedoch</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabentiefe über 1,75 m bis 4,50 m.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aushub f.Leitungsgr. ab OF Planum</span>
                <br/>
                <span>Grabentiefe über 1,75 bis 4,50 m.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAPHGFCI">
          <Description ID="R20250924081812310000106">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis Testfeld:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Testfelder dienen zur Überprüfung der Tragfähigkeit des Untergrundes ( Festlegung von Bodenaustausch bzw. zur Bemessung von Geokunsstoffen). </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Testfelder sind im Vorfeld und unmittelbar nach den Aufbruch- / Entsiegelungsarbeiten anzulegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Tragfähigkeit ist mittels Lastplattendruckversuch zu bestimmen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Testfeld herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPHHBOA" RNoPart="70">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812315000107">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Testfeld gem. Anweisung AG bzw. Baugrundgutachter zur Überprüfung der Tragfähigkeit (Verformungsmodul) herstellen, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe b</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">is ca. 60 cm u. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">GOK, bis auf </span>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">planmäßiges Erdplanum</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Planum im Testfeld herstellen, einschließlich verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Statischen Lastplattendruckversuch durchführen und auswerten. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Testfeld verfüllen und verdichten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Testfeld gem. Anweisung AG</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPHILHA" RNoPart="80">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924081812321000108">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Provisorische Bauzeitentwässerung während der Erdarbeiten herstellen inkl. prov. Anschluss an die alten,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehenden Anschlussleitungen der Straßenabläufe</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">anschließen und betreiben.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material nach Wahl des AN, einschließlich Rückbau und Entsorgung. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Prov. Bauzeitentwässerung herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPHKDPI" RNoPart="90">
          <Qty>1900.000</Qty>
          <QU>t</QU>
          <Description ID="R20250924081812324000109">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenaushub auf ein nach BImschG genehmigtes Zwischenlager in getrennten Haufwerken lagernd für abfallrechtliche Deklaration durch AG vorhalten und betreiben. Bis zur Mitteilung der Ergebnisse der Deklarationsanalysen sind </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lagerungszeiträume von bis zu 8 Wochen einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Entsorgung bzw. Verwertung nach Wahl des AN werden über gesonderte Positionen abgerechnet!</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachweis nach Unterlagen des AG führen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Zwischenlager ist durch den AN zu stellen!</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zwischenlagerung Bodenaushub</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAPHOJCI" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Untergrundverbesserung und Planum</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPHPIAI" RNoPart="10">
          <Qty>1600.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20250924081812342000113">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geogitter zur Stabilisierung ungebundener Tragschichten liefern</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und einbauen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geogitter mit stabilisierender Funktion gem. DIN EN ISO 10318 nachgewiesen durch Europäische Technische Bewertung (ETA) und Europäisches Bewertungsdokument (EAD).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gestanztes und gem. FGSV-Merkblatt M Geok E gestrecktes multiaxiales Geogitter aus coextrudiertem dreilagigem Polymerverbund mit hochstehenden Rippen und differenzierter, ungleichförmiger Öffnungsgeometrie (Hexagon, Trapez und Dreieck).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Knotenhöhe: mind 4,5 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Zertifizierung des Herstellers gemäß EN ISO 9001 sowie die Umweltunbedenklichkeit des Produktes gemäß BBodSchV ist nachzuweisen. Die Verlegung erfolgt gemäß</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Verlegeanleitung des Herstellers.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anwendungsbereich:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gesamtes Erdplanum.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Produkteigenschaften</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Knoteneffizienz 100%, </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sechseckabstand 80 mm, +- 10%</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gewicht mind. 340 g/m²</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohstoff: Polypropylen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tensar NX 850 o.glw. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auf hergestelltem Planum verlegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegeanleitung des Herstellers beachten (Überlappung mind. 15 cm).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Geogitter darf nicht direkt befahren werden. Vor Befahrung  ist zunächst das Überschüttmaterial in einer Mindestdicke von ca. 15 cm einzubauen (Vor-Kopf-Einbau) und zu verdichten. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird die Erdplanumsfläche.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Geogitter-Vliesstoffkombination für die Stabilisierung ungebundener</span>
                <br/>
                <span>Tragschichten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAOGBEHI">
          <Description ID="R20250924081812342000114">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis Planum:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Herstellung des Planums (abschnittsweise), sind</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ohne besondere Vergütung entsprechende Schutzmaßnahmen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">durch den  AN vorzusehen. Evtl. erforderliches</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachverdichten wird nicht vergütet. Auf das &#x22;Merkblatt</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">für die Verdichtung des Untergrundes und Unterbaues im</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenbau&#x22; wird verwiesen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Planum</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOGCBFI" RNoPart="20">
          <Qty>2000.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20250924081812347000115">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Planum herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verformungsmodul Ev2 &#x3e;=  45 MPa.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Planum herstellen</span>
                <br/>
                <span>Abweichung +-2 cm*Verf.  45 MPa</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOGDJII" RNoPart="30">
          <Qty>1000.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20250924081812350000116">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterlage nachverdichte in Teilbereichen..</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verformungsmodul Ev</span>
               <span style="font-family:Arial;vertical-align:-4;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"></span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> 45 MPa.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung ausdrücklich nur auf Veranlassung des AG.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor Weiterbau ist der entsprechende Nachweis vorzulegen!</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterlage nachverdichten, nur Anweis. AG, 45 MPa</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOGFEFI" RNoPart="4">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Entsorgung Boden; Haufwerke</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOGGDDA" RNoPart="10">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924081812361000118">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Konzept zur ordnungsgemäßen Verwertung und Entsorgung der anfallenden Abfälle vor Baubeginn dem AG liefern (in Zusammenarbeit mit einem Entsorgungsfachbetrieb), Bodenmanagement führen. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufwandspauschale für z. B. Abstimmungen im</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusammenhang mit der Verwertung und Entsorgung, Erdmassenlagerung, -transport, etc. vor und während der Baumaßnahme. Abstimmung mit dem Probenehmer des AG führen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ebenfalls ist die Dokumentation der einzelnen Haufwerke mit dieser Position abgegolten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Haufwerksgröße bis ca. 250  m3.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Entsorgungskonzept/Bodenmanagement Abfälle</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOGHMNI" RNoPart="20">
          <RefDescr>Ref</RefDescr>
          <Qty>770.000</Qty>
          <QU>t</QU>
          <Description ID="R20250924081812365000119">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenaushub, auf Zwischenlager lagernd fachgerecht wiederverwerten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umwelttechnische Einstufung gemäß EBV</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Materialklasse:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">BM-0</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Vorfeld wurde eine abfallrechtliche Deklaration gemäß LAGA in Verbindung mit den Ergänzungsparametern der DepV erstellt. </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zuordnungsklasse:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Z0 DK0</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiederverwertung/Entsorgung nach Wahl des AN.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gebühren der Wiederverwertung/Abfallentsorgung, sowie der Aufwand für das erneute Laden auf dem Zwischenlager und den Transport zur Verwertungs-/Entsorgungsstelle sind einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachweis nach Unterlagen des AG führen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bodenaushub, zwischenlagernd, verwerten, BM-0</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOGLBFA" RNoPart="30">
          <RefDescr>Rep</RefDescr>
          <RefRNo IDRef="AAAAAAAAIAOGHMNI"/>
          <Qty>1130.000</Qty>
          <QU>t</QU>
          <Description ID="R20250924081812383000121">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wie vor, jedoch</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umwelttechnische Einstufung gemäß EBV</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Materialklasse:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x3e;</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">BM-F3</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Vorfeld wurde eine abfallrechtliche Deklaration gemäß LAGA in Verbindung mit den Ergänzungsparametern der DepV erstellt. </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zuordnungsklasse:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Z2 DK1</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bodenaushub, zwischenlagernd, verwerten, &#x3e;BM-F3</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAPGBAAA" RNoPart="5">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>KMU</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAPGEAAA">
          <Description ID="R20260209093801702000004">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die nachfolgende Position beschreibt die Überprüfung/Freilegung der durch IBH Weimar genannten Verdachtspunkte. Die Koordinaten der 39 aufgezeigten Anomalien sind aus den Unterlagen des AG zu entnehmen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Erdarbeiten sind mit geeigneten Maschinen, Geräten, -führer nach den Vorgaben der fachkundigen Person (Befähigungsscheininhaber nach §20 SprengG) durchzuführen. Die Organisation und Koordination der Arbeiten sind Sache des Auftragnehmers.  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsprechendes ist bei der nachfolgenden Position einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPGCAMA" RNoPart="10">
          <Qty>25.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description ID="R20260209093729393000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche Erdarbeiten zur Überprüfung der 39 Anomalien </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit notwendigem Gerät und Personal nach Anweisungen der hierfür fachkundigen Person durchführen. Die Anomalien und die entsprechenden Daten (Koordinaten, Tiefen; etc.) sind in den Unterlagen des AG zu entnehmen. Gegenfalls erforderliche Handschachtung im Bereich von Wurzeln, Kabeln und Leitungen ist einzukalkulieren. Die Arbeiten sind im jeweiligen Bauabschnitt auszuführen.   </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Kopflöcher sind nach dem Abschluss der Arbeiten mit einem geeigneten Material nach Wahl des AN zu verfüllen und verdichten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Überprüfung der 39 Anomalien</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPGDAAA" RNoPart="20">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260209093745284000003">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Suchgraben herstellen. Aushub</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nach Abtragsprofilen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden-/Felsklasse &#x27;= Homogenbereiche gemäß Unterlagen des </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">AG.&#x27;</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabentiefe &#x27;bis 1,00m &#x27;</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbau &#x27;nach Wahl AN und Wasserhaltung sind </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einzukalkulieren. Offene Wasserhaltung bis zu einer </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pumpenleistung von 10m3 Fördermenge mal 5 m Förderhöhe </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">je Stunde und Haltung ausführen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung in maschinell unterstützter Handarbeit bzw. zur </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Freilegung von Kabeln und Leitungen o.ä. in reiner Handarbeit </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung der Leistung nur auf Anordnung des AG und in </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Absprache mit der örtlichen Bauüberwachung&#x27;</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gelagerten Boden einbauen und verdichten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Suchgraben herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAPGGCII" RNoPart="6">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Oberboden</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPGHDLA" RNoPart="10">
          <Qty>45.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260211092718188000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberboden (gesiebt)  im Bereich des unteren Gehweges als Bankett und Böschung (siehe Ausbauquerschnittfür) liefern und profilgerecht auftragen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anforderung entspr. DIN 18915</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auftragsdicke im Mittel ca. 30cm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite ca. 1,00m</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Oberboden gesiebt,  liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAPGJCOA" RNoPart="7">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Geozellen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPGPAAA" RNoPart="10">
          <Qty>400.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260302100750360000005">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Open Sans;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wurzelschutzlage aus einem wasserdurchlässigen, und thermisch verfestigten Faservliesstoff mit den folgenden Eigenschaften liefern und einbauen. </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Open Sans;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Überlappung 50cm.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Open Sans;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Open Sans;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anwendungsbereich: Parkplätze und Plateaus</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Open Sans;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eigenschaften </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Open Sans;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: thermisch verfestigtes PP/PE Kernmantelfaser Vliesstoff </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Open Sans;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flächengewicht: 260 g/m² </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Open Sans;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zugfestigkeit: 18 kN/m (EN ISO 10319) </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Open Sans;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dehnung: 30 % (EN ISO 10319) </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Open Sans;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stärke: 1,20 mm </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Open Sans;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stempeldurchdrückkraft: 3.250 N (EN ISO 12236) </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Open Sans;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wasserdurchlässigkeit: 55 l/m²s (EN ISO 11058) </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Open Sans;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Öffnungsweite: 100 μm (EN ISO 12956) </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Open Sans;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">weitere Eigenschaften: dauerbeständig, UV stabil, ohne Umweltauswirkungen auf den Boden und das Grundwasser </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Open Sans;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rollengröße: 2,25 x 25m </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Open Sans Light;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Schnitte und Überlappungen sind einzukalkulieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wurzelschutzlage aus einem wasserdurchlässigen, und thermisch verfestigten Faservliesstoff mit den folgenden Eigenschaften liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPGKDLA" RNoPart="20">
          <Qty>400.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260302094715297000003">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zelleinfassendes System aus dreidimensionalen, flexiblen Wabeneinheiten, bestehend aus UV-stabilisierten, hochfesten Polypropylen- Neumaterial- Fasern, intensiv mechanisch und thermisch verfestigt, langzeitbeständig, vollflächig durchlässig für Wasser, Nährstoffe und Luft als Wurzelbrücke zum Schutz von darunter liegenden Baumwurzeln als Tragschicht mit geringer Aufbauhöhe gemäß Einbauempfehlung des Herstellers einbauen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Verlegen, Verfüllen (FSS 0/32 liefern und einbauen,Stärke wie Höhe der Wabeneinheit (20cm), </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.)</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, Verdichten und Schneiden/Kürzen der Wabeneinheiten  und alle sonstigen notwendigen Arbeiten und Erschwenisse sind in diese Position einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Open Sans;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anwendungsbereich: Parkplätze und Plateaus</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Eigenschaften </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zell-Nenn-Durchmesser: 220mm </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zell-Länge: 275mm </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zell-Breite: 230mm </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zell-Höhe: 200mm </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zellen pro m²: 30 </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zugfestigkeit: ≥ 22 kN/m (EN ISO 10319) </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Festigkeit Zellverbindung: ≥ 9kN/m </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dehnung: 30% (EN ISO 10319) </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stempeldurchdrückkraft: 4.300N (EN ISO12236) </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wasserdurchlässigkeit: 20 l/m²s (EN ISO 11058) </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Zell-Wabeneinheit: 3,0m </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge Zell-Wabeneinhei: 6,0m </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-11pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wurzelbrücke mit Geozellen aus vollflächig wasserdurchlässigem Geotextil herstellen.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPGMEAA" RNoPart="30">
          <Qty>400.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260302095126257000004">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Open Sans Light;font-weight:bold;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Filterstabiles Geotextil als Trennlage auf den vorbereiteten Geozellen Unterbau mit 50cm seitlicher Überlappung nach Einbauempfehlung des Herstellers liefern und verlegen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anwendungsbereich: Parkplätze und Plateaus</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Eigenschaften</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">thermisch flach verfestigtes PP/PE Kernmantelfaser  Geotextil </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Zugfestigkeit: 8 kN/m (EN ISO 10319)</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Dehnung: 30 % (EN ISO 10319)</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Stärke: 0.72 mm</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Stempeldurchdrückkraft: 2.750 N (EN ISO 12236)</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Wasserdurchlässigkeit:100 l/m²s (EN ISO 11058)</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:justify;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Öffnungsweite: 150 µm (EN ISO 12956)</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">weitere Eigenschaften:       </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">hohe mechanische Festigkeit, dauerbeständige Filterwirkung, UV stabil, ohne Umweltauswirkungen auf den Boden und das Grundwasser</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Schnitte und Überlappungen sind einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Filterstabiles Geotextil als Trennlage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIANOAAAA" RNoPart="4">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Verbauarbeiten DIN 18303</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIANOAOOA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Verbauarbeiten DIN 18303</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIANOBNLI" RNoPart="10">
          <Qty>400.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20250924081812401000124">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbau für Leitungsgraben und Schachtbauwerke nach</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">statischen und konstruktiven Erfordernissen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach verbauter Fläche bis 5 cm über</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geländeoberfläche. (Sparverbau wird nicht vergütet).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbau für Leitungsgräben und zugehörige Baugruben.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Art des Verbaues nach Wahl des AN.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verbau für Leitungsgräben u. Schächte</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIANPAAAA" RNoPart="5">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Entwässerungskanalarbeiten DIN 18306</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <Remark ID="AAAAAAAAIANPAOOA">
       <Description ID="R20250924081812406000126">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für alle durch die Stadtentwässerung Kaiserslautern</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">beizustellenden Einbauteile (z.B. Schachtabdeckungen)</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ist zu berücksichtigen das mind. 2 Wochen vor dem geplanten Einbautermin die Meldung an die Stadtentwässerung erfolgen muss.</span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>Hinweis: Terminliche Abstimmung</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <Remark ID="AAAAAAAAIANPBMAI">
       <Description ID="R20250924081812406000127">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Vorbemerkungen</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.   </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis für das Heben, Senken und Erneuern von</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      Schachtabdeckungen sowie Straßenabläufen</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.1 </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Ausgleich von der alten zur neuen Straßenhöhe mus mit</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      genormten Ausgleichsringen erfolgen. Beträgt der Abstand</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      von OK Konus bis OK Schachtabdeckung weniger als </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      0,50 m, so sind hierfür Ausgleichsringe vorzusehen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      Beträgt die Differenz mehr als 0,50 m, so ist hierfür ein</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      Schachtring unterhalb dem Konus einzubauen. </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      Die Steigeisen sind entsprechend zu ändern.</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.2</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Bei bestehenden Ortbetonschächten mit einem Schachthals</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      von d = 700 mm muß als Übergang zu einer d = 625 mm</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      Abdeckung ein konischer Ausgleichsring von d = 625/700 mm</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      aufgesetzt werden, ggf. muss der Schachthals um die Höh des</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      konischen Ausgleichringes angebrochen werden. Konische</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      Ausgleichsringe stellt der AG und können vom Betriebshof der</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      Stadtentwässerung bezogen werden.</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.3</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Zwischen den einzelnen Ausgleichsringen muss eine</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      Mörtelfuge aus Rheinsand und Zement MV = 1:3 sein.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      Mauermörtel ist nicht zulässig.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      Lose Ausgleichringe sind aufzunehmen und neu in</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      Rheinsandmörtel zu versetzen.</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.4</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Die Fuge zwischen Ausgleichsring und Straßenablauf bzw.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      Schachtabdeckung muss aus einem speziell hierfür</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      entwickelten Fertigmörtel z.B. &#x22;Thoro ML&#x22; oder gleichwertig</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      sein. Ein Unterstopfen mit Gesteinsbrocken, Plattenresten, </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      Holzkeilen und dgl. ist unzulässig und muss in jedem</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      Falle wieder entfernt werden.</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.5</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Bei Schachtabdeckungen, die mittels Kanalringheber o.ä.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      nachreguliert werden, sind die Fugen mit einem</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      Untergießmörtel &#x22;Sitius&#x22; oder gleichwertigem Material</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      auszugießen. Das Ausstopfen der Fugen mit anderem Mörtel</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      ist unzulässig und muss wieder entfernt werden.</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.6 </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ändert sich die Straßenhöhe um mehr als 25 cm, sind die</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      Steigeisen anzupassen. Die Steigeisen müssen einbetoniert</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      werden, angeschraubte Steigeisen sind nicht zulässig.</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.7</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Die Schächte müssen nach Beendigung der Arbeiten in ihren</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      früheren Zustand versetzt werden. Mörtel oder Betonreste</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      sowie Straßenbaustoffe, die in die Schächte gefallen sind,</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      müssen entfernt  werden.</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.8</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Bei dem Einbau von Straßenabläufen ist darauf zu achten,</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      dass 1 Auflagering eingebaut wird. Die zur</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      Verwendung kommenden Aufsätze der Straßenabläufe</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      müssen mit Schlitzen für Bauzeitenentwässerung versehen</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">      sein.</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  Rohrauflager, Einbettung der Rohrleitung Für die Herstellung</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">     des Rohrauflagers sowie die Einbettung der Rohrleitung darf</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">     nur steinfreier, verdichtungsfähiger Boden der Klasse V1 mit</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">     einem Größtkorn von 20 mm verwendet werden; der Sand-</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">     anteil muss überwiegen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.  Beim Anschluss von Abläufen an das bestehende Kanalnetz ist                         </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">    durch Funktionsprüfungen sicherzustellen, dass auch an die</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">    richtige Leitung angeschlossen wird.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt/>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <Remark ID="AAAAAAAAIANPDAAA">
       <Description ID="R20250924081812407000128">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Anbohren von bestehenden Schächten und Hauptsammlern einschließlich dem Setzten von Anschlussstutzen erfolgt durch die Stadtentwässerung der Stadt Kaiserslautern auf Rechnung des Auftraggebers (AG). Dem Auftragnehmer (AN) obliegt die Pflicht, spätestens 48 Stunden vor den geplanten Anschlussarbeiten, dieses der Stadtentwässerung anzuzeigen (Anspechpartner: Herr Sperber, Telefon: 0631 3723-132).</span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>Anbohren von Schächten und Hauptsammlern</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIANPDNBA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Leitungen und Formstücke  PVC / hart</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIANPELOI">
          <Description ID="R20250924081812408000130">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Richtlinien und Anforderungen an Kanal</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ergänzend zu VOB DIN 18306 sind Entwässerungskanäle und -leitungen sind nach DIN EN 1610 in Verbindung mit dem DWA-Arbeitsblatt A 139  (Einbau und Prüfungen von Abwasserleitungen und -kanälen) auszuführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Richtlinien und Anforderungen an Kanal</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIANPFJAI" RNoPart="10">
          <RefDescr>Ref</RefDescr>
          <Qty>70.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081812418000131">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr SN16, DN/OD 160,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wandverstärkt, SLW 60,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kennzeichnung: Regenwasser; Farbe: blau</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohr aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Ringsteifigkeit nach ISO 9969 mindestens 16 kN/m², in Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit erhöhter Wanddicke, glattwandig, mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.1-309, E-Modul Kurzzeit = 3000 N/mm² bzw. Langzeit = 1500 N/mm², inklusive der für die fachgerechte Verlegung erforderlichen Doppelmuffen mit innen liegendem Steg und zwei fest eingelegten, gemäß DIN EN 681-2 WH ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern und verlegen.</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Überdeckung; 0,5 m  5,0 m, Einbaubed. u. Bodenkennwerte</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 1610 u. Regelstatik.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Rohre sind von Schmutz und Sand zu säubern und nach</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Angabe der Bauleitung im vorgeschriebenen Gefälle zu</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verlegen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung entsprechend DIN EN 1610 einschließlich</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verdichten der Grabensohle, Rohrauflager auf Sand.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verfüllen der Leitungszone mit geeignetem steinfreien</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sand nach DIN EN 1610, einschließlich verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Inklusive erforderlicher Rohrschnitte.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr SN16, DN/OD 160,</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANPHFPI" RNoPart="20">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812425000132">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss der Entwässerungsleitungen an bestehende Leitungen und Stutzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschluss an bestehende Leitungen u. Stutzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIANPIPII">
          <Description ID="R20250924081812426000133">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-style:italic;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Formstücke sind systemgleich zum Rohr zu liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis Formstücke</span>
                <br/>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIANPJLHI" RNoPart="30">
          <RefDescr>Rep</RefDescr>
          <RefRNo IDRef="AAAAAAAAIANPFJAI"/>
          <Qty>90.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description ID="R20250924081812434000134">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bögen inkl. Dichtungen als Zulage,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bögen 15 Grad bis 45 Grad.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Formstücke - Bögen DN/OD 160</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANPLGDA" RNoPart="40">
          <RefDescr>Rep</RefDescr>
          <RefRNo IDRef="AAAAAAAAIANPFJAI"/>
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description ID="R20250924081812439000135">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abzweig 160/160, 45° inkl. Dichtungen als Zulage.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Formstücke - Abzweige DN/OD 160</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIANPNBKI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Formteile für Entwässerungsanlagen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIANPOAIA" RNoPart="10">
          <RefDescr>Ref</RefDescr>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812447000137">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenablauf aus Betonfertigteilen </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(normaler Einbau) nach DIN 4052 mit Aufsatz.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erdarbeiten sowie ggf. erforderlicher Verbau werden nicht gesondert vergütet.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugen zwischen Betonfertigteilen mit Mörtel MG III, DIN 1053,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fuge unter Aufsatz mit Spezialmörtel &#x22;Thoro ML&#x22;</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">oder gleichwertig, dicht füllen und glatt streichen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufsatz für Straßenablauf nach DIN EN 124,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klasse D 400, </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Form: </span>
               <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Owner">
                <ComplCaption/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;Pultform&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, Bauhöhe 140 mm, Stichmaß 25 mm,, Rahmenaußenmaße 305 x 520 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">geeignet für Fußgänger - und Straßenbereich</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit multifunktionalem Doppelscharnier, Rahmen aus Gusseisen, hochziehbar mit Eimerauflage mit dämpfender Einlage,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit vorgeformten, bei Bedarf ausschlagbaren Bauzeitenentwässerungen, </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rost aus Gusseisen mit vier schraublosen und verkehrssicheren</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rost nach Lösen der Arretierungen herausnehmbar, </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zweiseitig ca. 110° aufklappbar, Rost nach dem Aufklappen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nicht herausnehmbar.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verzinkter Eimer DIN 4052, Form  C3,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden Form 1a mit Abfluss im Boden, </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschl. Anschluss-Stück DN160 (PVC) Steckmuffendichtelement.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schaftkonus 11, </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schaft 6a</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden 1a,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 Auflagering Form 10b .</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auflager aus Beton C 12/15,10 cm dick, herstellen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Straßenabl., Fahrbahn, normaler Einbau, Pultform</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOHAAAA" RNoPart="20">
          <RefDescr>Rep</RefDescr>
          <RefRNo IDRef="AAAAAAAAIANPOAIA"/>
          <Qty>11.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812452000138">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wie zuvor, jedoch</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenablauf aus Betonfertigteilen (niederer Einbau) </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verzinkter Eimer DIN 4052, Form D1,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden Form 1a mit Abfluss im Boden, </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschl.Anschluss-Stück DN160 (PVC) Steckmuffendichtelement.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schaftkonus 11.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 Auflagering Form 10b .</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auflager aus Beton C 12/15,10 cm dick, herstellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort: Im Bereich von Kabel- und Leitungen infolge von abgeminderter Einbauhöhe.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Straßenabl., Fahrbahn, niederer Einbau, Pultform</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOHBJKA" RNoPart="30">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812459000139">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhenmäßiges Angleichen Straßenablauf in Anbindung an die </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nebenstraßen. Aufsatz Typ II freilegen und entsprechend an die neue planmäßige Höhe anpassen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufbrucharbeiten zum Freilegen des Aufsatzes ausführen. Einschließlich erforderlicher Distanzstücke.</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="21" Kind="Owner">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umgebende Fläche </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;Natursteinrinne und Asphalt&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufsatz höher oder tiefer setzen bis 5 cm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fuge unter Aufsatz mit Spezialmörtel &#x22;Thoro ML&#x22;</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">oder gleichwertig, dicht füllen und glatt streichen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugen zwischen Betonfertigteilen mit Mörtel MG III, DIN 1053.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aufsatz für Straßenablauf anpassen</span>
                <br/>
                <span>Höher , tiefer bis 5 cm</span>
                <br/>
                <span>Distanzst.+Mörtel</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOHDGHI" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Schächte</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAOHEFFA">
          <Description ID="R20250924081812462000141">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diese Leistungen sind direkt mit der STE abzurechnen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>STE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJKHANI" RNoPart="10">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260420063000268000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernis infolge Einbauten. Erschwernis beim Aufnehmen und Herstellen des kompletten Straßenoberbaus sowie Bodenaustausch.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauten in Fahrbahn/Asphaltbefestigung/Rinne/Bordsteine</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauten = Schächte/Schachtabdeckungen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">in Vollausbaubereichen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vergütung erfolgt einmalig je Einbauteil für</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">alle Leistungen und alle Schichten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Erschwerniszulage infolge Einbauten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOHFBHI" RNoPart="20">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812468000142">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung inkl. Rahmen und Schmutzfänger ausbauen, und aufnehmen. Beschädigte oder rückzubauende Ausgleichsringe (Fertigteil oder Ortbeton) aufnehmen. Einbau der Ausgleichsringe wird gesondert vergütet. Schachtöffnung durch geeignete Abdeckung absichern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Restliches Aufbruch- und Abbruchgut aufnehmen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schachtabbdeckung ausbauen und aufnehmen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOHGLMI" RNoPart="30">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812475000143">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auflagering (AR-V) DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 liefern und einbauen, Bauhöhe 60 mm bis 100 mm, Innendurchmesser 625 mm, Fugendichtung mit Dichtring aus Elastomeren DIN EN 681-1, verschiebesicher. Belastungsklasse D 400.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugen zwischen Betonfertigteilen mit Mörtel MG III, DIN 1053,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fuge unter Aufsatz mit Spezialmörtel &#x22;Thoro ML&#x22;</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">oder gleichwertig, dicht füllen und glatt streichen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Auflagering Betonfertigteil liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOHIGFI" RNoPart="40">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812480000144">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einwalzbare Schachtabdeckungen mit Rahmen und Schmutzfänger, System Bituplan am Lager der Stadtentwässerung Kaiserslautern laden, zur Baustelle transportieren und zwischenlagern. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckungen auf planmäßige Höhe einbauen, einschließlich Anpassungen gemäß Baufortschritt.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Einwalzbare Schachtabdeckungen, von  Lager StE abholen, lagern, einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOHODJA" RNoPart="4">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Form- und Einbauteile anpassen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAJKGDJI">
          <Description ID="R20251203094013933000009">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diese Leistungen sind direkt mit der SWK abzurechnen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>SWK</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJKJAAA" RNoPart="10">
          <Qty>19.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260420063038795000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernis infolge Einbauten. Erschwernis beim Aufnehmen und Herstellen des kompletten Straßenoberbaus sowie</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenaustausch.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauten in Gehweg/Parkplätzen aus Pflasterbefestigung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bzw. im Bordstein- und Rinnenband als auch in Fahrbahn/Gehweg aus Asphaltbefestigung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauten = Hydranten und Schieberkappen, feststehend und einwalzbar</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(Hausanschluss- und Streckenschieber) in Vollausbaubereichen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vergütung erfolgt einmalig je Einbauteil für</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">alle Leistungen und alle Schichten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Erschwerniszulage infolge Einbauten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJKAPOI" RNoPart="20">
          <Qty>19.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251203093916844000006">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hydranten-, Schieberkappen freilegen und ausbauen auf aufnehmen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erdarbeiten werden gesondert vergütet. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufbruch von Straßenbefestigung wird gesondert vergütet.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Teil = Kappe mit Tragplatte.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Restliche Teile der Verwertung nach Wahl des AN </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zuführen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hydranten-, Schieberkappen ausbauen u, aufnehmen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJKCLKI" RNoPart="30">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251203093916848000007">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fernwärme-,Hydranten-,</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schieberkappe[ eckig ] (Hausanschluss und Streckenschieber) mit Deckel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">im Lager der SWK laden, fachgerecht einbauen und auf planmäßige Höhe setzen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauteil in Pflasterfläche.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hydranten-. Schieberkappe, Pflaster, Lager SWK</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJKEHFI" RNoPart="40">
          <Qty>13.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251203093916851000008">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fernwärme-,Hydranten-,</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schieberkappe[ rund] (Hausanschluss und Streckenschieber) mit Deckel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einwalzbar, im Lager der SWK laden, fachgerecht einbauen und auf planmäßige Höhe setzen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">in Asphaltflächen einbauen </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf jeweilige, planmäßige Höhe anpassen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltfläche bestehend aus Asphalttrag- und Deckschicht.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschließen und Verdichten der umgrenzenden Flächen mit geeignetem Asphalt </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hydranten-, Schieberkappe Asphalt, einwalzbar, Lager SWK</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOAAAAA" RNoPart="6">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Verkehrswegebauarbeiten,</span>
       <br/>
       <span>Oberbauschichten ohne</span>
       <br/>
       <span>Bindemittel DIN 18315</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <Remark ID="AAAAAAAAIAOAAOOA">
       <Description ID="R20250924081812486000146">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Einbaumengen aller Schichten ohne Bindemittel</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sind, sofern nicht anders beschrieben, für den Materialnachweis durch Wiegescheine den Rechnungen beizulegen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eignungsnachweise und Materialprüfberichte sind vor dem Einbau vorzulegen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse beim Anarbeiten der Schichten ohne Bindemittel im Bereich der Borde, Rinnen, Einbauteile (Schieber, Hydranten, Schachtabdeckungen) oder dergleichen sind einzukalkulieren. Entsprechendes ist bei der Kalkulation zu</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">berücksichtigen.</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse infolge mehrerer Arbeitsabläufe bzw.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-abschnitte sind zu beachten und einzukalkulieren.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsprechendes ist bei der Kalkulation zu</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">berücksichtigen.</span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt/>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOAHGGI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Frostschutzschichten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAOAIFEA">
          <Description ID="R20250924081812511000152">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse beim Einbau der Frostschutzschichten unter Bordanlagen und Rinnen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die maximale Abweichung der Ebenheit im Bereich der  Pflasterflächen beträgt 10 mm. Gemessen wird die Ebenheit mit einer 4m-Richtlatte und einem Messkeil.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJLBAAA" RNoPart="10">
          <Qty>135.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20260129090506353000002">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sauberkeitsschicht / </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Frostschutzschicht einlagig herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Fahrbahnbereich , unter dem vollgebundenen Oberbau.als auch unter dem Treppenweg, siehe Lageplan..</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch 0/32.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verformungsmodul EV</span>
               <span style="font-family:Arial;vertical-align:-4;font-size:8pt;Color:rgb(0,0,0);">2</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> auf der Oberfläche mind. 80 MPa.</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="41" Kind="Owner">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaudicke </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;10 cm &#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sauberkeitsschicht/Frostschutzschicht 0/32, Bk 1,0 - Mischfläche,1-lagig</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOAPCFA" RNoPart="20">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20260129081559196000001">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Frostschutzschicht einlagig herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In Mischflächen der Belastungsklasse 1,0.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch 0/32.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verformungsmodul EV</span>
               <span style="font-family:Arial;vertical-align:-4;font-size:8pt;Color:rgb(0,0,0);">2</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> auf der Oberfläche mind. 150 MPa.</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="41" Kind="Owner">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaudicke </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;16 cm &#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Frostschutzschicht 0/32, Bk 1,0 - Mischfläche,1-lagig</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOAJCMI" RNoPart="30">
          <Qty>415.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20250924081812522000153">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Frostschutzschicht einlagig herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In Mischflächen der Belastungsklasse 0,3.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch 0/32.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verformungsmodul EV</span>
               <span style="font-family:Arial;vertical-align:-4;font-size:8pt;Color:rgb(0,0,0);">2</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> auf der Oberfläche mind. 80 MPa.</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="41" Kind="Owner">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaudicke </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;28 cm &#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Frostschutzschicht 0/32, Bk 0,3 - Mischfläche,1-lagig</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOAKNJI" RNoPart="40">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20250924081812524000154">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Frostschutzschicht zweilagig herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In Mischflächen der Belastungsklasse 1,8.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch 0/32.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verformungsmodul EV</span>
               <span style="font-family:Arial;vertical-align:-4;font-size:8pt;Color:rgb(0,0,0);">2</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> auf der Oberfläche mind. 120 MPa.</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="41" Kind="Owner">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaudicke </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;36 cm &#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Wiegescheinen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Frostschutzschicht 0/32, Bk 1,8 - Mischfläche, 2-lagig</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAJLCHGI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Schottertragschichten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJLDIDA" RNoPart="10">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20260205105443453000013">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schottertragschicht einlagig herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In Mischflächen der Belastungsklasse 1,0.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch 0/32.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verformungsmodul EV</span>
               <span style="font-family:Arial;vertical-align:-4;font-size:8pt;Color:rgb(0,0,0);">2</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> auf der Oberfläche mind. 150 MPa.</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="41" Kind="Owner">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaudicke </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;20 cm &#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schottertragschicht 0/32, Bk 1,0 - Mischfläche,1-lagig</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOBAAAA" RNoPart="7">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Verkehrswegebauarbeiten,</span>
       <br/>
       <span>Oberbauschichten aus Asphalt DIN 18317</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <Remark ID="AAAAAAAAIAOBAOOA">
       <Description ID="R20250924081812534000157">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Einbaumengen aller Oberbauschichten aus Asphalt</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ist für den Materialnachweis durch Wiegescheine</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">den Rechnungen beizulegen (Soll-/Ist-Nachweis).</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eignungsnachweise und Materialprüfberichte sind vor dem Einbau vorzulegen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse beim Anarbeiten der Asphaltschichten im</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bereich der Borde, Rinnen, Einbauteile (Schieber, Hydranten, Schachtabdeckungen) oder dergleichen sind einzukalkulieren. Entsprechendes ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse infolge mehrerer Arbeitsabläufe bzw. -abschnitte sind zu beachten und einzukalkulieren. Auf eine normgerechte Nahtausbildung ist zu achten. Die verschiedenen Entwässerungssysteme der Fahrbahn (seitliche Rinnen, Mittelrinne) und die dadurch sich ergebenden, verschiedenen Breiten der Asphaltflächen sind zu beachten. Entsprechendes ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt/>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOBBNCI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Tragschichten aus Asphaltbeton</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOBCMAA" RNoPart="10">
          <Qty>415.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20250924081812550000159">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">AC 32 T N zweilagig herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaumenge 650 kg/m²</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="21" Kind="Owner">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In Verkehrsflächen </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bindemittel = Bitumen 50/70.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Mehraufwand und der erforderliche Handeinbau für den Einbau und die Verdichtung in für Fertiger unzugänglichen Flächen (Ausrundungen, Zwickel, Anschlüssen, Übergängen zum Bestand o.ä.) ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Asphalttragschicht aus AC 32 T N herstellen, zweilagig</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOBGCOI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Deckschichten aus Asphaltbeton</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOBHBMI" RNoPart="10">
          <Qty>64.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20250924081812565000162">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">AC 11 D N herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaumenge: 85 kg/m²</span>
               <br/>
               <Text>
                <p>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In Verkehrsflächen </span>
                </p>
               </Text>
              </p>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bindemittel = Bitumen 50/70</span>
              </p>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kategorie C 90/1 mit einem mind 20 M.-%igen Anteil zugelassener Aufhellungsgesteine aus</span>
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Quarzit oder mind 30 M.-%igen Anteil an alpiner Moräne</span>
              </p>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bezogen auf das gesamte Gesteinskörnungsgemisch</span>
              </p>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Mehraufwand und der erforderliche Handeinbau für den Einbau und die Verdichtung in für Fertiger unzugänglichen Flächen (Ausrundungen, Zwickel, Anschlüssen, Übergängen an Bestand ‑ o.ä.) ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Asphaltdeckschicht aus AC 11 D N  herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOBKKJI" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Besondere Maßnahmen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOBLJHI" RNoPart="10">
          <Qty>620.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20250924081812578000165">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterlage staubfrei reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterlage = Asphaltbefestigung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterlage reinigen</span>
                <br/>
                <span>Asphaltbef.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOBNBPI" RNoPart="20">
          <Qty>620.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20250924081812586000166">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aufsprühen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In Angleichungsbereichen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterlage = Asphaltbefestigung.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bindemittel = C40B5-S.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bindemittelmenge = 300 g/m2.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor Einbau der Asphaltdeckschicht.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Unterlage ist vor dem Aufbringen der Bitumenemulsion zu reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bitumenemulsion aufsprühen</span>
                <br/>
                <span>Bk1,0</span>
                <br/>
                <span>C40B5-S *Menge 300 g/m2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOBOMKI" RNoPart="30">
          <Qty>620.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20250924081812595000167">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abstreukörnung durchführen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeckschicht.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abstreumenge = 1 kg/m2.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Maschinell abstreuen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abstumpfungsmaßnahme durchführen</span>
                <br/>
                <span>LFK 1/3*Gestein wie Aufh.</span>
                <br/>
                <span>Menge 1 kg/m2*Maschinell</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOIAHJI" RNoPart="40">
          <Qty>480.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081812603000168">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fuge in Asphaltschicht nachträglich mit zwangsgeführtem</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugenschneider herstellen, ausräumen und jeglichen Schmutz (Schneidschlamm, etc.) entfernen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung in der Deckschicht als Längs- und Querfuge, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 35 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fuge herstellen, ausräumen in der Asphaltdeckschicht</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOIBPOA" RNoPart="50">
          <Qty>480.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081812607000169">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fuge in Asphaltschicht, Fugenspalt säubern und</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">trocknen, Fugenwandung vollflächig mit Voranstrichmittel</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vorbehandeln (Trockenzeit beachten), Fugenraum mit kraftstoffresistenter Bitumenvergussmasse TL Fug-StB</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">füllen, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 35 mm und</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">abstreuen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeckschicht.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fuge füllen Bit.-vergussmasse B 10mm T 35mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOIHAAA" RNoPart="60">
          <Qty>620.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20250924083711487000313">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und der Verwer-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">tung nach Wahl des AN zuführen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verkehrsfläche kehren</span>
                <br/>
                <span>Walzasphalt*VSM durchf.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOCAAAA" RNoPart="8">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Verkehrswegebauarbeiten, Pflasterdecken und</span>
       <br/>
       <span>Plattenbeläge in ungebundener Ausführung, Einfassungen</span>
       <br/>
       <span>DIN 18318</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <Remark ID="AAAAAAAAIAOCAOOA">
       <Description ID="R20250924081812621000172">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Vorbemerkungen</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erhöhter Witterungswiderstand</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für alle genormten Betonprodukte wird ein erhöhter Frost-Tausalz-Widerstand gefordert.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Masseverlus</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">t nach Frost-Tausalz-Prüfung </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x3c; = 0,15 kg/m²</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">,</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> ansonsten Güteeigenschaften wie DIN EN.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsprechende Erklärungen des Herstellers sind dem AG vor Einbau vorzulegen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Randeinfassungen mit vorgelagerten Entwässerungsrinnen sind die dazugehörigen Rückenstützen und Fundamente in einem Arbeitsgang herzustellen!</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Fundamente und Betonrückenstützen sind senkrecht und mit Schalung herzustellen!</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die erforderlichen Erdarbeiten (Mehraushub) zur</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellung der Randeinfassungen sowie das Abschalen des Betons für Fundamente, Rückenstützen und Unterbeton für die Borde und Rinnen einschl. Betonbettung wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bewegungsfugen für Einfassungen</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dehnscheiben aus Neukautschuk-Recycling-Material;</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vulkanisiert NR/SBR Kautschuk; Dickte 1,2 kg/dm3;</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe schwarz; Shore-A-Härte 53 +/- 10;</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">kein Gummigranulat; fest eingepresst im Abstand</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß DIN 18318, VOB/C; in der gesamten Aufbauhöhe Beton/Einfassung liefern und einbauen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzukalkulieren in jeweilge Position (Borde und Rinnen). </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eignungsnachweise und Materialprüfberichte sind vor dem Einbau vorzulegen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau von Einfassungen:</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wenn in der Ausführungsplanung keine Angaben gemacht sind, ist beim Einbau von Tiefbordsteinen als hintere Begrenzung des Gehweges darauf zu achten, dass die Einfassung mindestens 6 cm Überstand im Bezug zur Pflasterfläche hat. Ausgenommen sind hierbei Zufahrts- oder Eingangsbereiche. Liegt bereits eine Begrenzung in Form einer bestehenden Mauer, Einfriedung etc. vor, entfällt ebenfalls der Sachverhalt von Satz Nr. 1.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dehnungsscheiben für Bordsteine sind in die</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Positionen einzurechnen:</span>
           </p>
           <ul style="text-indent:0pt;margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
            <li>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bewegungsfugen im Abstand 4-6 m (neben befahrenen Entwässerungsrinnen) </span>
            </li>
            <li>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bewegungsfugen im Abstand </span>
             <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">£</span>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> 12 m (neben nicht befahrenen Entwässerungsrinnen)</span>
            </li>
           </ul>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Profilgerechte Lage:</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die resultierende Neigung der neu hergestellten Pflasterflächen darf die Grenzwerte von 2,5% nicht unter- und 5% nicht überschreiten.  </span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>Besondere Vorbemerkungen</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOCCBNI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Betonsteinpflaster</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAOCDAKI">
          <Description ID="R20250924081812623000174">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Vorbemerkungen:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflastersteine wechselweise aus mehreren Paketen entnehmen und höhen-, flucht- und winkelgerecht in vorgeschriebenem Verband unter Einhaltung der Mindestfugenbreite verlegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor dem Abrütteln sind die Fugen vollkommen zu</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verfüllen und das Pflaster sorgfältig zu reinigen. Die</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gesamte Pflasterfläche ist dann gleichmäßig unter</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verwendung eines Rüttlers mit Gummiauflage bis zur</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Standfestigkeit abzurütteln. Falls keine seitliche</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Begrenzung durch Einfassungssteine vorhanden ist, muss</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">die Pflasterfläche in jedem Falle vor dem Abrütteln</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gegen seitliches Auswandern abgesichert werden. Nach</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">dem Abrütteln sind die Fugen erneut zu füllen und einzuschlämmen, ggf. mehrfach bis zur völligen Fugenfüllung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verlege- und Verarbeitungshinweise des Pflasterherstellers sind zwingend einzuhalten. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die maximale Abweichung von der Ebenheit der Pflasterfläche beträgt 10 mm. Gemessen wird die Ebenheitgemäß DIN 18318 mit einer 4m-Richtlatte und einem Messkeil.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Schließen der Fugen muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens der Pflastersteine erfolgen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das angebotene Fabrikat muss konstruktiv so ausgebildet</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sein, dass auch bei vertragswidrigem &#x22;Presssetzen&#x22; der</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflastersteine der Mindesfugenabstand gem. DIN 18318</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gewahrt ist.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Besondere Vorbemerkungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAOCEBEI">
          <Description ID="R20250924081812624000175">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Arbeitsschritte zum Verfugen und Verdichten von Pflasterdecken:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:44umastdoocputt;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Fugen sind zunächst kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens bzw. des Versetzens zu verfüllen. Hierzu ist das Fugenmaterial auf die Pflasterdecke aufzubringen und in die Fugen einzufegen, sodass diese weitgehend gefüllt sind. Überschüssiges Fugenmaterial ist zu beseitigen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:44umastdoocputt;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Anschluss ist mit einer leichten Vibrationsplatte zu verdichten. </span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:44umastdoocputt;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschließend ist erneut Fugenmaterial aufzubringen und unter begrenzter Wasserzugabe einzuschlämmen. Die Oberfläche der Decke bzw. des Belages ist besenrein zu säubern.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:44umastdoocputt;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach hinreichender Trocknung erfolgt die Verdichtung der Pflasterdecke mit einer sowohl auf die Dicke der Pflastersteine als auch auf die Beschaffenheit der Unterlage abgestimmten Vibrationsplatte bis zum Erreichen der Standfestigkeit.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:44umastdoocputt;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach dem zweiten Verdichten sollten die Fugen abschließend mit einem Fugenschlussmaterial durch Einschlämmen vollständig gefüllt werden. Das Fugenschlussmaterial sollte dabei maximal die oberen etwa 10 mm der Fuge ausfüllen.</span>
                <br/>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:44umastdoocputt;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die notwendigen, mehrfachen Verdichtungsvorgänge bei Verwendung verschiedener Rüttelplatten, auch unter Einsatz von Wasser, zur Erreichung der notwendigen Fugenstabilität sind durchzuführen und in die jeweilige Leistungsposition einzukalkulieren.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Auftraggeber empfiehlt dringend den Einsatz eines Pflasterverfugungsgerätes mit rotierendem Besenkreuz.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis Verfugen und Verdichten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAOCFAPI">
          <Description ID="R20250924081812625000176">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis Anarbeiten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Anarbeiten an Schieber, Hydranten, Schächte, Straßenabläufe, Senkelektranten, etc. hat gleichmäßig zu erfolgen, angestrebtes Fugenmaß analog zur umliegenden Pflasterfläche. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Fuge zur umgebenden Bebauung gehört ebenfalls zur Pflasterdecke, entsprechend gilt auch dort die Regelfugenbreite.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis Anarbeiten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOCFNLI" RNoPart="10">
          <Qty>675.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20250924081812644000177">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterdecke mit Betonpflastersteinen in Mischflächen herstellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung im </span>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Reihenverband</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rechteckform, grau, Dicke 8 cm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steinformate:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Normalstein (Rechteckstein)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite     16-16 cm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge     16-24 cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sowie passende Ausgleichssteine</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflastersteine mit Vorsatzschicht aus Hartgesteinedelsplitt, umlaufender Fase und Abstandhaltern. Rundumverzahnung durch spezielle sich nach oben verjüngende Verbundelemente mit integrierter punktueller Fugensicherung mit garantierter Fuge nach DIN 18318. Die Fugensicherung ermöglicht ein vollständiges Füllen der Fugen auch zwischen den Verbundelementen. Sämtliche Formate müssen hinsichtlich der Verzahnung kompatibel sein.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erhöhte Frost- Tausalzbeständigkeit, garantierte Abwitterung     </span>
               <span style="font-family:Symbol;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"></span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0,15 kg/m²</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GN, Dicke 4 cm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterfugen mit </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch gemäß Herstellerangabe</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, gebrochen, filterstabil abgestimmt auf das Bettungsmaterial, vollfugig einkehren und einschlämmen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Schließen der Fugen muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens der Pflastersteine erfolgen</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die maximale Abweichung von der Ebenheit der Pflasterfläche beträgt 5mm. Gemessen wird die Ebenheit gemäß DIN 18318 mit einer 4m-Richtlatte und einem Messkeil.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Pflasterdecke mit Betonpflaster, rechteck, grau, 8 cm herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOCIABI" RNoPart="20">
          <Qty>125.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20250924081812649000178">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterdecke mit Betonpflastersteinen in Mischflächen herstellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung im Ellenbogenverband.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rechteckform, grau, Dicke 10 cm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steinformate:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30 x 18 cm (Rechteckstein)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">18 x 18 cm (Normalstein)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen nach DIN 18318, dem Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen, MFP R2 sowie der ZTV Pflaster-StB 06 herstellen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonpflasterstein</span>
               <span style="font-family:Calibri;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">,</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> ohne Abstandshalter mit an den Steinflanken umlaufendem Kastenprofil aus EPDM (Dicke: 2 mm), Kastenprofil aus EPDM von Steinunterkante bis ca. 5-10 mm unter der Steinoberfläche. Das Kastenprofil ist werksseitig mit Vorspannung um die Pflastersteinflanken positioniert.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonpflaster mit Vorsatzschicht aus Hartgesteinedelsplitt nach DIN EN 1338, geeignet für Pflasterungen bis einschließlich Belastungsklasse Bk 3,2 gem. den RStO 12, mit verschärften Anforderungen gegenüber der DIN EN 1338 in Bezug auf Frost-Tausalzwiderstand für Klasse 3 (Kennzeichnung D) mit einem maximalen Masseverlust von i.M. 0,140 kg/m² und kein Einzelwert &#x3e; 0,280 kg/m². Spaltzugfestigkeit &#x3e; 3,6 MPa Abriebwiderstandsklasse </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(Kennzeichnung I).</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erhöhte Anforderung an die Betonqualität: Druckfestigkeit i.M. &#x3e;60N/mm².  </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Anforderungen an das Pflastersystem:</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">10 Jahre Garantie auf Frost- und Tausalzbeständigkeit</span>
               </li>
              </ul>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:11pt;margin-right:0pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">10 Jahre Garantie für ein 7-fach besseres Abwitterungsverhalten als es die Euronorm vorschreibt</span>
               </li>
              </ul>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:-34pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5 Jahre Vollgarantie</span>
               </li>
              </ul>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:-2pt;margin-right:0pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Produktion nach den Anforderungen der neuen europäischen Norm</span>
               </li>
              </ul>
              <ul style="margin-right:0pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Produktion nach den höher qualifizierten Anforderungen der ehemaligen deutschen Norm</span>
               </li>
              </ul>
              <ul style="margin-right:0pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">hohe Grundfestigkeit dank ausschließlicher Verwendung von Hartgestein im Vorsatzbeton</span>
               </li>
              </ul>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">15 Jahre Garantie auf das EPDM Kastenprofil </span>
               </li>
              </ul>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erhöhte Anforderungen an die zulässigen Abweichungen gemäß DIN EN 1338</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge, Breite: ± 2 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorsatzdicke: ca. 8 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fase: Microfase </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:37.00mm 50.00mm 65.00mm 80.00mm 94.90mm 110.00mm 125.00mm 135.00mm 155.00mm 175.00mm 195.00mm 215.00mm 235.00mm 255.00mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessungen:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">18,0 x 30,0 x 10,0 cm </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:37.00mm 50.00mm 65.00mm 80.00mm 94.90mm 110.00mm 125.00mm 135.00mm 155.00mm 175.00mm 195.00mm 215.00mm 235.00mm 255.00mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">18,0 x 24,0 x 10,0 cm</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:37.00mm 50.00mm 65.00mm 80.00mm 94.90mm 110.00mm 125.00mm 135.00mm 155.00mm 175.00mm 195.00mm 215.00mm 235.00mm 255.00mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">18,0 x 18,0 x 10,0 cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 bzw. nach Herstellerangabe aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GN, Dicke 4 cm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die maximale Abweichung von der Ebenheit der Pflasterfläche beträgt 5mm. Gemessen wird die Ebenheit gemäß DIN 18318 mit einer 4m-Richtlatte und einem Messkeil.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Pflasterdecke mit Betonpflaster, rechteck, grau, 10 cm herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOCJMCI" RNoPart="30">
          <Qty>220.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20250924081812653000179">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versickerungsfähiges Pflaster in anthrazit im Bereich der Parkplätze; Verlegung in Rastermaß, ohne Schnitte </span>
              </p>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rastermaß = ca. 2,00 m, gemäß Ausführungsplanung. </span>
              </p>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bestehend aus Formaten 20 * (20 / 10 ) cm.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflastersteine mit Vorsatzschicht aus Hartgesteinedelsplitt, umlaufender Fase und Abstandhaltern. Rundumverzahnung durch spezielle sich nach oben verjüngende Verbundelemente mit integrierter punktueller Fugensicherung mit garantierter Fuge nach DIN 18318. Die Fugensicherung ermöglicht ein vollständiges Füllen der Fugen auch zwischen den Verbundelementen. Sämtliche Formate müssen hinsichtlich der Verzahnung kompatibel sein.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erhöhte Frost- Tausalzbeständigkeit, garantierte Abwitterung     </span>
               <span style="font-family:Symbol;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"></span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0,15 kg/m²</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterfugen mit </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustoffgemisch gemäß Herstellerangabe</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, gebrochen, filterstabil abgestimmt auf das Bettungsmaterial, vollfugig einkehren und einschlämmen.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugenmaterial</span>
              </p>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Korngruppe 1/5 (gebrochen, Sieblinie 1/5, hoher Stützkornanteil)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- nach TL Gestein gemäß MVV</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- max. 1 M.-% der Korngröße 0,063 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Fugenbreite locker an einander, Ausrichten muss möglich sein - während des Einbaus kontrollieren</span>
              </p>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bettungsmaterial</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> *Systembauweise* </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Korngruppe 1/5 (gebrochen, Sieblinie 1/5)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- nach TL Gestein gemäß MVV</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- max. 1 M.-% der Korngröße 0,063 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Bettungsdicke 4 cm (+/- 1 cm)</span>
              </p>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Schließen der Fugen muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens der Pflastersteine erfolgen</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die maximale Abweichung von der Ebenheit der Pflasterfläche beträgt 5mm. Gemessen wird die Ebenheit gemäß DIN 18318 mit einer 4m-Richtlatte und einem Messkeil.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Pflasterdecke mit Betonpflaster, Parkplätze, anthrazit, 10 cm herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDKJAAA" RNoPart="40">
          <Qty>700.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260309084946068000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bezugsposition zu der Pos. 8.1.10 und ff u. vorbeschriebener Position für Verlegung als Läuferreihe einzeilig( in Längsrichtung) entlang von Bordsteinen und Gebäudefronten</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bezugsposition zu vorgeschriebener Position für Läuferreihe</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOCOOJA" RNoPart="50">
          <Qty>700.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081812673000182">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nassschneiden von Betonpflaster auf besondere Anweisung des AG. Verschiedene Abmessungen.</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Nassschneiden Betonpflaster</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPJALKA" RNoPart="60">
          <Qty>35.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812679000183">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kreisförmiges, dem Durchmesser entsprechende Anarbeiten  an Schilderpfosten, Lichtmasten, Fallrohre o. ä. .</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anarbeitung hat </span>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gleichmäßig</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> zu erfolgen, angestrebtes </span>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugenmaß 1 cm</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung mittels Kernbohrgerät (verschiedene Bohrkronendurchmesser).</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anarbeiten Pflaster an Schilderpfosten, Lichtmasten, Fallrohre</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAPJCGAI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Pflaster-/Plattenbeläge</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPJDEOI" RNoPart="10">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20250924081812687000185">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflastersteine (versch. Formate) und </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Platten</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Bettung aufnehmen, säubern, seitlich lagern und wieder versetzen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In Einzelflächen, Anschlussbereiche der angrenzenden Gehwege.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflastersteine, verschiedene Formate, Dicke bis 10 cm,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GN, Dicke 3 bis 5 cm,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterfugen mit Baustoffgemisch, gebrochen, filterstabil abgestimmt auf das Bettungsmaterial, vollfugig einkehren und einschlämmen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Überschüssiges Material geht in das Eigentum des AN über und ist ordnungsgemäß zu entsorgen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonplatten</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mit Kantenlänge von 30/30 cm, Dicke bis 5 cm, Platten mit Zementmörtel einschlämmen und reinigen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bettung aus Zementmörtel MG III, Dicke = 4 cm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Pflastersteine/Platten aufnehmen und wieder versetzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPJEPMI" RNoPart="20">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081812698000186">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nassschneiden von Pflastersteine und Betonplatten</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf besondere Anweisung des AG.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Nassschneiden Betonplatten/Pflastersteine</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAPJGOHI" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Instandhaltung Pflasterflächen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAPJHNFI">
          <Description ID="R20250924081812702000188">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Instandhaltung Pflasterflächen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die nachfolgenden Positionen umfassen die Instandhaltung der Pflasterflächen, insbesondere die Erhaltung einer sachgemäßen Fugenfüllung mit entsprechender Lagerungsdichte. Die Arbeiten sind gemäß den nachfolgend genannten Zeiträumen untergliedert und gelten für die Dauer der Gewährleistungsfrist der Verkehrsanlage. Mit der Schlusszahlung zahlt der AG dem AN den kalkulierten Gesamtbetrag für die Instandhaltungsarbeiten aus. Der AN hat dem AG diesen Betrag in Form einer Bürgschaft zu hinterlegen. Dieser wird dann innerhalb des Gewährleistungszeitraumes sukzessive mit der Erbringung der Leistung vom AG ausbezahlt. Die Untergliederung erfolgt, wie in den nachfolgenden Positionen erkennbar, in Jahren. Die Instandhaltung der Pflasterflächen erfolgt einmal pro Jahr und somit viermal innerhalb der Gewährleistungzeit.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beginn: Mit der formellen Abnahme.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ende: Mit Ende der Gewährleistungsfrist.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis:</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPJILII" RNoPart="10">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924081812706000189">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Arbeiten umfassen die sachgerechte Instandhaltung der Pflasterflächen inklusive des erforderlichen Materials, Geräte, Personal, etc.:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustelle einrichten, Baustelle räumen</span>
               </li>
              </ul>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einholung einer verkehrsrechtlichen Anordnung nach den Vorgaben des zuständigen Referates Recht und Ordnung, inklusive der erforderlichen Verkehrszeichenpläne und Schilder</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kontrolle und Überprüfung der Funktionalität der Pflasterfläche im genannten Zeitraum; Entsprechende Erstellung und Koordinierung der erforderlichen Instandhaltungsarbeiten der Pflasterflächen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beschädigte Pflastersteine aufgrund eines systembedingten Versagens sind vom AN auszutauschen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beseitigung von Unebenheiten, die außerhalb der Toleranz liegen (Fahrspuren, Setzungen, etc.)</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sachgemäße Wiederherstellung der Fugenfüllung mit entsprechender Lagerungsdichte des Fugenmaterials</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wahl der Verdichtungsgeräte und -vorgänge sind auf die Arbeiten abzustimmen, ggf. erforderliches Einschlämmen des Fugenmaterials unter begrenzter Wasserzugabe; Ein einfaches Einkehren des Fugenmaterials ohne die vorgenannten Maßnahmen wird nicht geduldet</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Flächen sind zur Abnahme zu reinigen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Arbeiten hat der AN dem AG frühzeitig anzuzeigen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Fertigstellung der Arbeiten ist dem AG frühzeitig anzuzeigen und werden von der örtlichen Bauüberwachung abgenommen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Teil der Bürgschaft dieser Position wird nach der vorbehaltslosen Abnahme der Leistung vom AG ausbezahlt </span>
               </li>
              </ul>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Instandhaltung der Pflasterflächen,</span>
                <br/>
                <span>1. Jahr der Gewährleistungsfrist</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPJKFEI" RNoPart="20">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924081812710000190">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wie zuvor, jedoch 2. Jahr der Gewährleistungsfrist.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Instandhaltung der Pflasterflächen,</span>
                <br/>
                <span>2. Jahr der Gewährleistungsfrist</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPJLLII" RNoPart="30">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924081812712000191">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wie zuvor, jedoch 3. Jahr der Gewährleistungsfrist.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Instandhaltung der Pflasterflächen,</span>
                <br/>
                <span>3. Jahr der Gewährleistungsfrist</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPJNBII" RNoPart="40">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924081812716000192">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wie zuvor, jedoch 4. Jahr der Gewährleistungsfrist.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Instandhaltung der Pflasterflächen,</span>
                <br/>
                <span>4. Jahr der Gewährleistungsfrist</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAPJOJKI" RNoPart="4">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Einfassungen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBDKLAAA">
          <Description ID="R20260401083203994000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Vorbemerkungen zum Einbau von Einfassungen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Einbau von Einfassungen, Borden, Rinnen betrifft Fahrbahn- und Gehwegeinfassungen sowie auch Einfassungen von Seitenflächen (Hofflächen, Zugängen, Privatzufahrten, Nebenflächen usw.).</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Besondere Vorbemerkungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAPJPIII">
          <Description ID="R20250924081812719000194">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordsteine aus Beton DIN EN 1340, mit garantierte Frost- und Tausalzbeständigkeit, erhöhter Abrieb- und Witterungswiderstand und erhöhte Biegezugfestigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN 1340, Witterungswiderstand Klasse D, jedoch Masseverlust 0,15 kg/m² , Festigkeit Klasse U, Abriebwiderstand Klasse I, jedoch Abriebwiderstand 15 cm³/ 50 cm². Die Bordsteine sind generell auf ein 20 cm dickes und noch nicht abgebundenes Betonfundament aus C 20/25 XF 1 mit Betonrückenstütze höhen- und fluchtgerecht zu versetzen. Fundament und Rückenstütze sind zu verdichten. Die Rückenstütze ist in der gesamten Höhe mindestens 15 cm dick in Schalung herzustellen. Die Oberkante der Rückenstütze richtet sich nach der angrenzenden Flächenbefestigung und ist bis ca. 10 cm unter Oberkante Borde einzubauen und ggf. nach außen leicht mit Neigung 2:1 abzuschrägen. Die Fugenbreite soll mit ca. 5 mm ausgebildet werden. Eine Fugenverfüllung ist nicht erforderlich. Die Druckfestigkeit der Fundamente und Rückenstützen muss gem. DIN EN 13791 und DIN 1048-2 mind. 15 N/mm² erreichen. </span>
               <br/>
               <br/>
               <br/>
               <br/>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorbemerkung zu Bordsteinen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPIAHHI" RNoPart="10">
          <Qty>210.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081812723000195">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordsteine aus Beton, DIN EN 1340,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Format RB 15/22 cm, gerade Steine, Radius </span>
               <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">³</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> 20 m mit engen Fugen versetzen. Rückenstütze aus Beton C 20/25, </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">15 cm breit, Oberfläche der Rückenstütze nach außen leicht abschrägen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterbeton C 20/25, 20 cm dick.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bewegungsfugen gemäß DIN 18318 und Besonderen Vorbemerkungen zu entsprechendem LV-Abschnitt herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche Erdarbeiten ausführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rundbord 15 x 22 cm, gerade Steine</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDKFAAA" RNoPart="20">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260209101501088000005">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordsteine aus Beton, DIN EN 1340,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Format RB 18/22 cm, Übergangsstein (Anläufer) auf Rollstuhlüberfahrtsstein 15/22 cm, rechts / links, gerade Steine mit engen Fugen versetzen, Baulänge 100 cm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rückenstütze aus Beton C 20/25, 15 cm breit, Oberfläche der Rückenstütze nach außen leicht abschrägen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterbeton C 20/25, 20 cm dick.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bewegungsfugen gemäß DIN 18318 und Besonderen Vorbemerkungen zu entsprechendem LV-Abschnitt herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche Erdarbeiten ausführen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Übergangsstein RB 15/22 auf RÜ</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDKGAAA" RNoPart="30">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260209101923186000006">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rollstuhl Überfahrstein, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordsteine aus Beton, DIN EN 1340,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Format RB 15/22 cm, rechts / links, gerade Steine mit engen Fugen versetzen, Baulänge 100 cm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rückenstütze aus Beton C 20/25, 15 cm breit, Oberfläche der Rückenstütze nach außen leicht abschrägen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterbeton C 20/25, 20 cm dick.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bewegungsfugen gemäß DIN 18318 und Besonderen Vorbemerkungen zu entsprechendem LV-Abschnitt herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche Erdarbeiten ausführen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rollstuhl-Überfahrstein 15/22</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOJPAAA" RNoPart="40">
          <Qty>122.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251029102927885000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordsteine aus Beton, DIN EN 1340,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Format HB 15/18/30 cm, gerade Steine, Radius </span>
               <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">³</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> 20 m mit engen Fugen versetzen. Rückenstütze aus Beton C 20/25, </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">15 cm breit, Oberfläche der Rückenstütze nach außen leicht abschrägen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterbeton C 20/25, 20 cm dick.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bewegungsfugen gemäß DIN 18318 und Besonderen Vorbemerkungen zu entsprechendem LV-Abschnitt herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche Erdarbeiten ausführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hochbordsteine, 18/30 cm, gerade Steine</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPBACEA" RNoPart="50">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251030083423576000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordsteine aus Beton, DIN EN 1340,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Format HB 15/18/30 cm, Übergangsstein (Anläufer) auf </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RB 18/22 cm, rechts / links, gerade Steine mit engen Fugen versetzen. Rückenstütze aus Beton C 20/25, 15 cm breit, Oberfläche der Rückenstütze nach außen leicht abschrägen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterbeton C 20/25, 20 cm dick.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bewegungsfugen gemäß DIN 18318 und Besonderen Vorbemerkungen zu entsprechendem LV-Abschnitt herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche Erdarbeiten ausführen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hochbordsteine, 15/18/30 cm, Anläufer auf RB</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPIDIOI" RNoPart="60">
          <Qty>115.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812735000197">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nassschneiden von Bordsteinen Format HB 15/30 u.RB 15/22 aus Beton (verschiedene Schnittwinkel).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf besondere Anweisung des AG.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Nassschneiden Hoch-/Rollbord/Rundbord (vers. Schnittwinkel)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOJNDKI" RNoPart="70">
          <Qty>290.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924083754697000314">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordsteine aus Beton, DIN EN 1340,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Format TB 10/30 cm, gerade Steine, Radius </span>
               <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">³</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> 20 m mit engen Fugen versetzen. Rückenstütze aus Beton C 20/25, 15 cm breit, Oberfläche der Rückenstütze nach außen leicht abschrägen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterbeton C 20/25, 20 cm dick.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort: teilweise entlang von Bebauung sowie rund um die bestehende Grünfläche, Kreuzungsbereich.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bewegungsfugen gemäß DIN 18318 und Besonderen Vorbemerkungen zu entsprechendem LV-Abschnitt herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche Erdarbeiten ausführen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Tiefbordsteine, 10/30 cm, gerade Steine</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPIGPCI" RNoPart="80">
          <Qty>70.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812749000199">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nassschneiden von Bordsteinen Format TB 8/20 und 10/30 aus Beton</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(verschiedene Schnittwinkel).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf besondere Anweisung des AG.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Nassschneiden Tiefbord (vers. Schnittwinkel)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPBHAAA" RNoPart="90">
          <Qty>22.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251210102141041000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rampenschwellenstein/Sinusstein</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Beton, DIN EN 1340, </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschichtig,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe: quarz hell gewaschen o.ä.,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge: 75cm,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite: ca. 33cm,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe: ca. 14-200cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhenunterschied: 6cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steine mit engen Fugen versetzen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterbeton C 25/30, 20cm dick,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rückenstütze aus Beton C 25/30, 15cm dick,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">herstellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der notwedenige Nassschnitt ist in die Position einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rampenschwellenstein, Sinusstein, 6cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPBIFMA" RNoPart="100">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251210102141047000003">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wie Position zuvor, jedoch</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nur Schmiegestein, rechts/links,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zur seitlichen Anpassung an Hochbordstein.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zulage Schmiegestein re/li</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAPIIPFI" RNoPart="5">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Rinnen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPIMPNI" RNoPart="10">
          <Qty>345.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081812768000203">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegen von zweizeiligen Pflasterrinnen - Elementen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm,   ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. Differenz in der Diagonalen, Klasse: K</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust  0,15 kg/m2</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand  15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gleit / Rutschwiderstand: SRT  55.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fundament aus Beton herstellen. Druckfestigkeit Beton mind. 15 N/mm2. Dicke Fundament mind. 20 cm. Elemente vor dem Versetzen zur Verbesserung der Haftzugfestigkeit an der Unterseite mit Haftvermittler versehen. Fugen mit geeignetem, frost - tausalzbeständigem Fugenmörtel ausschlämmen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bewegung</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sfuge </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß DIN 18318 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">in Pultrinne aus Formsteinen einschließlich Fundamentbeton herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Pultrinne: Dehnscheiben aus PU-Kautschuk,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stärke: 10mm, Breite: 32 cm, Höhe: ca. 10cm (Pultform).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Unterbeton: Kunststoff-Hartschaumplatten, Stärke: 10mm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bewegungsfugen im Abstand 4-6 m (befahrene Entwässerungsrinnen) bzw. </span>
               <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">£</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> 12 m (nicht befahrene Entwässerungsrinnen) und an Straßenabläufen (beidseitig, Abstand ca. 0,5 m) ausbilden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die DIN 18318, die ZTVPflaster-StB 06 und die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten. </span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite: 32 cm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke: 12,75 - 14 cm</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Längsgefälle gem. Ausführungsplanung ist zwingend herzustellen, Mehraufwendungen hierfür sind einzukalkulieren </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Pultrinne aus Formsteinen herst., 32 cm, grau</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOJAFAI" RNoPart="20">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812775000205">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abschlusssteine zu vorbeschriebener Position.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abschlussstein Fertigteilrinne</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOJGJBA" RNoPart="30">
          <Qty>120.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812810000209">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fertigteilrinne mit Nassschneidegerät über die gesamte Breite schneiden. Steindicke bis 14cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fertigteilrinne ganz schneiden, Steindicke bis 14cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPILHOI" RNoPart="40">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812759000202">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nassschneiden von Rinnenplatten auf besondere Anweisung des AG.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Nassschneiden von Rinnenplatten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAPBLAAA" RNoPart="6">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Trepen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBDKDAAA" RNoPart="10">
          <Qty>13.200</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260205100036930000011">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Blockstufe aus Betonwerkstein,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">frostsicher und streusalzbeständig,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beton C 30/37 ohne Farbzusatz,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steigungshöhe/Auftrittstiefe = 15/33 cm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4 cm Stufenauflage.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steinlänge = min. 0,5 m bei zusammengesetzten Stufen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugen mit Zementmörtel MV 1:3 dicht ausfüllen und</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">glattstreichen. Einbau in Beton,Unterbeton in Normalbeton, DIN 1045,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">C 12/15, Dicke 20 cm.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Treppenbreite 2,20 m.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Blockstufe aus Betonwerkstein verlegen.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAODAAAA" RNoPart="9">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Sonstige Leistungen</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAODAOOA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Verkehrsschilder und Markierung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAODBNLI">
          <Description ID="R20250924081812824000213">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis Verkehrszeichen:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Zusätzlich zu den anerkannten Regeln der Technik&#x22; </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">   werden folgende Regelwerke Vertragsbestandteil:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-style:italic;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- IVZ-Norm (Industrie-Norm für Aufstellvorrichtungen von Standardverkehrszeichen)</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-style:italic;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- M LV (Merkblatt für die Wahl der lichttechnischen Leistungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen und</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-style:italic;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrseinrichtungen)</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Die Leistungen sowie Standorte sind frühzeitig mit einem zuständigen Mitarbeiter des Referates Tiefbau, Abteilung Beschilderung abzustimmen und nach Beendigung abzunehmen. </span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Die für die Aufstellung der Verkehrszeichen erforderlichen Materialen werden vom AG (StVO-Beschilderung) bzw. der SWK Verkehrs AG (Ausstattung Bushaltestellen) ab Betriebshof (= Lagerplatz) bereitgestellt, ausgenommen Fundamentmaterial, und sind dort vom AN nach vorheriger telefonischer Voranmeldung (7 Werktage Vorlauf) abzuholen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betriebshof AG:        Daennerstraße 11, 67657 Kaiserslautern</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betriebshof SWK:    Stiftswaldstraße 4, 67657 Kaiserslautern</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Die Verkehrszeichen sind mit der UK, soweit in den Positionen nicht anders beschrieben, grundsätzlich 2,25m über OK Gelände zu montieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die bereitgestellten Rohrpfosten sind ggf. zu kürzen. Die Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet und sind ggf. in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Sofern nicht anders beschrieben sind die Rohrpfosten 0,50m </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(Anmerkung: Fundamentgröße gemäß IVZ-Norm) tief einzubauen.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Die Verkehrszeichen sind, sofern durch den AG bei der Ortsbegehung oder durch die Aufstellvorrichtung nicht anders vorgegeben, nach dem Standardlochplan I der IVZ-Norm an der Aufstellvorrichtung zu montieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verkehrszeichen sind nicht vorgebohrt und somit sind auch</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">keine Schellen vormontiert.</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-45pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zu demontierende Verkehrszeichen sind von der Aufstellvorrichtung zu lösen und ins Lager des AG zu verbringen und abzuladen.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Durch den AN beschädigte oder bzw. zerstörte Verkehrszeichen sind durch den AN zu ersetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweise</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAODCPDI">
          <Description ID="R20250924081812825000214">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Demontage</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Demontage Verkehrszeichen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAODDKNA" RNoPart="10">
          <Qty>13.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812833000215">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrsschild abbauen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schildgröße bis 1,1m².</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellvorrichtung verbleibt.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigung abbauen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkante des Schildes ab 2,00m über der  Verkehrsfläche.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schild neben der Fahrbahn.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Demontierte Verkehrszeichen säubern und in Betriebshof</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">des AG transportieren, abladen und stapeln.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:0pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-indent:-1pt;margin-left:1pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verkehrsschild abbauen</span>
                <br/>
                <span>Größe bis 1,1m2*Aufst. bleibt*</span>
                <br/>
                <span>Befest. abbauen</span>
                <br/>
                <span>UK Schild ab 2 m*Neben d. Fahrbahn</span>
                <br/>
                <span>Verkehrsschild in Lager AG transp.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAODFELI" RNoPart="20">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QtySplit>
           <Qty>3.000</Qty>
           <CtlgAssign>
            <CtlgID>AAAAAAAAIAJBBFBI</CtlgID>
            <CtlgCode>1</CtlgCode>
           </CtlgAssign>
          </QtySplit>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812839000216">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellvorrichtung abbauen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DU bis 76,1mm.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fundament entfernen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Standort neben der Fahrbahn.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiederverwendbare Stoffe säubern, fördern</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und in Lager AG transportieren, abladen und stapeln.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Restliches Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aufstellvorrichtung abbauen</span>
                <br/>
                <span>Pf DU ≤ 76,1mm*L bis 4750mm</span>
                <br/>
                <span>Fundament entf.*</span>
                <br/>
                <span>Verwend. Stoffe säubern u. in Lager AG transp..</span>
                <br/>
                <span>rest. Stoffe d. Verw. zuf.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAODGNKI">
          <Description ID="R20250924081812840000217">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Verkehrszeichen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAODHJEA" RNoPart="30">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812846000218">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrpfosten des AG für Verkehrsschild aufstellen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlilch anfallenden Aushubarbeiten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umgebende Fläche entsprechend des früheren Zustand herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pfostenlänge über 3000mm bis 4250mm und</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DU bis 76,1mm.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pfosten mit Bodenhülse des AG.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorh. Oberflächenbefestigung siehe Planunterlagen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellung in Lockerboden.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fundament aus Ortbeton C12/15 entsprechend IVZ-Norm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrpfosten vom Lagerplatz nach Angaben des  AG</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">abholen, aufladen und abladen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lagerplatz nach Unterlagen des AG.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:11pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohrpfosten des AG aufstellen</span>
                <br/>
                <span>L &#x3e;3000 – 4250mm DU b. 76,1mm</span>
                <br/>
                <span>Mit Bodenhül. AG*Lockerboden</span>
                <br/>
                <span>Ortb.F n. IVZ-Norm*Aushub verwerten</span>
                <br/>
                <span>Ab Lagerplatz</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAODJEAI" RNoPart="40">
          <Qty>16.000</Qty>
          <QtySplit>
           <Qty>16.000</Qty>
           <CtlgAssign>
            <CtlgID>AAAAAAAAIAJBBFBI</CtlgID>
            <CtlgCode>1</CtlgCode>
           </CtlgAssign>
          </QtySplit>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924081812852000219">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrsschild des AG anbringen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schildgröße bis 1,1m2.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsteile liefert AG.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigung mit Stahl-Rohrschellen, feuerverzinkt.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">über 2,00m über der Verkehrsfläche.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrsschild mit Befestigungsteilen vom Lagerplatz nach Angaben des  AG abholen, aufladen und abladen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lagerplatz nach Unterlagen des AG.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verkehrssch. des AG anbr.Größe bis 1,1m² , </span>
                <br/>
                <span>Bef. Teil AG St.-Schelle, UK Schild über 2m, </span>
                <br/>
                <span>Ab Lagerplatz</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAOKLAAA">
          <Description ID="R20250924121312373000007">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text/>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Markierungsarbeiten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOKNAPI" RNoPart="50">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QtySplit>
           <Qty>1.000</Qty>
           <CtlgAssign>
            <CtlgID>AAAAAAAAIAJBBFBI</CtlgID>
            <CtlgCode>1</CtlgCode>
           </CtlgAssign>
          </QtySplit>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20250924121946014000009">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text/>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>An-/Abfahrt für Markierungarbeiten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOKMAAA" RNoPart="60">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QtySplit>
           <Qty>2.000</Qty>
           <CtlgAssign>
            <CtlgID>AAAAAAAAIAJBBFBI</CtlgID>
            <CtlgCode>1</CtlgCode>
           </CtlgAssign>
          </QtySplit>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20250924121459505000008">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">P 7.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Markierungszeichen = Kinder - Piktogramm, Länge = 3,00 m.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ohne Vormarkierung.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Markierungssystem aus vorgefertigter Thermoplasktik</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">schicht.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst.</span>
                <br/>
                <span>Piktogramm Kinder 3,00 m*ohne Vormarkier.</span>
                <br/>
                <span>Schichtdicke 3mm.*nicht grob.Decke</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAODPFDI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Betonarbeiten DIN 18331</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOKAEEA" RNoPart="10">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081812880000224">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlussfuge zwischen Pflasterdecke und Bebauung bei Abstand </span>
               <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">³</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> 2 cm bis 10 cm mit Estrichmischung füllen und glattstreichen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke ca. Steinhöhe.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung in m, in Einzellängen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschlussfuge Pflasterdecke m. Estrichmischung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOKBOMI" RNoPart="20">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20250924081812884000225">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Angleichungsbereiche aus Beton, C 20/25, Dicke 15 cm,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Expositionsklasse XC 2, XD 1, XF  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche abscheiben </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche waagerecht bzw. bis zu 6 Grad geneigt in Kleinflächen herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Frischbetonoberfläche abreiben (abscheiben).</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Einfahrten, C 20/25, 15 cm, Neig. 6°</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOKDKPI" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Hilfsleistungen, Kontrollprüfungen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAOKEJNI">
          <Description ID="R20250924081812889000227">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anmerkung: Kontrollprüfung Verdichtung</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die nachfolgend aufgeführten Positionen stellen Kontrollprüfungen durch den AG dar und sind inkl. der erforderlichen Nebenleistungen in nicht zusammenhängenden Ausführungszeiträumen auszuführen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anordnung erfolgt ausschließlich durch den AG bzw. die örtliche Bauüberwachung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hierfür sind erforderliche Geräte vom AN beizustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Eigenüberwachungen gemäß den ZTV´s sind vom AN unaufgefordert durchzuführen und vorzulegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vorlage der jeweiligen Eigenüberwachungen ist Vorraussetzung für die Abnahme der jeweiligen Leistung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt/>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOKFHPI" RNoPart="10">
          <Qty>16.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description ID="R20250924081812900000228">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend beladener Lkw) bei Kontrollprüfungen bereitstellen für Plattendruckversuch nach DIN 18134.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bereitstellung sämtlicher Geräte, Gegengewichte.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gegengewicht f.Kpruefg.bereitst.</span>
                <br/>
                <span>Plattendrversuch.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAPCAAAA" RNoPart="4">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Sitzmöbel</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAPCCMHA">
          <Description ID="R20260206103308018000003">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis Design- und Mustergeschützte Ausstattungsgegenstände</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausgeschriebene Bankmodelle, Abfallbehälter unterliegen teilweise Schutzrechten, die den Nachbau ohne Lizenzrechte unter Strafe stellen können. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis Design- und Mustergeschützte Ausstattungsgegenstände</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPCAPPA" RNoPart="10">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description ID="R20260206103308015000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sitzbank Charisma Style . Rahmen aus Laserschnitt - Formteilen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und Rundrohr , Durchmesser 38 mm , Beschichtung in RAL 9006</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">weißaluminium , zusätzliches Fußrohr , Einsatz aus</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Recyclingkunststoff in der Farbe braun zur Verschraubung als</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sitz - und Rückenflächen . Gebogener Rundrohrfuß ,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchmesser 38 mm , dient gleichzeitig als Armlehne . Füße und</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sitzfläche wirbelgesintert mit Polyamid - Rilsan ,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beschichtungsdicke mind . 350 μm . Fußabstellrohr komplett</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">feuerverzinkt . A daptionsset zur Verbindung von Sitz - u nd</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fußteil . Maße : Sitzlänge 1.800 mm . Gesamtlänge 1.896 mm.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe / Sitzhöhe 876 / 475 mm . Sitztiefe 408 mm . Gesamtbreite</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">558 mm ..</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Liefernachweis :</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bank Charisma Style Care der Fa . Erlau</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RUD Ketten Rieger &#x26; Dietz GmbH u . Co . KG</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Friedensinsel 1</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">73431 Aalen , Germany</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sitzbank liefern und auf neu hergestellte Pflasterdecke/</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">herzustellende Betonfundamente mittels Fixankern aus Stahl</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> ,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Betonfundamente 30 x 30x 60 cm (L x B x T) </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Beton C25/30 XC 4, XF1 herstellen. </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschl . Liefern aller</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">erforderlicher Materialien</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gemäß der Einbauanleitung des Herstellers einbauen und montieren.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bank mit Rückenlehne, Länge: 3200 mm, Breite 650 mm</span>
                <br/>
                <span>Stahl 12 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOEAAAA" RNoPart="10">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Tiefbauarbeiten Straßenbeleuchtung</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <Remark ID="AAAAAAAAIAOEAOOA">
       <Description ID="R20250924081812907000230">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1  Allgemeine Beschreibung</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.1 Baubeschreibung</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Zuge der Straßensanierung in der Julius Küchler Straße wird auch die Straßenbeleuchtung erneuert und ein Leerrohr für zukünftige Breitbandkabelanschlüsse verlegt. Teil dieses LV&#x27;s sind die  dafür erforderlichen Tiefbauarbeiten. </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Leerrohr einschließlich Kabel für die Straßenbeleuchtung und das Leerrohr für die Breitbandkabelanschlüsse werden in einem gemeinsamen Graben verlegt. Der gemeinsame Graben ist hälftig auf die beiden Titel aufzuteilen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die neue Straßenbeleuchtung muss vor dem Abbau der alten Beleuchtung in Betrieb genommen werden.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Aufwand für die Koordinierung der Arbeiten mit der von AG bestellten Elektrofirma ist in der Kalkulation zu berücksichtigen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Arbeiten für die Straßenbeleuchtung und die Verlegung der Leerrohre können je nach Baustellenablauf in Teilabschnitten ausgeführt werden. Somit ist ein mehrmaliges Anfahren der Baustelle durch Unterbrechungen von mehreren Tagen einzukalkulieren.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.2 Arbeitsumfang </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Tiefbauarbeiten für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung bestehen aus dem Herstellen der erforderlichen Kabelgräben und Mastlöchern und der Verlegung der Leerrohre. Des weiteren gehört das Liefern und Einziehen der Kabel sowie das Liefern und Aufstellen der neuen Lichtmaste zum Arbeitsumfang. Die alten Lichtmaste, Kabel und Rohre sind nach Inbetriebnahme der neuen Beleuchtung rückzubauen und aufzunehmen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Allgemeine Vorbemerkung zum Leistungsverzeichnis:</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.2 Gerüste</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtliche erforderlichen Gerüste, Leitern und Steiger sowie alle erforderlichen Absperrungen und behördlichen Genehmigungen sind einzukalkulieren.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.1  Abnahme</span>
            <br/>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Fertigstellung der Gesamtanlage muss diese zur Endabnahme in Betrieb gesetzt werden.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle in der Gesamtanlage angewandten Schutzmaßnahmen müssen auf ihre einwandfreie Wirksamkeit überprüft und in einem Messbericht dokumentiert werden.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Technische Vorbemerkungen Tiefbau-Straßenbeleuchtung</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3.1 Erdarbeiten</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die erforderlichen Erdarbeiten beginnen ab Planum nach Öffnen der Oberfläche einschließlich Unterbau. Für das Herstellen der Gräben für Rohre und Kabel ergeben sich, bezogen auf die Geländeoberkante, Tiefen von ca. 0,70 m.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Gräben in Bereichen von Grundstückseinfahrten und Garagen sind so schnell wie möglich wieder zu schließen und falls erforderlich, die Überfahrung mit PKW&#x27;s zu gewährleisten.  </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nicht benötigtes Aushubmaterial geht in den Besitz des AN über und ist der Wiederverwertung ordnungsgemäß zuzuführen (Belastung gemäß Baugrundgutachten). Die Kosten sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3.2 Kabelverlegung und Abdeckung</span>
            <br/>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Kabel werden wie beschrieben überwiegend in Rohre eingezogen. </span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In kleineren Mengen kommt auch eine Verlegung direkt im Sandbett im Graben zur Ausführung. Hierbei werden die Kabel zusätzlich mit Kabelabdeckplatten zum mechanischen Schutz abgedeckt.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Muffen und Kabelringen sind die erforderlichen Breiten zu verlegen, bis die Kabel vollständig abgedeckt sind.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verlegung der Kabel hat so zu erfolgen, dass jeweils vor den Lichtmasten und  Schaltstellen eine Kabelschleife von  ca.1,00 m verlegt ist, die im Störungsfalle ein Nachziehen des Kabels ermöglicht.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Kabelenden sind bis Oberkante der Kabeltüröffnung in die Lichtmaste einzuschieben. Für später vorgesehene Erweiterungen in Seitenstraßen kann es erforderlich sein, Kabel in Längen von 15 bis 30 m vor zu verlegen. Diese Kabel sind dann in Ringen von ca. 0,50 m Durchmesser zusammen zu rollen und mit Kabelabdeckplatten abzudecken.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3.3 Lichtmastaufstellung</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Lichtmaste sind so aufzustellen, dass die Rostschutzmanschette von 200 mm Höhe zur Hälfte über die Gehwegoberfläche hinaus ragt.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3.4 Materialbeistellung durch den AG</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Positionen mit dem Zusatz &#x22;durch AG beigestellt&#x22;  sind die dort angegebenen Materialien vom zentralen Lager des AG zu holen und einzubauen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diese Abholung ist rechtzeitig der örtlichen Bauüberwachung anzuzeigen, damit das Material bereitgestellt werden kann.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Abholung sind vom AN ausreichendes Personal bereitzustellen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Überschüssiges Material ist nach Beendigung der Arbeiten zum Lager des AG zurückzubringen und mittels eines Rückgabescheines und Benennung der Baustelle als schriftliche Rückgabe festzuhalten.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3.5 Erneuerung bestehender Anlagen</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Werden bestehende Straßenbeleuchtungsanlagen durch Baumaßnahmen erneuert, so sind die bestehenden bis zur Inbetriebnahme der neuen Anlage in Funktion zu halten.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es besteht jedoch die Möglichkeit die bestehende  Anlage teilweise abzubauen, wenn die neue Anlage entsprechend diesem Abbau auch teilweise in Betrieb genommen wird.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hierbei muss jedoch immer die einwandfreie Funktion der gesamten Anlage in der Straße gewahrt werden.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die hierzu erforderlichen Probeschaltungen sind mit der Abtl. Straßenbeleuchtung abzustimmen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3.3 Demontage bestehender Anlagen</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Demontage kann erst beginnen, wenn die neue Anlage in Betrieb genommen ist. Hierbei kann auch eine teilweise Demontage entsprechend dem Baufortschritt erfolgen. Siehe hierzu auch den Punkt &#x22;Erneuerung bestehender Anlagen&#x22;.</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Demontage wird wie folgt verfahren:</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Bezeichnung &#x22;zur Wiedermontage&#x22; sind diese Teile sorgfältig zu demontieren, zusammenzusetzen und im Lager des AG, Halle 7, abzugeben. </span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In allen übrigen Fällen gehen die ausgebauten Materialien in das Eigentum des AN über und sind zu entsorgen.</span>
            <br/>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3.7 Aufmaße und Rechnungslegung</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Werden bei der Maßnahme Leistungen für die Straßenbeleuchtung, Breitbandleerrohrverlegung und/oder  Lichtsignalanlagen erbracht werden, so sind die Leistungen für Oberfläche, Gräben und Oberflächenwiederherstellung entsprechend den Erfordernissen aufzuteilen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Rechnungen sind entsprechend dieser Aufteilung zu stellen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>Vorbemerkungen Tiefbau Straßenbeleuchtung/BK-Rohr</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <Remark ID="AAAAAAAAIAOECHKI">
       <Description ID="R20250924081812908000231">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="margin-right:5pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.     </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis</span>
            <br/>
           </p>
           <p style="margin-right:5pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.0   </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemein</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.1   </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Arbeitsablauf</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Arbeiten für die Straßenbeleuchtung sind im Zusammenhang mit der Straßenerneuerung </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">oder Straßenneubau entsprechend dem Baustellenablauf in Teilabschnitten auszuführen. Ebenso ist der Aufwand für die Koordinierung der Ausführung mit dem Straßenbau mit zu berücksichtigen. </span>
           </p>
           <p style="margin-right:5pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
           </p>
           <p style="margin-right:5pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.2  </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Rapporte und Rechnungen</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für den Bereich der Straßenbeleuchtung und Leerrohrverlegung DSL sind separate Aufmaße, Rapporte und Rechnungen </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu erstellen .</span>
           </p>
           <p style="margin-right:5pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">         </span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt/>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <Remark ID="AAAAAAAAIAOEDFMI">
       <Description ID="R20250924081812908000232">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">    2.       </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"> </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erdarbeiten</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">    2.1    </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">  </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Grabentiefen</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">          </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sofern in nachfolgenden Positionen nichts anders vorgeschrieben ist, </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">werden beim Herstellen der</span>
           </p>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">          </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gräben für Rohre und Kabel nur Tiefen bis max. zu 0,40 m ab </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenplanum anerkannt</span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt/>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <Remark ID="AAAAAAAAIAOEECOI">
       <Description ID="R20250924081812909000233">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="margin-right:8pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:40.00mm 60.00mm 80.00mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3.      </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                              </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrverlegung</span>
            <br/>
           </p>
           <p style="margin-right:8pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:40.00mm 60.00mm 80.00mm 99.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3.1    </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                              </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemein</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                              </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verlegung der Rohre hat so zu erfolgen, dass diese nach </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fertigstellung der Oberfläche in </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einer Tiefe von 0,70 m liegen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                              </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Rohre sind soweit wie möglich als ein </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">geschlossener Rohrzug </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu verlegen. Für den späteren Kabeleinzug werden in den Bereich der </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lichtmaste Kabeleinzugsfenster in die Rohre geschnitten.</span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt/>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <Remark ID="AAAAAAAAIAOEFAGI">
       <Description ID="R20250924081812910000234">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-indent:-2pt;margin-left:2pt;margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:40.00mm 60.00mm 80.00mm 100.00mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                   </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung und Abdeckung</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Kabel werden wie beschrieben überwiegend in Rohre eingezogen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In kleineren Mengen kommt auch eine Verlegung direkt im Sandbett im Graben zur Ausführung. Hierbei werden die Kabel zusätzlich mit Kunstoffabdeckplatten  </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zum mechanischen Schutz abgedeckt.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">         </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                             </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
           </p>
           <p style="text-indent:-2pt;margin-left:2pt;margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:40.00mm 60.00mm 80.00mm 100.00mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                      </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hierfür sind bei:</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Bei Muffen und Kabelringen sind die Abdeckplatten  im Längs- und Querverbund zu verlegen, bis die Kabel vollständig abgedeckt sind.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verlegung der Kabel hat so zu erfolgen, dass jeweils vor den Lichtmasten und Schaltstellen eine Kabelschleife von ca. 1,00 m verlegt ist, die im Störungsfalle ein Nachziehen des Kabels ermöglicht.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">           </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                           </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
           </p>
           <p style="text-indent:-2pt;margin-left:2pt;margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:40.00mm 60.00mm 80.00mm 100.00mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                      </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In die Lichtmaste sind die Kabelenden bis Oberkante der Kabeltüröffnung einzuschieben.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">           </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                           </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
           </p>
           <p style="text-indent:-2pt;margin-left:2pt;margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:40.00mm 60.00mm 80.00mm 100.00mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                      </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für später vorgesehene Erweiterungen in den Nachbarstraßen kann es erforderlich sein Kabel in Längen von 15 bis </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30 m verlegen.</span>
           </p>
           <p style="text-indent:-2pt;margin-left:2pt;margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diese Kabel sind dann in Ringen von ca. 0,50 m Durchmesser zusammenzurollen.</span>
            <br/>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt/>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <Remark ID="AAAAAAAAIAOEFPII">
       <Description ID="R20250924081812910000235">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5.       </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lichtmastaufstellung</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Lichtmaste sind so aufzustellen, dass die Rostschutzmanschette von 200 mm Länge, ca.100 mm unter die Oberkante und ca.100 mm über die Oberkante der neuen Gehwegoberfläche zu sitzen kommt.</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Kabeltüren an den Lichtmasten sind so auszurichten, dass bei der Aufstellung:</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">a)  der Maste an Haus- und Gartenmauern und hinterer </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gehwegkante diese zum Straßenraum zeigen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">b)  im Gehweg mit 65 cm Abstand von </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorderkante Bordstein bis Anfang Lichtmast, sind diese in Fahrtrichtung auszurichten.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">         </span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei zusätzlichem Vorhandensein von Parkbuchten kann auch hiervon </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">abgewichen werden, wenn eine  Aufstellung mit Ausrichtung der Türen zur Ostrichtung sinnvoller ist.</span>
            <br/>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt/>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <Remark ID="AAAAAAAAIAOEGOBI">
       <Description ID="R20250924081812911000236">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">6.       </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Materialbeistellung durch den AG</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Positionen mit dem Zusatz</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x22;</span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">durch AG beigestellt &#x22;</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">oder </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x22;von AG auf Kabeltrommel zur Verfügung  gestellt&#x22;</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sind die dort angegebenen Materialien vom zentralen Lager des AG, in Kaiserslautern, Daennerstr. 11 abzuholen und einzubauen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diese Abholung ist rechtzeitig über den Bauleiter anzuzeigen, damit das Material bereitgestellt werden kann. Für die Abholung und Rückbringung von Material ist vom AN ausreichendes Personal und entsprechendes Fahrzeug mit Hebeeinrichtung für die Transporte vorzuhalten.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zuviel geholtes Material ist nach Beendigung der Arbeiten an obige Anschrift zurückzubringen und mittels eines Rückgabescheines </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und Benennung der Baustelle, als schriftliche Rückgabe </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">festzuhalten.</span>
            <br/>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt/>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <Remark ID="AAAAAAAAIAOEHMGA">
       <Description ID="R20250924081812912000237">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">7.       </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Demontage, Erneuerung bestehender Anlagen oder </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anlagenteilen</span>
            <br/>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Werden bestehende Straßenbeleuchtungsanlagen durch Baumaßnahmen erneuert, so sind die bestehenden bis zur Inbetriebnahme der neuen Anlage in Funktion zu halten.</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es besteht jedoch die Möglichkeit die bestehende Anlage teilweise abzubauen, wenn die neue Anlage entsprechend diesem Abbau auch teilweise in Betrieb genommen wird.</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hierbei muss jedoch immer die einwandfreie Funktion der gesamten Anlage in der Straße gewahrt werden.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die hierzu erforderlichen Probeschaltungen sind mit der Abtl. Straßenbeleuchtung des AG abzustimmen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Demontage kann erst beginnen, wenn die neue Anlage in Betrieb genommen ist.</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hierbei kann auch eine teilweise Demontage entsprechend dem Baufortschritt erfolgen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">         </span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">7.1 </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">         </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Demontage</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Demontage wird wie folgt verfahren:</span>
            <br/>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">7.1.1.</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">      </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Bezeichnung</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x22;zur Wiedermontage&#x22;</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sind diese Teile sorgfältig zu demontieren, zusammenzusetzen und bei der Abtl. Straßenbeleuchtung des AG </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">in </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Straßenbeleuchtungswerkstatt (Halle 7) Kaiserslautern, Daennerstr. 11 abzugeben.</span>
            <br/>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">7.1. 2. </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Bezeichnung</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x22;zur Entsorgung&#x22;</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gehen die ausgebauten Materialien in das Eigentum des AN über und sind zu entsorgen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die hierzu erforderlichen Probeschaltungen sind mit der Abtl. Straßenbeleuchtung des AG abzustimmen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt/>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <Remark ID="AAAAAAAAIAOEIMKA">
       <Description ID="R20250924081812912000238">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:40.00mm 60.00mm 74.90mm;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">8.      Aufbrucharbeiten</span>
            <br/>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sind Aufbrucharbeiten für Anschlüsse an das bestehende Netz der Straßenbeleuchtung </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">erforderlich,so gelten die entsprechenden Positionen und Einheitspreise im zugehörigen </span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Teil des Straßenausbaues.</span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt/>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOEJJJA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Erdarbeiten für Gräben und Gruben</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOEKIGI" RNoPart="10">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20250924081812921000240">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenaushub der Gräben, für Leerrohre und Erdkabel, profilgerecht nach DIN 4124 ausheben und seitlich lagern. Erschwernisse bei den Erdarbeiten durch vorhandene Versorgungsleitungen in der gleichen Leitungstrasse sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenklassen 3 bis 6 oder bereits verwendete Böden.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabentiefe bis 0,70 m unter Geländeoberkante, Lichte Breite der Sohle 0,30 m - 0,40 m.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden wieder aufnehmen, einbauen und lagenweise verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">überschüssiger Boden verwerten bzw. entsorgen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Graben für Kabel u. Rohre Bodenklasse 3-6</span>
                <br/>
                <span>ab Planum, Tiefe bis 0,70 m, Breite 0,3 m-0,4 m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOEMDII" RNoPart="20">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20250924081812926000241">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bau- und Montagegrube für Muffe ( Größe I ) </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grube für Kabelmuffe ausheben und nach</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Muffenmontage lagenweise wieder verfüllen und verdichten,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Größe bis L / B / T = 1,20 m  / 1,20 m / 0,70 m,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden der Klassen 3 bis 6 oder bereits verwendeter Boden</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschl. Absanden der Muffe mit steinfreiem Sand</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bau- u- Monategrube für Muffe ( Größe I )  </span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOENNMI" RNoPart="30">
          <Qty>13.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description ID="R20250924081812930000242">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bau- und Montagegrube für Lichtmast, </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennhöhe 6,00 m (gerade u. Bogen), Erdstück 1,00 m, Gesamthöhe 7,00 m.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grubengröße III  bis L / B / T = 0,80 / 0,80 / 1,00 m,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe von der Aufbruchsohle,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden der Klassen 3 bis 6 oder bereits verwendeter Boden</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ausheben, seitlich lagern und nach Masterstellung und</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabeleinführung wieder lagenweise verfüllen und verdichten,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Einbettung der Kabel im Einführungsbereich des Mastes mit steinfreiem Sand</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bau- u- Monategrube für Lichtmast, Nennhöhe 4,50 m (gera</span>
                <br/>
                <span>ab Planum, Größe III L/B/T 0,8/0,8/0,5 m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOEPGOI" RNoPart="40">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description ID="R20250924081812933000243">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunststoffabdeckplatten mit Einhängenase</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite / Länge  30cm / 100 cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern und über abgesandetes Kabel verlegen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kunststoffabdeckplatten als Kabelschutz</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAPMBANI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Kabelschutzrohre und Rohrverlegung Straßenbeleuchtung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPMBPLA" RNoPart="10">
          <Qty>260.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081812944000245">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelschutzrohr starr mit aufgesetzter Doppelsteckmuffe außen gewellt, innen glatt, druck-, schlag- und UV-beständig, aus Polyäthylen-hart ( PE-HD ), Nenngröße: DN 75,  Farbe: schwarz  (kein RAL - Ton ), Außendurchmesser : 75 mm, Innendurchmesser: 62 mm, temperaturbeständig bis -40 Grad Celsius, biegefähig in bestimmten Grenzen, formstabil bis 100 Grad Celsius, ohne Einzugsschnur, liefern und einbauen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau in offene Gräben, als geschlossener Rohrleitungszug, in Teillängen, einschl. Kürzen auf die erforderliche Länge, Rohrenden des Leitungszuges mit Endkappen dicht verschließen. Erschwernisse durch vorhandene Leitungen in Längsverlauf und bei Querungen werden nicht gesondert vergütet, einschließlich Einbettung nach DIN 4033 mit steinfreiem Sand, Auflagerhöhe: 10 cm, Rohrüberschüttungshöhe: 10 cm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">abgerechnet wird nach Länge in Achse der Rohrleitung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabelschutzrohr flexibel gewellt, NW 75 mit Muffe und  Sandeinbettung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPMDLJI" RNoPart="20">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description ID="R20250924081812949000246">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Doppelsteckmuffe, gesickt, Nenngröße DN 75 für sanddichte Verbindung von flexiblen Kunststoffrohren untereinander und mit glatten Kunststoffrohren gleichen Außendurchmessers, liefern und zwischen zwei Rohrenden zur Verbindung einbauen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Doppelsteckmuffe, gesickt, Nenngröße DN 75</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPMFFGI" RNoPart="30">
          <Qty>24.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081812954000247">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelschutzrohr starr, außen gewellt, innen glatt, druck-, schlag- und UV-beständig, aus Polyäthylen-hart ( PE-HD ), Nenngröße DN 110, Außendurchmesser 110 mm, Innendurchmesser 90 mm, Farbe schwarz (kein RAL - Ton ), minimaler Biegeradius 0,35 m, temperaturbeständig bis -40 Grad Celsius, ohne Einzugsschnur, liefern und einbauen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau in offene Gräben, Erschwernisse durch vorhandene Leitungen in Längsverlauf und bei Querungen werden nicht gesondert vergütet, einschließlich Einbettung nach DIN 4033 mit steinfreiem Sand, Auflagerhöhe 10 cm, Rohrüberschüttungshöhe 10 cm, abgerechnet wird nach Länge in Achse der Rohrleitung Zusatz Rohr in Rohr System:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das DN 110 Rohr kommt nur bei Straßenquerungen und Einfahrten für Schwerlastverkehr bei Firmen oder Tankstellen als zusätzliches Schutzrohr über das DN 75 zur Verlegung (Rohr in Rohr System).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabelschutzrohr starr, gewellt, DN 110</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPMHAPI" RNoPart="40">
          <Qty>13.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description ID="R20250924081812958000248">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herausschneiden eines Kabelein- / -austrittsfenster als Öffnungslasche, Größe ca. 150 mm x 40 mm in Kabelschutzrohr DN 75, außen gewellt, innen glatt, sowie Wiederabdeckung der Öffnung mit dem Ausschnittteil oder Abdeckung der Öffnung mit zu liefernder Rohrhälfte DN 110, Länge ca. 200 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Herausschneiden eines Kabelein-/-austrittsfensters</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPMIJGI" RNoPart="50">
          <Qty>24.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description ID="R20250924081812964000249">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrenden aus PE-hart, mit Kabel belegt, abdichten um eine Versandung zu Vermeiden</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohrenden aus PE abdichten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAPMKFEI" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Kabellieferung und Kabelverlegung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPMLDMA" RNoPart="10">
          <Qty>350.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081812973000251">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel 0,6/1 kV als Kunststoffkabel nach VDE 0271, NYY-J 5 x 10 mm² re, Cu-Zahl  480 Durchmesser ca. 20 mm, liefern, abtrommeln, auslegen, aufnehmen, in Kabelschutzrohranlage und durch Kabeleinführungsrohr bis Oberkante Kabelübergangsöffnung in Lichtmaste in Teillängen einziehen und auf Länge abschneiden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabel 0,6/1 kV als Kunststoffkabel nach VDE 0271 liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPMMOGI" RNoPart="20">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081812977000252">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel 0,6/1 kV als Kunststoffkabel nach DIN 0271 NYY-J  5 x 10 mm² re, Verlegung in Teillängen in offene Kabelgräben, einschl. Einsanden nach DIN 4033</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabel 0,6/1 kV als Kunststoffkabel nach DIN 0271 liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAPMOIFI" RNoPart="4">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Demontagearbeiten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPMPHDI" RNoPart="10">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description ID="R20250924081812986000254">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bestehenden Lichtmast, Nennhöhe: 4,00 m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gesamtlänge: 4,80 m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erdstück: 0,80 bis 1,00 m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gewicht: 40,0 bis 50,0 kg</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">freigraben, Aushub seitlich lagern, Kabel abschneiden, zur Wiedermontage entfernen, Boden der Klassen 3 bis 6 oder bereits verwendeter Aushub. Nach Mastentfernung Wiederverfüllung und Verdichtung des Aushubloches bis Höhe des Planums oder Beginn des Planums zur Wiederherstellung der Oberfläche, einschließlich Abtransport des Mastes auf Lager des AG, und auf zugewiesenen Platz abladen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bestehender Lichtmast zur Wiederverwendung ausbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOLBECI" RNoPart="5">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Kabelschutzrohre Breitbandkabel</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOLCDAA" RNoPart="10">
          <Qty>160.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081812994000256">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelschutzrohr starr, außen gewellt, innen glatt, mit aufgesetzter Doppelsteckmuffe, druck-, schlag- und UV-beständig, aus Polyäthylen-hart ( PE-HD ), Nenngröße: DN 75, Farbe: schwarz (kein RAL - Ton ), Außendurchmesser 75 mm, Innendurchmesser 62 mm, temperaturbeständig bis -40 Grad Celsius, biegefähig in bestimmten Grenzen, formstabil bis 100 Grad Celsius, ohne Einzugsschnur, liefern und einbauen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau in offene Gräben als geschlossener Rohrleitungszug, in Teillängen, einschließlich Kürzen auf die erforderliche Länge,  Rohrenden des Leitungszuges mit Endkappen dicht</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verschließen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse durch vorhandene Leitungen in Längsverlauf und bei Querungen werden nicht gesondert vergütet. Einschließlich Einbettung nach DIN 4033 mit steinfreiem Sand, Auflagerhöhe 10 cm, Rohrüberschüttungshöhe 10 cm, abgerechnet wird nach Länge in Achse der Rohrleitung</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabelschutzrohr flexibel gewellt, NW 75 mit Muffe</span>
                <br/>
                <span>und Sandeinbettung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOLDOOI" RNoPart="20">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description ID="R20250924081813000000257">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Doppelsteckmuffe, gesickt, Nenngröße: DN 75 für sanddichte Verbindung von flexiblen Kunststoffrohren untereinander und mit glatten Kunststoffrohren gleichen Außendurchmessers, zwischen zwei Rohrenden zur Verbindung einbauen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Doppelsteckmuffe, gesickt, Nenngröße DN 75</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOLFILI" RNoPart="30">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description ID="R20250924081813005000258">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Endkappe für Kunststoffrohr, fexibel Nenngröße: DN 75, zum dauerhaften oder baustellenbedingten zeitweisen Verschluß ungenutzter Rohrzüge einbauen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Endkappe DN 75 für Kunststoffrohr,</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOLHCGI" RNoPart="40">
          <Qty>24.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20250924081813008000259">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelschutzrohr starr, außen gewellt, innen glatt, druck-, schlag- und UV-beständig, aus Polyäthylen-hart ( PE-HD ), Nenngröße DN 110, Außendurchmesser 110 mm, Innendurchmesser 90 mm, Farbe schwarz  (kein RAL - Ton ), minimaler Biegeradius 0,35 m, temperaturbeständig bis -40 Grad Celsius, ohne Einzugsschnur, liefern und einbauen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau in offene Gräben, Erschwernisse durch vorhandene Leitungen in Längsverlauf und bei Querungen werden nicht gesondert vergütet, einschließlich Einbettung nach DIN 4033 mit steinfreiem Sand, Auflagerhöhe 10 cm, Rohrüberschüttungshöhe 10 cm, abgerechnet wird nach Länge in Achse der Rohrleitung Zusatz Rohr in Rohr System:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das DN 110 Rohr kommt nur bei Straßenquerungen und Einfahrten für Schwerlastverkehr bei Firmen oder Tankstellen als zusätzliches Schutzrohr über das DN 75 zur Verlegung (Rohr in Rohr System).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabelschutzrohr starr, gewellt, DN 110</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOLIODI" RNoPart="6">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Maste und Mastaufstellung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOLJNBI" RNoPart="10">
          <Qty>13.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description ID="R20250924081813014000261">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stahlmast gerade abgestuft,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennhöhe 4,50 m, DIN EN 40 mit Einlegetür</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gesamtlänge  5,30 m,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erdstück 0,80 m, Gewicht ca.35 kg</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Stahl Güte Fe 360 B nach DIN 25-27, innen und außen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">feuerverzinkt entsprechend Zeichnung der Einheitsbätter</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">SM 3.04 und SM 3.14 - 3.19</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern und in bauseitiges Mastloch aufstellen und bis zur</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verfüllung und Verdichtung sichern</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stahlmast 4,50  m  liefern und aufstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOLLIAI" RNoPart="20">
          <Qty>13.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description ID="R20250924081813017000262">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kantenschutz für Lichtmaste</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Kabeleinführungsöffnung nach DIN EN 40</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessung 150x50 mm aus Kunsstoff liefern, in</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabeleinführungsöffnung des Stahlmastes einsetzen</span>
               <br/>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kantenschutz für Lichtmaste liefern und einsetzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIANMAAAA" RNoPart="11">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Baum- und Grünflächen</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIANMBAMA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Schutzmaßnahmen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIANMFAAA">
          <Description ID="R20260128100503045000006">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial-BoldMT;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bestandsbäume</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial-BoldMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Bestandsbäume (Platanen) sind Maßnahmen zum Baumschutz und Wurzelschutz erforderlich.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial-BoldMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine erforderliche dendrologische Baubegleitung zur Kontrolle der erforderlichen Schutzmaßnahmen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial-BoldMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nach DIN 18920 und R SBB wird gesondert beauftragt. Das damit beauftragte Büro ist in die Bauarbeiten  vor allem im Bereich der Bestandsbäume  mit einzubeziehen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial-BoldMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Baumstandorte (mit Ausnahme eines Baumstandortes) werden gemäß vorliegender Planung neu als Grünflächen ausgebildet bzw. erweitert und überarbeitet.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial-BoldMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Baudurchführung und Umsetzung der Baumaßnahmen im Bereich der Bestandsbäume sind die DIN 18920 &#x22;Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial-BoldMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen&#x22; und die R SBB &#x22;Richtlinien zum Schutz von Bäumen und</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial-BoldMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen&#x22; verpflichtend zu berücksichtigen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der gesamte Baum- und Wurzelschutzbereich ist mit einem Bauzaun abzustellen. Alle Maßnahmen zum Baumschutz und Wurzelschutz sind innerhalb dieses Bereiches mit Kleingeräten bzw. händisch mit Unterstützung eines Saugbaggers durchzuführen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Werden beim Ausbau Wurzeln freigelegt, sind diese gegen mechanische Beschädigungen, Frost und Hitze zu schützen sowie feucht zu halten. Ein kurzfristiges, sich unmittelbar an den Ausbau anschließendes Verfüllen aller entstandenen Ausbauflächen und  gruben mit Baumsubstrat ist erforderlich. Diese Leistungen sind, sofern sie nicht nachfolgend in Einzelpositionen gesondert ausgewiesen sind, in die Einheitspreise einzukalkulieren. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorbemerkungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIANMCCCA" RNoPart="10">
          <Qty>17.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260128100406382000004">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stammschutz bestehend aus einer Polsterung mit zwei</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dränagerohren o.ä., einschl. umlaufend geschlossen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">senkrecht angeordneten Holzbohlen; Holzbohlen mit Schrauben</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">in Höhe der Dränagerohre fixiert und mit Drahtseilen oder</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Spanndraht zweifach fachgerecht verspannt,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bohlen sägerauh,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Holzart: Tanne oder Fichte,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bohlendicke mind. 25 mm,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge ca. 3 000 mm, Breite über 100 bis 120 mm.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweise zur Ausführung:</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Holzbohlen sind mind. 10 cm oberhalb der Wurzelanläufe</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einzubauen, der lichte Abstand zwischen dem unteren und oberen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dränagerohr beträgt ca. 120 cm.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Stammschutz ist nach Beendigung der Bauarbeiten wieder</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu entfernen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Vorbild dient Bild 14a aus der R SBB.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchmesser der Bäume ca. 30-60 cm</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stammschutz an vorhandenen Laubbäumen herstellen, DM 30-60 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANMEAAA" RNoPart="20">
          <Qty>200.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260128100449150000005">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutzzaun für Stamm - und Wurzelschutz gegen </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mechanische Schäden an Bäumen,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nach DIN 18920 und </span>
               <span style="font-family:Arial-BoldMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">R SBB</span>
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ortsfester Schutzzaun mit Pfosten aus Holzpfählen D = 10 cm,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbindetiefe mind. 50 cm,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und 4-fache Querlattung aus Holzbohlen (roh) ca. 40 x 200 mm,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zaunoberkante über Oberfläche Gelände mind. 1,50 m,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">herstellen, vorhalten und zum Ende der Bauzeit zurückbauen,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abbruchmaterial laden und entsorgen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweise:</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Schutzabstand zur Kronentraufe von mind. 1,5 m kann nicht</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">eingehalten werden. Der Holzzaun verläuft entlang des</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zukünftigen Pflanzbeetrandes.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Schutzzaunlänge.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schutzzaun als Stamm - und Wurzelschutz, Höhe 1,5 m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANMJAAA" RNoPart="30">
          <Qty>162.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260128101555394000008">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordsteine abstemmen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bordsteine abstemmen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIANMLEIA" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Wurzelpositionen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIANMPBMA">
          <Description ID="R20260128101823522000013">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachfolgende Position zum Wurzelschnitt ist </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nur in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> durchzuführen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Wurzelschnitt muss von einem dafür qualifizierten Betrieb</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">durchgeführt werden. Die Fachkunde ist nachzuweisen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Rahmen des Aushubs aufgefundene Grob- und Starkwurzeln</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(Durchmesser &#x3e; 2 cm) dürfen nicht ohne Rücksprache mit der</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ökologischen Baubegleitung geschnitten werden!</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die weitere Vorgehensweise ist insbesondere mit der</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ökologischen Baubegleitung abzustimmen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei nicht vermeidbarer und mit der ökologischen Baubegleitung</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">abgestimmter Unterbrechung der Arbeiten sind freigelegte</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wurzeln feucht zu halten,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">durch Abdeckung mit Vlies und Baumsubstrat vor Austrocknung</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu schützen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:8pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gegebenenfalls ist zusätzlich zu wässern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIANMMFBA" RNoPart="10">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260128101714562000011">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden für Wurzelschnitt profilgerecht in</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Handarbeit lösen,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabentiefe über 60 bis 80 cm,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gesamtbreite ca. 0,3 bis 0,5 m,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushub in Handarbeit, mit Maschinenunterstützung, </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bzw. mit Saugbagger,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wurzelbehandlung durchführen in Abstimmung</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit der ökologischen Baubegleitung,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">freiliegende Wurzeln von Hand schräg nach innen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">schneiden und glätten, Schnittflächen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchmesser größer 2 cm mit</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wurzelbehandlungsstoffen verstreichen,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schnittflächen Durchmesser kleiner 2 cm in</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit wachstumsfördernden Mitteln behandeln.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Graben profilgerecht verfüllen gemäß ZTV </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baumpflege,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit zu liefernder Vegetationstragschicht / Substrat</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit den Basiskomponenten Löss, Lava, Bims, Sand</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß FLL- Empfehlungen für Baumpflanzungen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Teil 2,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baumsubstrat 0 /32, überbaubar,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorgaben der Düngemittelverordnung und</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gütegesichert nach RAL - GZ 250-7,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">angereichert mit Huminstoffen zur Verbesserung der</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nährstoffhaltefähigkeit und der Langzeitversorgung, als</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">homogene Mischung einbauen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaudicke bis 40 cm, in Lagen,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Proctordichte &#x3c; 95% DPr,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragfähigkeit EV2 mind. 45 MN/ m2.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach dem Verfüllen ist durchdringend</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu wässern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wurzeln schneiden, inkl. Verfüllung Baumsubstrat</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANMOBDA" RNoPart="20">
          <Qty>25.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260128101811138000012">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(17,17,17);">Jute- / Kokosmatte aus Naturfaserschicht,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(17,17,17);">eng verflochten,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(17,17,17);">als temporäre Schutzlage, </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(17,17,17);">lose auf freigelegte Wurzeln verlegen und räumen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(17,17,17);">Ggf. bei Wind gegen Verwehen außerhalb des </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(17,17,17);">Wurzelbereichs sichern.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(17,17,17);">Inkl. Feuchthalten der Wurzeln</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schutzlage für freigelegte Wurzeln</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPDBAAA" RNoPart="30">
          <Qty>170.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260128101921242000014">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hochdichte Wurzelführungsbahn aus HDPE zum Schutz von</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">befestigten Oberflächen, Technik- und Versorgungsleitungen,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Führungsrippen zur Leitung der Wurzeln nach unten.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rollenware: Höhe: 1,0 m, Materialstärke 2,0 mm</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bruchspannung: 28-30 MPa; Bruchdehnung: &#x3e;600 MPa; </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Weiterreißwiderstand: &#x3e;100 MPa</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Produkt liefern und nach Herstellerangaben einbauen,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbindung der Enden durch Überlappung: Kopplung der</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rippen und Verklebung mit Spezialklebeband; Klebeband ist</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-8pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hochdichte Wurzelführungsbahn aus HDPE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPDCEOI" RNoPart="40">
          <Qty>24.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260128102013418000015">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Substrat für die Bauweisen 1 + 2 der FLL und Sieblinie B der ZtV</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">VegtraMü</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushubbereich verfüllen mit Baumsubstrat mit den</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Basiskomponenten Löss, Lava, Bims, Sand gemäß den</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Empfehlungen der FLL für Baumpflanzungen, Teil 2 ,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflanzgrubenbauweise 2 (Ausgabe 2010), angereichert mit</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Huminstoffen zur Verbesserung der Nährstoffhaltefähigkeit und</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Langzeitversorgung zum Einbau im Bereich befahrbarer</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flächen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verdichtung hat in Lagen zu erfolgen,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">die einzelnen Lagen sind miteinander zu verzahnen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Proctordichte: &#x3c; 95 % DPr .</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Tragfähigkeit EV2 : 45 MN/m², der Nachweis </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(über die nicht</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu stark erfolgte Verdichtung) </span>
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ist durch ein Verdichtungsprotokoll </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu erbringen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Substrat nur mit einem Gerät, das außerhalb des Bereiches </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">steht, einfüllen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Einbau bis ca. - 0,30 m unter Oberkante Beeteinfassung (OK Hochbord)</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vegetationstechnische Eigenschaften Baumsubstrat :</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korngrößenverteilung 0 /32 mm</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abschlämmbare Bestandteile 10 - 20 Massen%</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fein- und Mittelkies 25 - 40 Massen%</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Volumengewicht :</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anlieferungszustand DIN EN 1097-3: 1,05 - 1,15 t/ m ³</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei max. Wasserkapazität: 1,55-1,75 t/ m ³</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wasser-/ Luft-Haushalt :</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Maximale Wasserkapazität 25-35 Volumen%</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wasserdurchlässigkeit Kf: 0,01-0,001 cm/ sec</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">pH- Wert: 7 -7,6 ( 6,0 - 6,5 )</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Salzgehalt: 5 - 40 mg/kg</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aushubbereich verfüllen mit Baumsubstrat 0/32</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPDFAAA" RNoPart="50">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260128102202164000016">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verfüllung von freigelegten Baumwurzeln in geplanter</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wegefläche,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushubbereich profilgerecht in Handarbeit bzw.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit einem Gerät, das außerhalb des Bereiches</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">steht, verfüllen gemäß ZTV- Baumpflege,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit zu liefernder Vegetationstragschicht / Substrat</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit den Basiskomponenten Löss, Lava, Bims, Sand</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß FLL- Empfehlungen für Baumpflanzungen,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauweise 2,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baumsubstrat 0 /32, überbaubar,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorgaben der Düngemittelverordnung und</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gütegesichert nach RAL - GZ 250-7,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">angereichert mit Huminstoffen zur Verbesserung der</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nährstoffhaltefähigkeit und der Langzeitversorgung, als</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">homogene Mischung einbauen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaudicke bis 30 cm, in Lagen,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Proctordichte &#x3c; 95% DPr,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragfähigkeit EV2 mind. 45 MN/ m2.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach dem Verfüllen ist durchdringend zu</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wässern.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung punktuell in kleinen Flächen und nur in</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rücksprache mit der ökologischen Baubegleitung.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt nach eingebauter Menge über Aufmaß.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verfüllung von freigelegten Baumwurzeln (Wegefläche)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPDHAAA" RNoPart="60">
          <Qty>150.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260128102249067000017">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflanzsubstrat mit Organik</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vegetationstragschicht für Pflanzflächen in Einzelflächen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(auf Baumsubstratauffüllung / anstehenden Boden),</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">strukturstabilisiert für breites Pflanzenspektrum geeignet,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf die Schichthöhe von 10-30 cm fach- und profilgerecht</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einbauen,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss an Bordsteineinfassung - 8 cm,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Substrat nur händisch bzw. mit einem Gerät, das außerhalb des</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bereiches steht, und ohne Verdichtung einfüllen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Homogene Mischung mit den Hauptbestandteilen Lava ,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Naturbims und Organik, z.B. Grünschnittkompost, Körnung 0/8</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis 0/12,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß den Empfehlungen der FLL, der Vorgaben der</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Düngemittelverordnung und gütegesichert nach RAL.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kenndaten:</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gesamtporenvol. : &#x3e; 60 Vol. %</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">max. Wasserkap.: &#x3e; 45 Vol . %</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wasserlösl. Salze: &#x3c; 1,5 g/ l</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">pH- Wert: ca. 6,5 - 7,5</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gewicht Anlieferung: ca. 0,9 - 1,0 t / m ³</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt nach eingebauter Menge über Aufmaß.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflanzsubstrat ist zu bemustern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Pflanzsubstrat liefern, auftragen in Einzelfläche, Dicke 10-30 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPDICII" RNoPart="70">
          <Qty>260.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260128102309897000018">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wässern der Bestandsbäume zur Vermeidung von Trockenstress </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">während der Bauphase</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bewässerung bis zur ausreichenden Durchfeuchtung des</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wurzelraumes, unabhängig der Witterung 3 x wässern / Monat</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(ca. von Mitte April bis Mitte Oktober)</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wassermenge: ca. 500l / Baum</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis :</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bauleitung ist jeweils zuvor zu informieren. Die Leistung</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wird nur anerkannt, wenn sie vom AN durch Tagesrapporte</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">festgehalten und durch Unterschrift der Bauüberwachung</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bestätigt wurde.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl der Bäume: 13 Stück</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es werden 20 Wässergänge angenommen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bäume wässern, 500 l</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPDKAAA" RNoPart="80">
          <Qty>80.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260128102705380000019">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wie vor, jedoch </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wassermenge: ca. 300l / Baum</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl der Bäume: 4 Stück</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es werden 20 Wässergänge angenommen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bäume wässern, 300 l</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAPDMAAA" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Wurzelstock roden</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAPDNAMA" RNoPart="10">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260202073427371000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wurzelstock roden, ausgraben, Stammumfang 145 cm,</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemessen in 1 m Höhe über Baumscheibe.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Rodung hat zum Schutz des Nachbarbaumes teilweise händisch zu erfolgen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gerodete Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-5pt;margin-right:5pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stubbenloch verfüllen mit Baumsubstrat, Abrechnung über </span>
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gesonderte Position </span>
               <span style="font-family:Helv;font-size:10pt;Color:rgb(128,0,0);">(Pos. 11.2.60)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wurzelstock roden, ausgraben</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
